1#АРПС 1.10#ГРАНД Смета Windows#7.3
3##Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  г. Брянск, ул. Крахмалева д.6А##02-01###########2001###Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  г. Брянск, ул. Крахмалева д.6А##
0#Итого по смете 801665,00
0#Основная заработная плата 178358,00
0#Эксплуатация машин 37455,00
0#Заработная плата машинистов 9026,00
0#Материалы 585852,00
0#Накладные расходы 158604,00
0#Сметная прибыль 87704,00
0#Итого 1047973,00
50#Непредвиденные затраты#1,02#20959,00#
50#НДС#1,18#192407,76#
0#Всего по смете 1261339,76
0#ГСВР:2011_Ремонт жил Основной
10#0#1#Демонтажные работы
0#Итого по разделу 26252,00
20#1#ТЕР46-04-008-01#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (в т.ч. примыкания: 332+41)#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0,00#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0#10064#3,73#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#14,38#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#6,22#4,78#0,00#4,78
20#2#ТЕР46-04-012-03#100 м2#Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (люк выхода на кровлю, на тех.этаж)#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#10064#0,0081#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#1#0#15,68#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
30#1-2-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,4)#0#103,91#5,86#0,00#5,86
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#7,74#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#7,74#14,09#0,00#14,09
20#3#ТЕРр58-4-1#100 м парапетных решеток#Разборка парапетных решеток#85,95#84,36#1,59#0,00#0,00#0#0#0#14,80#0,00#85,95#84,36#1,59#0,00#0,00#0#0#0#14,8#0#10073#0,84#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-4-1 Разборка парапетных решеток#ТЕРр58-4-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр58-4-1 Разборка парапетных решеток#ТЕРр58-4-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-4-1 Разборка парапетных решеток#ТЕРр58-4-1
30#1-2-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,1)#0#14,8#5,70#0,00#5,70
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,95#1,67#0,00#1,67
20#4#ТЕРр58-3-1#100 м труб и покрытий#Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (П-образные отливы на парапетах)#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,10#0,00#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,1#0#10073#0,86#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#9,1#5,65#0,00#5,65
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,12#1,67#0,00#1,67
20#5#ТЕРр58-3-1#100 м труб и покрытий#Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (Прим. Разборка зонтов над вентканалами)#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,10#0,00#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,1#0#10073#0,22#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#9,1#5,65#0,00#5,65
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,12#1,67#0,00#1,67
20#6#ТЕР46-04-012-03#100 м2#Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (дверь в будке выхода на кровлю)#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#10064#0,0175#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#1#0#15,68#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
30#1-2-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,4)#0#103,91#5,86#0,00#5,86
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#7,74#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#7,74#14,09#0,00#14,09
20#7#ТЕР46-04-008-01#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (лоджии)#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0,00#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0#10064#0,19#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#14,38#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#6,22#4,78#0,00#4,78
20#8#ТЕР46-04-008-01#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (будка выхода на кровлю)#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0,00#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0#10064#0,056#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#14,38#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#6,22#4,78#0,00#4,78
20#9#ТЕРр69-9-1#100 т мусора#Очистка помещений от строительного мусора (Прим. Разборка загрязненного утеплителя из керамзитового гравия толщиной 20 мм)#1127,32#1127,32#0,00#0,00#0,00#0#0#0#214,32#0,00#1127,32#1127,32#0,00#0,00#0,00#0#0#0#214,32#0#10086#0,0189#0##
25#2#0#0#0,78##
25#2#3#0#0,78##
25#3#0#0#0,50##
25#3#3#0#0,50##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
30#1-1-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 1,1)#0#214,32#5,26#0,00#5,26
10#1##Мусор
20#10#ТССЦпг-01-01-01-041#1 т груза#Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную#34,10#0,00#34,10#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#34,10#0,00#34,10#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10591#9,472#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#11#ТССЦпг-03-21-01-005#1 т груза#Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза#5,52#0,00#5,52#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#5,52#0,00#5,52#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10133#9,472#0##
25#0#1#0#7,55##2
10#0#2#Кровля
0#Итого по разделу 514414,00
20#12#ТЕРр58-16-3#100 мест#Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2#1701,85#833,96#69,87#10,06#798,02#0#0#0#129,90#1,38#1701,85#833,96#69,87#10,06#798,02#0#0#0#129,9#1,38#10073#2,33#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#1#0#8,95#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#2#0#8,03#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#129,9#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,38#0,00#0,00#0,00
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#2,1#1,67#0,00#1,67
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#1,38#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#1,38#5,61#0,00#5,61
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,021#341,08#0,00#341,08
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#2,14#369,56#0,00#369,56
20#13#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10073#-4,986#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#14#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10073#4,986#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#15#ТЕР12-01-017-01#100 м2 стяжки#Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм#911,74#170,40#146,18#15,83#595,16#0#0#0#27,22#1,94#974,82#196,94#182,73#18,20#595,16#0#0#0#31,4595#2,231#10019#3,32#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#1#0#7,76#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#2#0#7,88#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#31,459515#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,231#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,85#80,77#0,00#80,77
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#1,575#61,26#0,00#61,26
30#101208#маш.час#Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м#1#2,95#5,96#0,00#5,96
30#101-0856#м2#Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б#2#4,4#4,85#0,00#4,85
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#1,53#369,56#0,00#369,56
30#411-0001#м3#Вода#2#3,85#2,18#0,00#2,18
20#16#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10019#-5,08#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#17#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10019#5,08#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#18#ТЕР12-01-017-02#100 м2 стяжки#Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (до толщины 25 мм)#45,99#6,26#2,03#0,24#37,70#0#0#0#1,00#0,03#474,73#72,35#25,38#2,76#377,00#0#0#0#11,5575#0,345#10019#3,32#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#10#0#10,00##
25#4#0#0#10,00##
25#4#1#0#10,00##
25#4#3#0#10,00##
25#4#2#0#10,00##
25#4#4#0#10,00##
25#4#5#0#10,00##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#2#0#8,00#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#11,5575#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,345#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,125#80,77#0,00#80,77
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,25#61,26#0,00#61,26
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#1,02#369,56#0,00#369,56
20#19#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10019#-3,386#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#20#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10019#3,386#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#21#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#3,32#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#22#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,1494#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#23#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#2945#99,6#0##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#24#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Прим. Устройство деформационно-усадочного шва в стяжке с прокладкой и наклейкой рулонного материала шириной 200 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,192#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#25#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-22,27#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#26#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#22,27#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#27#ТЕР12-01-002-09#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя#11033,15#97,79#34,27#1,96#10901,09#0#0#0#14,36#0,20#11056,95#113,02#42,84#2,25#10901,09#0#0#0#16,5966#0,23#10019#3,32#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#1#0#7,15#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#2#0#3,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,59657#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1875#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0625#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#5,75#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1125#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#114#54,32#0,00#54,32
30#101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#2#116#39,27#0,00#39,27
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#29,94#5,12#0,00#5,12
20#28#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-378,5#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#29#ТССЦ-101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0,00#0,00#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0#0#10091#-385,1#0##
25#0#2#0#3,85#Изопласт^ П ЭПП-4,0#ТССЦ-101-1962
20#30#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#378,5#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#31#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#385,1#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#32#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной  (Прим. Промазка стыков рулонного ковра кровли мастикой )#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,27#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#33#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,0122#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#34#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (расход 1кг/м2)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#2945#27#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
10#1##Устройство дополнительных слоев
20#35#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой на конек кровли шириной 1000 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,3#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#36#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-34,8#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#37#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#10091#34,8#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#38#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой на ендовы шириной 1000 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,33#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#39#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10019#-38,28#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#40#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#10091#38,28#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#41#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой для системы молниезащиты шириной 250 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,38575#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#42#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-44,75#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#43#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#44,75#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
10#1##Примыкания кровли
20#44#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (к парапетам)#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,208#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#45#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10019#-0,0094#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#46#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#10019#6,2#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#47#ТЕР12-01-004-04#100 м примыканий#Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к парапетам)#14362,36#236,08#82,82#6,94#14043,46#0#0#0#35,50#0,71#14419,83#272,85#103,53#7,98#14043,46#0#0#0#41,0291#0,8165#10019#0,83#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#1#0#7,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#2#0#3,27#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#41,029125#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,8165#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,7625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,125#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#6,575#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1875#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#252#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#32,49#5,12#0,00#5,12
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,51#369,56#0,00#369,56
20#48#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-209,2#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#49#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#111,92#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#50#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#97,28#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#51#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (п-образные отливы парапетов шириной 800 мм)#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14186,85#805,33#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#130,3109#0,23#10019#0,688#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#130,3108125#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#52#ТССЦ-101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0,00#0,00#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0#0#10019#-0,0028#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,07#Гвозди толевые круглые^ 3,0х40 мм#ТССЦ-101-0195
20#53#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь (8х80 мм)#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#6#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
20#54#ТССЦ-101-3722#т#Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп (Костыль для устройства покрытия парапетов)#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0,00#0,00#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0#0#2945#0,114#0##
25#0#2#0#5,39#Сталь полосовая^ 60х4 мм, марка Ст3сп#ТССЦ-101-3722
20#55#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (стены  будки выхода на кровлю, вентканалов)#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,196#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#56#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10019#-0,0088#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#57#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#10019#5,9#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#58#ТЕР12-01-004-04#100 м примыканий#Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (стены  будки выхода на кровлю, вентканалов)#14362,36#236,08#82,82#6,94#14043,46#0#0#0#35,50#0,71#14419,83#272,85#103,53#7,98#14043,46#0#0#0#41,0291#0,8165#10019#0,49#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#1#0#7,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#2#0#3,27#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#41,029125#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,8165#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,7625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,125#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#6,575#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1875#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#252#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#32,49#5,12#0,00#5,12
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,51#369,56#0,00#369,56
20#59#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10019#-123,5#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#60#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#66,07#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#61#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#57,43#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#62#ТЕР09-03-050-01#100 м плинтуса#Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Прим. Прибивка краевой рейки для крепления рулонных материалов)#129,66#86,14#10,79#0,00#32,73#0#0#0#12,80#0,00#145,28#99,06#13,49#0,00#32,73#0#0#0#14,72#0#10016#0,49#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#1#0#7,65#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#2#0#6,00#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#14,72#6,73#0,00#6,73
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#11,625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-2181#т#Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм#2#0,00075#11704,99#0,00#11704,99
30#201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#2#0,004#5987,38#0,00#5987,38
20#63#ТССЦ-201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0,00#0,00#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0#0#10016#-0,002#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#6,22#Планка из стального листа толщиной 1 мм#ТССЦ-201-0822
20#64#ТССЦ-206-1341#м#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0,00#0,00#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0#0#2945#49#0##
25#0#2#0#7,72#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#ТССЦ-206-1341
20#65#Прайс#кг#Однокомпонентный полиуретановый герметик Технониколь № 70  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#5,9#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
10#1##Ремонт парапетов
20#66#ТЕР46-01-008-02#1 м3#Обетонирование: балок и прогонов (Прим. Обетонирование ж/б  плит парапетов в местах сколов и разрушений)#961,03#138,10#29,52#1,17#793,41#0#0#0#22,94#0,12#961,03#138,10#29,52#1,17#793,41#0#0#0#22,94#0,12#10064#0,45#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#1#0#8,01#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#2#0#6,98#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
30#1-2-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,7)#0#22,94#6,02#0,00#6,02
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,12#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,12#93,62#0,00#93,62
30#111301#маш.час#Вибратор поверхностный#1#0,21#1,97#0,00#1,97
30#330301#маш.час#Машины шлифовальные электрические#1#1,92#1,40#0,00#1,40
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,17#89,34#0,00#89,34
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,0028#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0008#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#2#0,1#296,53#0,00#296,53
30#102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#2#0,07#634,99#0,00#634,99
30#203-0511#м2#Щиты из досок толщиной 25 мм#2#3#40,98#0,00#40,98
30#401-0065#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)#2#1,02#519,61#0,00#519,61
30#402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#2#0,08#323,37#0,00#323,37
30#405-0253#т#Известь строительная негашеная комовая, сорт I#2#0,0024#371,56#0,00#371,56
30#411-0001#м3#Вода#2#0,007#2,18#0,00#2,18
20#67#ТССЦ-101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#4525,83#0,00#0,00#0,00#4525,83#0#0#0#0,00#0,00#4525,83#0,00#0,00#0,00#4525,83#0#0#0#0#0#10064#-0,0014#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,75#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#ТССЦ-101-0797
20#68#ТССЦ-101-1805#т#Гвозди строительные#9290,99#0,00#0,00#0,00#9290,99#0#0#0#0,00#0,00#9290,99#0,00#0,00#0,00#9290,99#0#0#0#0#0#10064#-0,0013#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,83#Гвозди строительные#ТССЦ-101-1805
20#69#ТССЦ-102-0008#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#296,53#0,00#0,00#0,00#296,53#0#0#0#0,00#0,00#296,53#0,00#0,00#0,00#296,53#0#0#0#0#0#10064#-0,045#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#8,73#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#ТССЦ-102-0008
20#70#ТССЦ-102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0,00#0,00#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0#0#10064#-0,0315#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#10,32#Доски обрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#ТССЦ-102-0060
20#71#ТССЦ-402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0,00#0,00#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0#0#10064#-0,036#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#8,07#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 25#ТССЦ-402-0012
20#72#ТССЦ-405-0253#т#Известь строительная негашеная комовая, сорт I#371,56#0,00#0,00#0,00#371,56#0#0#0#0,00#0,00#371,56#0,00#0,00#0,00#371,56#0#0#0#0#0#10064#-0,0011#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#11,57#Известь строительная^ негашеная комовая, сорт I#ТССЦ-405-0253
20#73#ТССЦ-401-0065#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)#519,61#0,00#0,00#0,00#519,61#0#0#0#0,00#0,00#519,61#0,00#0,00#0,00#519,61#0#0#0#0#0#10064#-0,459#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,31#Бетон тяжелый, крупность заполнителя^ 20 мм, класс В12,5 (М150)#ТССЦ-401-0065
20#74#ТССЦ-401-0066#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)#599,38#0,00#0,00#0,00#599,38#0#0#0#0,00#0,00#599,38#0,00#0,00#0,00#599,38#0#0#0#0#0#10064#0,459#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,42#Бетон тяжелый, крупность заполнителя^ 20 мм, класс В15 (М200)#ТССЦ-401-0066
20#75#ТЕР15-02-036-02#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков#4157,60#961,86#26,89#13,74#3168,85#0#0#0#144,64#1,44#4308,60#1106,14#33,61#15,80#3168,85#0#0#0#166,336#1,656#10025#0,15#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#1#0#13,34#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#2#0#8,55#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#166,336#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,656#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,175#61,26#0,00#61,26
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#1,625#14,09#0,00#14,09
30#101-0179#т#Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм#2#0,0025#9109,31#0,00#9109,31
30#101-0874#м2#Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия#2#108#12,74#0,00#12,74
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,002#341,08#0,00#341,08
30#101-1705#кг#Пакля пропитанная#2#12#9,42#0,00#9,42
30#402-0086#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5#2#3,2#517,63#0,00#517,63
30#411-0001#м3#Вода#2#0,01#2,18#0,00#2,18
20#76#ТССЦ-101-5430#кг#Сталь полосовая (пластинки 30х30х3 мм)#5,84#0,00#0,00#0,00#5,84#0#0#0#0,00#0,00#5,84#0,00#0,00#0,00#5,84#0#0#0#0#0#10025#5,2#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
10#1##Ограждение кровли
20#77#ТЕР12-01-012-01#100 м ограждения#Ограждение кровель перилами#3283,25#42,82#49,02#2,84#3191,41#0#0#0#6,67#0,29#3302,17#49,49#61,28#3,27#3191,41#0#0#0#7,7089#0,3335#10019#0,84#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#1#0#7,60#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#2#0#5,80#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#7,7088525#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,3335#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,225#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1375#93,62#0,00#93,62
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#2,3625#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,175#89,34#0,00#89,34
30#101-1529#т#Электроды диаметром 6 мм Э42#2#0,0005#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1851#кг#Резина прессованная#2#0,52#36,47#0,00#36,47
30#201-0777#т#Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#2#0,3#10560,50#0,00#10560,50
20#78#ТССЦ-101-1851#кг#Резина прессованная#36,47#0,00#0,00#0,00#36,47#0#0#0#0,00#0,00#36,47#0,00#0,00#0,00#36,47#0#0#0#0#0#10019#-0,4368#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,83#Резина прессованная#ТССЦ-101-1851
20#79#ТССЦ-201-0777#т#Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#10560,50#0,00#0,00#0,00#10560,50#0#0#0#0,00#0,00#10560,50#0,00#0,00#0,00#10560,50#0#0#0#0#0#10019#-0,252#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,81#Конструктивные элементы вспомогательного назначения^ с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#ТССЦ-201-0777
20#80#ТССЦ-201-0777#т#Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#10560,50#0,00#0,00#0,00#10560,50#0#0#0#0,00#0,00#10560,50#0,00#0,00#0,00#10560,50#0#0#0#0#0#10019#0,403#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,81#Конструктивные элементы вспомогательного назначения^ с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#ТССЦ-201-0777
20#81#Прайс#кг#Мастика герметизирующая ТехноНиколь № 70 (расход 200гр/м)  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#10019#1,1#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#82#ТЕР13-03-004-26#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)#456,03#25,20#4,74#0,07#426,09#0#0#0#3,83#0,01#921,99#57,96#11,85#0,16#852,18#0#0#0#8,809#0,023#10020#0,136#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#1#0#5,70#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#3#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#2#0#3,85#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#8,809#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,023#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,025#61,26#0,00#61,26
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,025#1,67#0,00#1,67
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#1,625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1292#т#Уайт-спирит#2#0,0028#6372,37#0,00#6372,37
30#113-0246#т#Эмаль ПФ-115 серая#2#0,038#21956,40#0,00#21956,40
10#1##Установка уплотнителя кровельных проходок антенн
20#83#ТЕР12-01-030-01#10 м2 примыканий#Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию  (Прим. Установка уплотнителя кровельных проходок антенного выхода)#1505,86#259,31#329,36#0,00#917,19#0#0#0#41,96#0,00#1628,59#299,70#411,70#0,00#917,19#0#0#0#48,4953#0#10019#0,005#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#1#0#3,12#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#2#0#6,27#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#48,49527#6,18#0,00#6,18
30#333602#маш.час#Электрофен TRIAC, 1,6 кВт#1#30,8625#13,34#0,00#13,34
30#101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#2#10,1#37,50#0,00#37,50
30#101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#2#4,66#82,80#0,00#82,80
30#201-0856#кг#Хомуты стальные#2#13,2#11,56#0,00#11,56
20#84#ТССЦ-101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0,00#0,00#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0#0#10019#-0,0505#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,51#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#ТССЦ-101-3177
20#85#ТССЦ-101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0,00#0,00#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0#0#10019#-0,0233#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,00#Герметик полиуретановый^ 'Эмфимастика PU-25', однокомпонентный#ТССЦ-101-8076
20#86#Прайс#шт#Антенный выход №2, Ц=450/1,18/5,99*1,02=64,94#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#5#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#87#Прайс#кг#Мастика герметизирующая ТехноНиколь № 70 (расход 200гр/м)  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#0,24#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#88#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (в местах стыков с рулонным ковром)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#10091#0,25#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
20#89#ТССЦ-101-4648#10 шт.#Шурупы-саморезы кровельные#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0,00#0,00#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0#0#2945#5,1#0##
25#0#2#0#3,21#Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные^ 4,8х70 мм#ТССЦ-101-4648
10#1##Примыкание кровли к анкерным крюкам
20#90#ТЕР12-01-030-01#10 м2 примыканий#Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию  (Прим. Установка уплотнителя кровельных проходок №1)#1505,86#259,31#329,36#0,00#917,19#0#0#0#41,96#0,00#1628,59#299,70#411,70#0,00#917,19#0#0#0#48,4953#0#10019#0,015#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#1#0#3,12#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#2#0#6,27#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#48,49527#6,18#0,00#6,18
30#333602#маш.час#Электрофен TRIAC, 1,6 кВт#1#30,8625#13,34#0,00#13,34
30#101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#2#10,1#37,50#0,00#37,50
30#101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#2#4,66#82,80#0,00#82,80
30#201-0856#кг#Хомуты стальные#2#13,2#11,56#0,00#11,56
20#91#ТССЦ-101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0,00#0,00#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0#0#10019#-0,1515#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,51#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#ТССЦ-101-3177
20#92#ТССЦ-101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0,00#0,00#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0#0#10019#-0,0699#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,00#Герметик полиуретановый^ 'Эмфимастика PU-25', однокомпонентный#ТССЦ-101-8076
20#93#Прайс#шт#Уплотнитель кровельных проходов (Проходной элемент №1) из ЭПДМ резины   Ц=420/1,18/5,99*1,02=60,61#60,61#0,00#0,00#0,00#60,61#0#0#0#0,00#0,00#60,61#0,00#0,00#0,00#60,61#0#0#0#0#0#2945#15#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#94#Прайс#кг#Однокомпонентный полиуретановый герметик Технониколь № 70 (соединение со стояком) Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#1,5#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#95#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (в местах стыков с рулонным ковром)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#10091#0,8#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
20#96#ТССЦ-101-4648#10 шт.#Шурупы-саморезы кровельные#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0,00#0,00#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0#0#2945#15,4#0##
25#0#2#0#3,21#Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные^ 4,8х70 мм#ТССЦ-101-4648
10#1##Узел примыкания к водосточным воронкам
20#97#ТЕРр65-6-23#100 приборов#Смена: водосточных воронок#28207,37#3233,41#56,89#5,38#24917,07#0#0#0#491,40#0,55#28207,37#3233,41#56,89#5,38#24917,07#0#0#0#491,4#0,55#10081#0,02#0##
25#2#0#0#1,03##
25#2#3#0#1,03##
25#3#0#0#0,60##
25#3#3#0#0,60##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр65-6-23 Смена^ водосточных воронок#ТЕРр65-6-23
25#0#1#0#10,31#ТЕРр65-6-23 Смена^ водосточных воронок#ТЕРр65-6-23
25#0#3#0#20,50#ТЕРр65-6-23 Смена^ водосточных воронок#ТЕРр65-6-23
25#0#2#0#4,67#ТЕРр65-6-23 Смена^ водосточных воронок#ТЕРр65-6-23
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#491,4#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,55#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,55#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,55#89,34#0,00#89,34
30#101-0311#т#Каболка#2#0,0061#33523,63#0,00#33523,63
30#101-2429#т#Цемент расширяющийся#2#0,016#2035,98#0,00#2035,98
30#301-1525#компл.#Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей#2#100#246,80#0,00#246,80
20#98#ТССЦ-301-1525#компл.#Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей#246,80#0,00#0,00#0,00#246,80#0#0#0#0,00#0,00#246,80#0,00#0,00#0,00#246,80#0#0#0#0#0#10081#-2#0##
25#2#0#0#1,03##
25#2#3#0#1,03##
25#3#0#0#0,60##
25#3#3#0#0,60##
25#0#2#0#4,68#Воронка водосточная^ чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей#ТССЦ-301-1525
20#99#Прайс#шт#Воронка водосточная чугунная ВР-100  Ц=2380/1,18/5,99*1,02=343,45#343,45#0,00#0,00#0,00#343,45#0#0#0#0,00#0,00#343,45#0,00#0,00#0,00#343,45#0#0#0#0#0#10026#2#0##
25#2#0#0#1,28##
25#2#3#0#1,28##
25#3#0#0#0,83##
25#3#3#0#0,83##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#100#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (доп.слой на на воронки 1000х1000 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,02#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#101#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10019#-2,32#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#102#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#2,32#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#103#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной  (Прим. Проклейка дополнительного слоя мастикой )#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,02#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#104#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10019#-0,0009#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#105#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (расход 1кг/м2)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#2945#2#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
10#0#3#Лоджии
0#Итого по разделу 33323,00
20#106#ТЕРр58-16-1#100 мест#Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2#467,99#291,47#16,24#2,33#160,28#0#0#0#45,40#0,32#467,99#291,47#16,24#2,33#160,28#0#0#0#45,4#0,32#10073#0,52#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#1#0#8,94#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#2#0#8,03#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#45,4#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,32#0,00#0,00#0,00
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,51#1,67#0,00#1,67
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#0,32#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#0,32#5,61#0,00#5,61
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,004#341,08#0,00#341,08
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,43#369,56#0,00#369,56
20#107#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10073#-0,2236#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#108#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10073#0,2236#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#109#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,19#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#110#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,0086#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#111#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#2945#5,7#0##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#112#ТЕР12-01-002-09#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя#11033,15#97,79#34,27#1,96#10901,09#0#0#0#14,36#0,20#11056,95#113,02#42,84#2,25#10901,09#0#0#0#16,5966#0,23#10019#0,19#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#1#0#7,15#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#2#0#3,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,59657#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1875#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0625#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#5,75#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1125#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#114#54,32#0,00#54,32
30#101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#2#116#39,27#0,00#39,27
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#29,94#5,12#0,00#5,12
20#113#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-21,66#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#114#ТССЦ-101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0,00#0,00#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0#0#10091#-22,04#0##
25#0#2#0#3,85#Изопласт^ П ЭПП-4,0#ТССЦ-101-1962
20#115#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#21,66#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#116#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#22,04#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#117#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (к стенам здания)#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,08#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#118#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10019#-0,0036#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#119#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#10019#2,4#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#120#ТЕР12-01-004-04#100 м примыканий#Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к стенам здания)#14362,36#236,08#82,82#6,94#14043,46#0#0#0#35,50#0,71#14419,83#272,85#103,53#7,98#14043,46#0#0#0#41,0291#0,8165#10019#0,2#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#1#0#7,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#2#0#3,27#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#41,029125#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,8165#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,7625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,125#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#6,575#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1875#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#252#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#32,49#5,12#0,00#5,12
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,51#369,56#0,00#369,56
20#121#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10019#-50,4#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#122#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#26,96#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#123#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#23,44#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#124#ТЕР09-03-050-01#100 м плинтуса#Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Прим. Прибивка краевой рейки для крепления рулонных материалов)#129,66#86,14#10,79#0,00#32,73#0#0#0#12,80#0,00#145,28#99,06#13,49#0,00#32,73#0#0#0#14,72#0#10016#0,2#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#1#0#7,65#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#2#0#6,00#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#14,72#6,73#0,00#6,73
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#11,625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-2181#т#Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм#2#0,00075#11704,99#0,00#11704,99
30#201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#2#0,004#5987,38#0,00#5987,38
20#125#ТССЦ-201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0,00#0,00#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0#0#10016#-0,0008#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#6,22#Планка из стального листа толщиной 1 мм#ТССЦ-201-0822
20#126#ТССЦ-206-1341#м#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0,00#0,00#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0#0#2945#20#0##
25#0#2#0#7,72#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#ТССЦ-206-1341
20#127#Прайс#кг#Однокомпонентный полиуретановый герметик Технониколь № 70  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#2,4#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#128#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14186,85#805,33#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#130,3109#0,23#10019#0,1#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#130,3108125#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#129#ТССЦ-101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0,00#0,00#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0#0#10019#-0,0004#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,07#Гвозди толевые круглые^ 3,0х40 мм#ТССЦ-101-0195
20#130#ТССЦ-101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0,00#0,00#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0#0#10019#-0,0782#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#2,80#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа^ 0,7 мм#ТССЦ-101-1875
20#131#ТССЦ-101-5052#м2#Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Прим. Планка карнизная шириной 500 мм)#43,87#0,00#0,00#0,00#43,87#0#0#0#0,00#0,00#43,87#0,00#0,00#0,00#43,87#0#0#0#0#0#2945#12#0##
25#0#2#0#5,85#Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия^ полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм#ТССЦ-101-5052
20#132#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь (8х80)#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#0,6#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
10#0#4#Будка выхода на кровлю
0#Итого по разделу 30037,00
20#133#ТЕРр58-16-1#100 мест#Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2#467,99#291,47#16,24#2,33#160,28#0#0#0#45,40#0,32#467,99#291,47#16,24#2,33#160,28#0#0#0#45,4#0,32#10073#0,15#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#1#0#8,94#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#2#0#8,03#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#45,4#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,32#0,00#0,00#0,00
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,51#1,67#0,00#1,67
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#0,32#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#0,32#5,61#0,00#5,61
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,004#341,08#0,00#341,08
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,43#369,56#0,00#369,56
20#134#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10073#-0,0645#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#135#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10073#0,0645#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#136#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#121,91#20,41#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,22#0#10019#0,056#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,22#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#137#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,0025#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#138#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#2945#1,7#0##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#139#ТЕР12-01-002-09#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя#11033,15#97,79#34,27#1,96#10901,09#0#0#0#14,36#0,20#11056,39#112,46#42,84#2,25#10901,09#0#0#0#16,514#0,23#10019#0,056#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#1#0#7,15#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#2#0#3,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,514#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1875#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0625#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#5,75#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1125#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#114#54,32#0,00#54,32
30#101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#2#116#39,27#0,00#39,27
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#29,94#5,12#0,00#5,12
20#140#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-6,384#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#141#ТССЦ-101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0,00#0,00#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0#0#10091#-6,496#0##
25#0#2#0#3,85#Изопласт^ П ЭПП-4,0#ТССЦ-101-1962
20#142#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#6,384#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#143#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#6,496#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#144#ТЕРр53-14-1#10 м трещин#Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (Прим.)#25,03#17,62#0,00#0,00#7,41#0#0#0#2,71#0,00#25,03#17,62#0,00#0,00#7,41#0#0#0#2,71#0#10068#0,1#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах^ цементным раствором#ТЕРр53-14-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах^ цементным раствором#ТЕРр53-14-1
25#0#2#0#8,01#ТЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах^ цементным раствором#ТЕРр53-14-1
30#1-3-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,4)#0#2,71#6,50#0,00#6,50
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,02#369,56#0,00#369,56
30#411-0001#м3#Вода#2#0,01#2,18#0,00#2,18
20#145#ТЕР15-04-019-05#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности#584,39#92,87#7,30#0,00#484,22#0#0#0#13,80#0,00#600,15#106,80#9,13#0,00#484,22#0#0#0#15,87#0#10025#0,173#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#1#0#9,16#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#2#0#6,92#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#15,87#6,73#0,00#6,73
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,1125#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,29#45,47#0,00#45,47
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,01#1,69#0,00#1,69
30#101-3469#т#Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ#2#0,038#5945,08#0,00#5945,08
30#101-3588#т#Шпатлевка фасадная ВГТ#2#0,0175#4193,04#0,00#4193,04
30#101-4163#кг#Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ#2#13#13,21#0,00#13,21
20#146#ТЕР09-04-012-01#1 м2 проема#Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#64,63#17,23#18,33#0,00#29,07#0#0#0#2,40#0,00#71,80#19,81#22,91#0,00#29,07#0#0#0#2,76#0#10016#1,947#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#1#0#8,61#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#2#0#5,87#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
30#1-4-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4,2)#0#2,76#7,18#0,00#7,18
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#0,5#6,18#0,00#6,18
30#330301#маш.час#Машины шлифовальные электрические#1#0,15#1,40#0,00#1,40
30#331451#маш.час#Перфораторы электрические#1#0,2375#2,66#0,00#2,66
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2125#89,34#0,00#89,34
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0001#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1921#шт.#Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л#2#0,1#93,63#0,00#93,63
30#204-0062#т#Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно#2#0,003#6284,00#0,00#6284,00
20#147#Прайс#шт#Дверь металлическая антивандальная неутепленная окрашенная, фурнитура, ручки, замок (0,7х2,2 м)  Ц=10000/(0,66*2,2)*(0,7*2,2)/5,99*1,02=1806,04#1806,04#0,00#0,00#0,00#1806,04#0#0#0#0,00#0,00#1806,04#0,00#0,00#0,00#1806,04#0#0#0#0#0#10016#1#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#148#Прайс#шт#Люк стальной неутепленный 740х550 мм  Ц=7500/(0,9*1,16)*(0,74*0,55)/5,99*1,02=497,88#497,88#0,00#0,00#0,00#497,88#0#0#0#0,00#0,00#497,88#0,00#0,00#0,00#497,88#0#0#0#0#0#10016#1#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#149#ТЕР09-04-013-01#1 м2 проема#Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (люк противопожарный)#102,88#15,32#8,69#0,00#78,87#0#0#0#2,07#0,00#107,35#17,62#10,86#0,00#78,87#0#0#0#2,3805#0#10016#0,4#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#1#0#6,55#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#2#0#4,91#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
30#1-4-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4,4)#0#2,3805#7,40#0,00#7,40
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#0,8875#6,18#0,00#6,18
30#134041#маш.час#Шуруповерт#1#0,5125#1,52#0,00#1,52
30#331451#маш.час#Перфораторы электрические#1#0,8875#2,66#0,00#2,66
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,00007#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1929#т#Болты анкерные#2#0,003#16079,73#0,00#16079,73
30#101-3661#шт.#Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)#2#0,27#111,21#0,00#111,21
20#150#Прайс#шт#Люк противопожарный 740х540 мм EI60 Ц=8960/(0,7*0,7)*(0,74*0,54)/5,99*1,02=1244,26#1244,26#0,00#0,00#0,00#1244,26#0#0#0#0,00#0,00#1244,26#0,00#0,00#0,00#1244,26#0#0#0#0#0#10016#1#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
10#0#5#Утепление чердачного перекрытия технического этажа
0#Итого по разделу 266564,00
20#151#ТЕР12-01-014-02#1 м3 утеплителя#Утепление покрытий: керамзитом (доутепление)#285,50#17,18#23,17#2,78#245,15#0#0#0#3,04#0,34#293,87#19,76#28,96#3,20#245,15#0#0#0#3,496#0,391#10019#84,5#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий^ керамзитом#ТЕР12-01-014-02
25#0#1#0#8,08#ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий^ керамзитом#ТЕР12-01-014-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий^ керамзитом#ТЕР12-01-014-02
25#0#2#0#7,65#ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий^ керамзитом#ТЕР12-01-014-02
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#3,496#5,65#0,00#5,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,391#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,15#80,77#0,00#80,77
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,275#61,26#0,00#61,26
30#406-0014#м3#Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400#2#1,03#238,01#0,00#238,01
10#0#6#Вентканалы
0#Итого по разделу 90112,00
20#152#ТЕР08-02-002-05#100 м2 перегородок (за вычетом проемов)#Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  (Устройство защитной стенки вентканалов толщиной 65 мм)#9594,63#889,86#331,96#40,20#8372,81#0#0#0#143,99#4,11#9811,10#1023,34#414,95#46,23#8372,81#0#0#0#165,5885#4,7265#10015#0,42#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР08-02-002-05 Кладка перегородок из кирпича^ неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-002-05
25#0#1#0#7,73#ТЕР08-02-002-05 Кладка перегородок из кирпича^ неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-002-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР08-02-002-05 Кладка перегородок из кирпича^ неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-002-05
25#0#2#0#7,19#ТЕР08-02-002-05 Кладка перегородок из кирпича^ неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-002-05
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#165,5885#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#4,7265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#5,1375#80,77#0,00#80,77
30#101-0782#т#Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг#2#0,0023#4545,70#0,00#4545,70
30#102-0026#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта#2#0,016#1054,28#0,00#1054,28
30#402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#2#2,3#376,60#0,00#376,60
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#5,04#1483,86#0,00#1483,86
30#411-0001#м3#Вода#2#0,3#2,18#0,00#2,18
20#153#ТЕР15-02-016-01#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен#1183,61#496,13#77,68#41,22#609,80#0#0#0#75,40#6,07#1277,45#570,55#97,10#47,40#609,80#0#0#0#86,71#6,9805#10025#0,42#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#1#0#13,97#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#2#0#8,82#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#86,71#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#6,9805#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,775#14,09#0,00#14,09
30#111500#маш.час#Растворонасосы 1 м3/ч#1#6,8125#12,65#0,00#12,65
30#101-0179#т#Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм#2#0,00007#9109,31#0,00#9109,31
30#101-0874#м2#Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия#2#2,77#12,74#0,00#12,74
30#402-0083#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6#2#1,51#376,60#0,00#376,60
30#405-0219#т#Гипсовые вяжущие, марка Г3#2#0,006#868,17#0,00#868,17
20#154#ТЕР15-04-019-05#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности#584,39#92,87#7,30#0,00#484,22#0#0#0#13,80#0,00#600,15#106,80#9,13#0,00#484,22#0#0#0#15,87#0#10025#0,42#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#1#0#9,16#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#2#0#6,92#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#15,87#6,73#0,00#6,73
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,1125#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,29#45,47#0,00#45,47
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,01#1,69#0,00#1,69
30#101-3469#т#Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ#2#0,038#5945,08#0,00#5945,08
30#101-3588#т#Шпатлевка фасадная ВГТ#2#0,0175#4193,04#0,00#4193,04
30#101-4163#кг#Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ#2#13#13,21#0,00#13,21
20#155#ТЕР09-03-012-12#1 т конструкций#Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим. Устройство крепления для зонтов над вентканалами)#472,51#42,84#267,40#21,67#162,27#0#0#0#6,59#2,09#545,79#49,27#334,25#24,92#162,27#0#0#0#7,5785#2,4035#10016#0,1072#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#1#0#6,93#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#2#0#5,93#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
30#1-3-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,4)#0#7,5785#6,50#0,00#6,50
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,4035#0,00#0,00#0,00
30#020403#маш.час#Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т#1#1,1#129,96#0,00#129,96
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1875#93,62#0,00#93,62
30#021244#маш.час#Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т#1#1,325#103,06#0,00#103,06
30#040504#маш.час#Аппарат для газовой сварки и резки#1#2,8#3,69#0,00#3,69
30#041000#маш.час#Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А#1#0,1125#10,37#0,00#10,37
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2875#89,34#0,00#89,34
30#101-0309#т#Канаты пеньковые пропитанные#2#0,0001#33523,63#0,00#33523,63
30#101-0324#м3#Кислород технический газообразный#2#1,95#8,30#0,00#8,30
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,00003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1019#т#Швеллеры № 40 из стали марки Ст0#2#0,00194#6099,75#0,00#6099,75
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0004#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#2#0,004#17960,99#0,00#17960,99
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00001#9290,99#0,00#9290,99
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#0,59#5,12#0,00#5,12
30#101-2467#т#Растворитель марки Р-4#2#0,0006#11457,45#0,00#11457,45
30#102-0023#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта#2#0,00103#1212,15#0,00#1212,15
30#113-0021#т#Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая#2#0,00031#16360,50#0,00#16360,50
30#201-0756#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т#2#0,005#7560,29#0,00#7560,29
30#508-0097#10 м#Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм#2#0,0187#73,56#0,00#73,56
20#156#ТССЦ-101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0,00#0,00#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0#0#10016#-0,0004#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#4,91#Болты с гайками и шайбами строительные#ТССЦ-101-1714
20#157#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь (8х80)#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#1,3#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
20#158#ТССЦ-101-3722#т#Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0,00#0,00#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0#0#2945#0,1072#0##
25#0#2#0#5,39#Сталь полосовая^ 60х4 мм, марка Ст3сп#ТССЦ-101-3722
20#159#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Прим. Устройство зонтов над вентканалами)#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14186,85#805,33#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#130,3109#0,23#10019#0,242#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#ОП п.1.12.1_При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#130,3108125#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#160#ТССЦ-101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0,00#0,00#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0#0#10091#-0,001#0##
25#0#2#0#6,07#Гвозди толевые круглые^ 3,0х40 мм#ТССЦ-101-0195
20#161#ТССЦ-101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0,00#0,00#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0#0#2945#0,0019#0##
25#0#2#0#4,91#Болты с гайками и шайбами строительные#ТССЦ-101-1714
20#162#ТЕР13-03-004-26#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)#456,03#25,20#4,74#0,07#426,09#0#0#0#3,83#0,01#921,99#57,96#11,85#0,16#852,18#0#0#0#8,809#0,023#10020#0,068#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#1#0#5,70#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#3#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#2#0#3,85#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#8,809#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,023#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,025#61,26#0,00#61,26
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,025#1,67#0,00#1,67
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#1,625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1292#т#Уайт-спирит#2#0,0028#6372,37#0,00#6372,37
30#113-0246#т#Эмаль ПФ-115 серая#2#0,038#21956,40#0,00#21956,40
10#0#7#Молниезащита
0#Итого по разделу 87271,00
20#163#ТЕРм08-02-472-07#100 м#Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2#289,92#145,05#69,94#2,45#74,93#0#0#0#21,30#0,25#289,92#145,05#69,94#2,45#74,93#0#0#0#21,3#0,25#10060#0,093#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#1#0#7,37#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#2#0#4,69#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#21,3#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,25#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,25#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,36#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,25#89,34#0,00#89,34
30#101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#2#0,004#6923,65#0,00#6923,65
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#1,3#8,59#0,00#8,59
30#101-2143#кг#Краска#2#2,3#14,42#0,00#14,42
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,9#1,00#0,00#1,00
20#164#ТССЦ-101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0,00#0,00#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0#0#10060#-0,0004#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,12#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной^ 4-6 мм#ТССЦ-101-1627
20#165#ТЕРм08-02-472-02#100 м#Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2#274,34#113,05#62,62#2,15#98,67#0#0#0#16,60#0,22#274,34#113,05#62,62#2,15#98,67#0#0#0#16,6#0,22#10060#0,162#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#1#0#7,36#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#2#0#2,16#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,6#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,22#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,22#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,13#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,22#89,34#0,00#89,34
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,9#8,59#0,00#8,59
30#113-1786#т#Лак битумный БТ-123#2#0,0037#23967,85#0,00#23967,85
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,26#1,00#0,00#1,00
20#166#Прайс#м#Полоса горячеоцинкованная стальная 40х4 мм  NC2444 Ц=189,64/1,18/5,99*1,02=27,37#27,37#0,00#0,00#0,00#27,37#0#0#0#0,00#0,00#27,37#0,00#0,00#0,00#27,37#0#0#0#0#0#10092#25,5#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#167#ТЕРм08-02-472-08#100 м#Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм#495,54#136,88#42,40#1,08#316,26#0#0#0#20,10#0,11#495,54#136,88#42,40#1,08#316,26#0#0#0#20,1#0,11#10060#2,57#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#1#0#7,06#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#2#0#5,01#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#20,1#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,11#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,11#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,36#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,11#89,34#0,00#89,34
30#101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#2#0,04#6923,65#0,00#6923,65
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,9#8,59#0,00#8,59
30#101-2143#кг#Краска#2#2#14,42#0,00#14,42
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,74#1,00#0,00#1,00
20#168#ТССЦ-101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0,00#0,00#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0#0#10060#-0,1028#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,12#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной^ 4-6 мм#ТССЦ-101-1627
20#169#Прайс#м#Пруток-катанка горячеоцинкованная сталь   NC1008  Ц=56,85/1,18/5,99*1,02=8,20#8,20#0,00#0,00#0,00#8,20#0#0#0#0,00#0,00#8,20#0,00#0,00#0,00#8,20#0#0#0#0#0#10092#257#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#170#ТЕРм08-02-471-01#10 шт.#Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм#176,04#72,87#48,19#1,86#54,98#0#0#0#10,70#0,19#176,04#72,87#48,19#1,86#54,98#0#0#0#10,7#0,19#10060#0,6#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#1#0#7,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#2#0#2,32#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#10,7#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,19#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,19#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#1,75#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,65#8,59#0,00#8,59
30#113-1786#т#Лак битумный БТ-123#2#0,002#23967,85#0,00#23967,85
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#1,46#1,00#0,00#1,00
20#171#ТССЦ-101-2542#т#Сталь угловая 50х50*5 мм L=3 м#6957,44#0,00#0,00#0,00#6957,44#0#0#0#0,00#0,00#6957,44#0,00#0,00#0,00#6957,44#0#0#0#0#0#10092#0,0679#0##
25#0#2#0#4,90#Сталь угловая^ 50х50 мм#ТССЦ-101-2542
20#172#Прайс#шт#Универсальный держатель ND2000Ц=101,79/1,18/5,99*1,02=14,69#14,69#0,00#0,00#0,00#14,69#0#0#0#0,00#0,00#14,69#0,00#0,00#0,00#14,69#0#0#0#0#0#10092#86#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#173#Прайс#шт#Пластиковый держатель с бетоном ND2101Ц=195/1,18/5,99*1,02=28,14#28,14#0,00#0,00#0,00#28,14#0#0#0#0,00#0,00#28,14#0,00#0,00#0,00#28,14#0#0#0#0#0#10092#154#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#174#Прайс#шт#Универсальный соединитель NG3103Ц=121,26/1,18/5,99*1,02=17,50#17,50#0,00#0,00#0,00#17,50#0#0#0#0,00#0,00#17,50#0,00#0,00#0,00#17,50#0#0#0#0#0#10092#44#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#175#Прайс#шт#Соединитель  пруток-полоса с разделительной пластиной NG3101Ц=303,21/1,18/5,99*1,02=43,76#43,76#0,00#0,00#0,00#43,76#0#0#0#0,00#0,00#43,76#0,00#0,00#0,00#43,76#0#0#0#0#0#10092#6#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#176#Прайс#шт#Фальцевый зажим ND2001Ц=414,75/1,18/5,99*1,02=59,85#59,85#0,00#0,00#0,00#59,85#0#0#0#0,00#0,00#59,85#0,00#0,00#0,00#59,85#0#0#0#0#0#10092#11#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#177#ТЕР01-02-058-01#100 м3 грунта#Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1#1022,65#1022,65#0,00#0,00#0,00#0#0#0#181,00#0,00#1176,05#1176,05#0,00#0,00#0,00#0#0#0#208,15#0#10002#0,0336#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#208,15#5,65#0,00#5,65
20#178#ТЕР01-02-061-01#100 м3 грунта#Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1#480,56#480,56#0,00#0,00#0,00#0#0#0#88,50#0,00#552,64#552,64#0,00#0,00#0,00#0#0#0#101,775#0#10002#0,0336#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
30#1-1-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 1,5)#0#101,775#5,43#0,00#5,43
