1#АРПС 1.10#ГРАНД Смета Windows#7.3
3##Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Брянск, ул. 8 Марта д.1##02-01###########2001###Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  г. Брянск, ул. 8 Марта д.1##
0#Итого по смете 1283917,00
0#Основная заработная плата 338074,00
0#Эксплуатация машин 39144,00
0#Заработная плата машинистов 9168,00
0#Материалы 906699,00
0#Накладные расходы 289648,00
0#Сметная прибыль 170075,00
0#Итого 1743640,00
50#Непредвиденные затраты#1,02#34873,00#
50#НДС#1,18#320132,34#
0#Всего по смете 2098645,34
0#ГСВР:2011_Ремонт жил Основной
10#0#1#Демонтажные работы
0#Итого по разделу 103536,00
20#1#ТЕР46-04-008-01#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (в т.ч. примыкания: 675+60)#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0,00#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0#10064#7,35#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#14,38#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#6,22#4,78#0,00#4,78
20#2#ТЕР46-04-012-03#100 м2#Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (дверь в будке выхода на кровлю)#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#10064#0,008#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#1#0#15,68#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
30#1-2-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,4)#0#103,91#5,86#0,00#5,86
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#7,74#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#7,74#14,09#0,00#14,09
20#3#ТЕР46-04-012-03#100 м2#Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (люк выхода на кровлю)#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#10064#0,0069#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#1#0#15,68#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
30#1-2-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,4)#0#103,91#5,86#0,00#5,86
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#7,74#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#7,74#14,09#0,00#14,09
20#4#ТЕР07-05-030-11#100 шт. сборных конструкций#Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т  (Прим. Демонтаж плит парапета, плит покрытия вентканалов)#2280,49#806,51#254,43#30,81#1219,55#0#0#0#122,57#3,15#848,75#645,21#203,54#24,65#0,00#0#0#0#98,056#2,52#10014#1,4#0##
25#2#0#0#1,55##
25#2#3#0#1,55##
25#3#0#0#1,00##
25#3#3#0#1,00##
25#4#0#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#1#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#3#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#2#0#0,00#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#4#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#5#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#0#0#0#20,50#ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т#ТЕР07-05-030-11
25#0#1#0#7,73#ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т#ТЕР07-05-030-11
25#0#3#0#20,50#ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т#ТЕР07-05-030-11
25#0#2#0#8,00#ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т#ТЕР07-05-030-11
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#98,056#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,52#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#2,52#80,77#0,00#80,77
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0#369,56#0,00#369,56
20#5#ТЕРр58-3-1#100 м труб и покрытий#Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (фартук парапетов, вентканалов, будки выхода на кровлю)#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,10#0,00#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,1#0#10073#2,5#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#9,1#5,65#0,00#5,65
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,12#1,67#0,00#1,67
20#6#ТЕРр58-4-1#100 м парапетных решеток#Разборка парапетных решеток#85,95#84,36#1,59#0,00#0,00#0#0#0#14,80#0,00#85,95#84,36#1,59#0,00#0,00#0#0#0#14,8#0#10073#1,65#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-4-1 Разборка парапетных решеток#ТЕРр58-4-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр58-4-1 Разборка парапетных решеток#ТЕРр58-4-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-4-1 Разборка парапетных решеток#ТЕРр58-4-1
30#1-2-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,1)#0#14,8#5,70#0,00#5,70
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,95#1,67#0,00#1,67
20#7#ТЕР46-04-008-01#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (будка выхода на кровлю)#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0,00#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0#10064#0,062#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#14,38#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#6,22#4,78#0,00#4,78
20#8#ТЕР46-04-008-01#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (лоджии)#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0,00#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0#10064#0,39#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#14,38#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#6,22#4,78#0,00#4,78
10#1##Мусор
20#9#ТССЦпг-01-01-01-043#1 т груза#Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3#2,86#0,00#2,86#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#2,86#0,00#2,86#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10591#46,585#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#10#ТССЦпг-03-21-01-005#1 т груза#Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза#5,52#0,00#5,52#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#5,52#0,00#5,52#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10133#46,585#0##
25#0#1#0#7,55##2
10#0#2#Кровля
0#Итого по разделу 1177432,00
20#11#ТЕРр58-16-3#100 мест#Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2#1701,85#833,96#69,87#10,06#798,02#0#0#0#129,90#1,38#1701,85#833,96#69,87#10,06#798,02#0#0#0#129,9#1,38#10073#4,73#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#1#0#8,95#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#2#0#8,03#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#129,9#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,38#0,00#0,00#0,00
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#2,1#1,67#0,00#1,67
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#1,38#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#1,38#5,61#0,00#5,61
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,021#341,08#0,00#341,08
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#2,14#369,56#0,00#369,56
20#12#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10073#-10,12#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#13#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10073#10,12#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#14#ТЕР12-01-017-01#100 м2 стяжки#Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм#911,74#170,40#146,18#15,83#595,16#0#0#0#27,22#1,94#974,82#196,94#182,73#18,20#595,16#0#0#0#31,4595#2,231#10019#7,22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#1#0#7,76#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#2#0#7,88#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#31,459515#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,231#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,85#80,77#0,00#80,77
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#1,575#61,26#0,00#61,26
30#101208#маш.час#Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м#1#2,95#5,96#0,00#5,96
30#101-0856#м2#Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б#2#4,4#4,85#0,00#4,85
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#1,53#369,56#0,00#369,56
30#411-0001#м3#Вода#2#3,85#2,18#0,00#2,18
20#15#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10019#-11,05#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#16#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10019#11,05#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#17#ТЕР12-01-017-02#100 м2 стяжки#Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (до толщины 25 мм)#45,99#6,26#2,03#0,24#37,70#0#0#0#1,00#0,03#474,73#72,35#25,38#2,76#377,00#0#0#0#11,5575#0,345#10019#7,22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#10#0#10,00##
25#4#0#0#10,00##
25#4#1#0#10,00##
25#4#3#0#10,00##
25#4#2#0#10,00##
25#4#4#0#10,00##
25#4#5#0#10,00##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#2#0#8,00#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#11,5575#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,345#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,125#80,77#0,00#80,77
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,25#61,26#0,00#61,26
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#1,02#369,56#0,00#369,56
20#18#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10019#-7,364#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#19#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10019#7,364#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#20#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#7,22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#21#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,3249#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#22#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#2945#216,6#0##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#23#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Прим. Устройство деформационно-усадочного шва в стяжке с прокладкой и наклейкой рулонного материала шириной 200 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,42#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#24#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-48,72#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#25#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#48,72#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#26#ТЕР12-01-002-09#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя#11033,15#97,79#34,27#1,96#10901,09#0#0#0#14,36#0,20#11056,95#113,02#42,84#2,25#10901,09#0#0#0#16,5966#0,23#10019#7,22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#1#0#7,15#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#2#0#3,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,59657#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1875#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0625#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#5,75#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1125#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#114#54,32#0,00#54,32
30#101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#2#116#39,27#0,00#39,27
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#29,94#5,12#0,00#5,12
20#27#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-823,1#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#28#ТССЦ-101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0,00#0,00#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0#0#10091#-837,5#0##
25#0#2#0#3,85#Изопласт^ П ЭПП-4,0#ТССЦ-101-1962
20#29#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#823,1#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#30#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#837,5#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#31#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной  (Прим. Промазка стыков рулонного ковра кровли мастикой )#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,47#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#32#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,0212#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#33#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (расход 1кг/м2)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#2945#47#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
10#1##Устройство дополнительных слоев
20#34#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой на конек кровли шириной 1000 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,645#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#35#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-74,82#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#36#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#10091#74,82#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#37#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой на ендовы шириной 1000 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#1,84#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#38#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10019#-213,4#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#39#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#10091#213,4#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#40#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой для системы молниезащиты шириной 250 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,7875#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#41#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-91,35#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#42#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#91,35#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
10#1##Примыкания кровли
20#43#ТЕР15-02-001-01#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен#1253,44#494,03#46,87#17,93#712,54#0#0#0#70,88#2,78#1339,26#568,13#58,59#20,62#712,54#0#0#0#81,512#3,197#10025#0,328#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#1#0#11,70#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#2#0#8,70#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
30#1-4-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4)#0#81,512#6,97#0,00#6,97
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#3,197#0,00#0,00#0,00
30#030402#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)#1#1,125#2,41#0,00#2,41
30#111501#маш.час#Растворонасосы 3 м3/ч#1#3,475#16,08#0,00#16,08
30#402-0083#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6#2#1,89#376,60#0,00#376,60
30#411-0001#м3#Вода#2#0,35#2,18#0,00#2,18
20#44#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (к парапетам)#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,328#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#45#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10019#-0,0148#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#46#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#10019#9,8#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#47#ТЕР12-01-004-04#100 м примыканий#Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к парапетам)#14362,36#236,08#82,82#6,94#14043,46#0#0#0#35,50#0,71#14419,83#272,85#103,53#7,98#14043,46#0#0#0#41,0291#0,8165#10019#1,64#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#1#0#7,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#2#0#3,27#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#41,029125#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,8165#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,7625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,125#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#6,575#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1875#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#252#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#32,49#5,12#0,00#5,12
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,51#369,56#0,00#369,56
20#48#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-413,3#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#49#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#221,12#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#50#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#192,18#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#51#ТССЦ-101-3722#т#Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп (Костыль для устройства покрытия парапетов)#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0,00#0,00#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0#0#2945#0,214#0##
25#0#2#0#5,39#Сталь полосовая^ 60х4 мм, марка Ст3сп#ТССЦ-101-3722
20#52#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь (8х80 мм)#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#8,8#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
20#53#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (П-образные отливы парапетов шириной 780 мм)#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14186,85#805,33#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#130,3109#0,23#10019#1,31#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#130,3108125#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#54#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (стены  будки выхода на кровлю, вентканалов)#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,356#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#55#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10019#-0,016#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#56#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#10019#10,7#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#57#ТЕР12-01-004-04#100 м примыканий#Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (стены  будки выхода на кровлю, вентканалов)#14362,36#236,08#82,82#6,94#14043,46#0#0#0#35,50#0,71#14419,83#272,85#103,53#7,98#14043,46#0#0#0#41,0291#0,8165#10019#0,89#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#1#0#7,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#2#0#3,27#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#41,029125#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,8165#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,7625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,125#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#6,575#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1875#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#252#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#32,49#5,12#0,00#5,12
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,51#369,56#0,00#369,56
20#58#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10019#-224,3#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#59#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#120#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#60#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#104,3#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#61#ТЕР09-03-050-01#100 м плинтуса#Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Прим. Прибивка краевой рейки для крепления рулонных материалов)#129,66#86,14#10,79#0,00#32,73#0#0#0#12,80#0,00#145,28#99,06#13,49#0,00#32,73#0#0#0#14,72#0#10016#0,89#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#1#0#7,65#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#2#0#6,00#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#14,72#6,73#0,00#6,73
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#11,625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-2181#т#Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм#2#0,00075#11704,99#0,00#11704,99
30#201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#2#0,004#5987,38#0,00#5987,38
20#62#ТССЦ-201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0,00#0,00#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0#0#10016#-0,0036#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#6,22#Планка из стального листа толщиной 1 мм#ТССЦ-201-0822
20#63#ТССЦ-206-1341#м#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0,00#0,00#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0#0#2945#89#0##
25#0#2#0#7,72#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#ТССЦ-206-1341
20#64#Прайс#кг#Однокомпонентный полиуретановый герметик Технониколь № 70  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#10,7#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
10#1##Пожарная лестница
20#65#ТЕР09-03-029-01#1 т конструкций#Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#859,77#220,44#553,95#55,27#85,38#0#0#0#32,37#5,64#1031,32#253,51#692,44#63,56#85,38#0#0#0#37,2255#6,486#10016#0,289#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#ТЕР09-03-029-01
25#0#1#0#7,96#ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#ТЕР09-03-029-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#ТЕР09-03-029-01
25#0#2#0#7,14#ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#ТЕР09-03-029-01
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#37,2255#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#6,486#0,00#0,00#0,00
30#020403#маш.час#Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т#1#0,0875#129,96#0,00#129,96
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,15#93,62#0,00#93,62
30#021243#маш.час#Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т#1#6,8125#74,59#0,00#74,59
30#030203#маш.час#Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т#1#1,2#1,63#0,00#1,63
30#040504#маш.час#Аппарат для газовой сварки и резки#1#2,1#3,69#0,00#3,69
30#041000#маш.час#Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А#1#12,025#10,37#0,00#10,37
30#041400#маш.час#Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С#1#0,4875#5,64#0,00#5,64
30#330301#маш.час#Машины шлифовальные электрические#1#0,3625#1,40#0,00#1,40
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-0309#т#Канаты пеньковые пропитанные#2#0,0001#33523,63#0,00#33523,63
30#101-0324#м3#Кислород технический газообразный#2#1,37#8,30#0,00#8,30
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,00003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1019#т#Швеллеры № 40 из стали марки Ст0#2#0,00194#6099,75#0,00#6099,75
30#101-1515#т#Электроды диаметром 4 мм Э46#2#0,004#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00001#9290,99#0,00#9290,99
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#0,41#5,12#0,00#5,12
30#101-2467#т#Растворитель марки Р-4#2#0,0006#11457,45#0,00#11457,45
30#102-0023#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта#2#0,00103#1212,15#0,00#1212,15
30#113-0021#т#Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая#2#0,00031#16360,50#0,00#16360,50
30#201-0756#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т#2#0,001#7560,29#0,00#7560,29
30#508-0097#10 м#Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм#2#0,0187#73,56#0,00#73,56
20#66#Прайс#шт.#Лестница металлическая пожарная наружная окрашеная Ц=50600/1,18/5,99*1,02=7302,00#7302,00#0,00#0,00#0,00#7302,00#0#0#0#0,00#0,00#7302,00#0,00#0,00#0,00#7302,00#0#0#0#0#0#2945#1#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
10#1##Ограждение кровли
20#67#ТЕР12-01-012-01#100 м ограждения#Ограждение кровель перилами#3283,25#42,82#49,02#2,84#3191,41#0#0#0#6,67#0,29#3302,17#49,49#61,28#3,27#3191,41#0#0#0#7,7089#0,3335#10019#1,64#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#1#0#7,60#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#2#0#5,80#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#7,7088525#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,3335#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,225#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1375#93,62#0,00#93,62
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#2,3625#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,175#89,34#0,00#89,34
30#101-1529#т#Электроды диаметром 6 мм Э42#2#0,0005#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1851#кг#Резина прессованная#2#0,52#36,47#0,00#36,47
30#201-0777#т#Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#2#0,3#10560,50#0,00#10560,50
20#68#ТССЦ-101-1851#кг#Резина прессованная#36,47#0,00#0,00#0,00#36,47#0#0#0#0,00#0,00#36,47#0,00#0,00#0,00#36,47#0#0#0#0#0#10019#-0,8528#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,83#Резина прессованная#ТССЦ-101-1851
20#69#ТССЦ-201-0777#т#Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#10560,50#0,00#0,00#0,00#10560,50#0#0#0#0,00#0,00#10560,50#0,00#0,00#0,00#10560,50#0#0#0#0#0#10019#-0,492#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,81#Конструктивные элементы вспомогательного назначения^ с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#ТССЦ-201-0777
20#70#ТССЦ-201-0777#т#Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#10560,50#0,00#0,00#0,00#10560,50#0#0#0#0,00#0,00#10560,50#0,00#0,00#0,00#10560,50#0#0#0#0#0#10019#0,717#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,81#Конструктивные элементы вспомогательного назначения^ с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#ТССЦ-201-0777
20#71#Прайс#кг#Мастика герметизирующая ТехноНиколь № 70 (расход 200гр/м)  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#10019#2,2#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#72#ТЕР13-03-004-26#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)#456,03#25,20#4,74#0,07#426,09#0#0#0#3,83#0,01#921,99#57,96#11,85#0,16#852,18#0#0#0#8,809#0,023#10020#0,248#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#1#0#5,70#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#3#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#2#0#3,85#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#8,809#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,023#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,025#61,26#0,00#61,26
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,025#1,67#0,00#1,67
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#1,625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1292#т#Уайт-спирит#2#0,0028#6372,37#0,00#6372,37
30#113-0246#т#Эмаль ПФ-115 серая#2#0,038#21956,40#0,00#21956,40
10#1##Парапет
20#73#ТЕР08-02-001-01#1 м3 кладки#Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (парапет)#728,56#32,51#32,31#3,91#663,74#0#0#0#5,40#0,40#741,51#37,39#40,39#4,50#663,74#0#0#0#6,21#0,46#10015#13,4#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#1#0#7,73#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#2#0#7,21#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
30#1-2-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,7)#0#6,21#6,02#0,00#6,02
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,46#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,5#80,77#0,00#80,77
30#102-0026#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта#2#0,0005#1054,28#0,00#1054,28
30#402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#2#0,24#323,37#0,00#323,37
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,394#1483,86#0,00#1483,86
30#411-0001#м3#Вода#2#0,44#2,18#0,00#2,18
20#74#ТССЦ-402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0,00#0,00#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0#0#10015#-3,216#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#0#2#0#8,07#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 25#ТССЦ-402-0012
20#75#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10015#-5,28#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#76#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10015#2,8944#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#77#ТССЦ-404-0037#1000 шт.#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0,00#0,00#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0#0#10015#4,0656#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#0#2#0#9,48#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0037
20#78#ТЕР08-02-007-01#1 т металлических изделий#Армирование кладки стен и других конструкций#6697,40#367,08#46,27#2,25#6284,05#0#0#0#63,73#0,23#6764,03#422,14#57,84#2,59#6284,05#0#0#0#73,2895#0,2645#10015#0,186#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций#ТЕР08-02-007-01
25#0#1#0#8,58#ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций#ТЕР08-02-007-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций#ТЕР08-02-007-01
25#0#2#0#8,06#ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций#ТЕР08-02-007-01
30#1-2-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,2)#0#73,2895#5,76#0,00#5,76
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,2645#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,2875#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,3875#89,34#0,00#89,34
30#204-0069#т#Арматурные сетки сварные#2#1#6284,05#0,00#6284,05
10#1##Установка уплотнителя кровельных проходок антенн
20#79#ТЕР12-01-030-01#10 м2 примыканий#Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию  (Прим. Установка уплотнителя кровельных проходок антенного выхода)#1505,86#259,31#329,36#0,00#917,19#0#0#0#41,96#0,00#1628,59#299,70#411,70#0,00#917,19#0#0#0#48,4953#0#10019#0,008#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#1#0#3,12#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#2#0#6,27#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#48,49527#6,18#0,00#6,18
30#333602#маш.час#Электрофен TRIAC, 1,6 кВт#1#30,8625#13,34#0,00#13,34
30#101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#2#10,1#37,50#0,00#37,50
30#101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#2#4,66#82,80#0,00#82,80
30#201-0856#кг#Хомуты стальные#2#13,2#11,56#0,00#11,56
20#80#ТССЦ-101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0,00#0,00#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0#0#10019#-0,0808#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,51#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#ТССЦ-101-3177
20#81#ТССЦ-101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0,00#0,00#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0#0#10019#-0,0373#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,00#Герметик полиуретановый^ 'Эмфимастика PU-25', однокомпонентный#ТССЦ-101-8076
20#82#Прайс#шт#Антенный выход №2, Ц=450/1,18/5,99*1,02=64,94#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#8#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#83#Прайс#кг#Мастика герметизирующая ТехноНиколь № 70 (расход 200гр/м)  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#0,38#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#84#ТССЦ-101-4648#10 шт.#Шурупы-саморезы кровельные#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0,00#0,00#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0#0#2945#8,2#0##
25#0#2#0#3,21#Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные^ 4,8х70 мм#ТССЦ-101-4648
20#85#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (в местах стыков с рулонным ковром)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#10091#0,4#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
10#1##Примыкание кровли к анкерным крюкам
20#86#ТЕР12-01-030-01#10 м2 примыканий#Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию  (Прим. Установка уплотнителя кровельных проходок № 1)#1505,86#259,31#329,36#0,00#917,19#0#0#0#41,96#0,00#1628,59#299,70#411,70#0,00#917,19#0#0#0#48,4953#0#10019#0,004#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#1#0#3,12#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#2#0#6,27#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#48,49527#6,18#0,00#6,18
30#333602#маш.час#Электрофен TRIAC, 1,6 кВт#1#30,8625#13,34#0,00#13,34
30#101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#2#10,1#37,50#0,00#37,50
30#101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#2#4,66#82,80#0,00#82,80
30#201-0856#кг#Хомуты стальные#2#13,2#11,56#0,00#11,56
20#87#ТССЦ-101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0,00#0,00#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0#0#10019#-0,0404#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,51#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#ТССЦ-101-3177
20#88#ТССЦ-101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0,00#0,00#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0#0#10019#-0,0186#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,00#Герметик полиуретановый^ 'Эмфимастика PU-25', однокомпонентный#ТССЦ-101-8076
20#89#Прайс#шт#Уплотнитель кровельных проходов (Проходной элемент № 1) из ЭПДМ резины   Ц=420/1,18/5,99*1,02=60,61#60,61#0,00#0,00#0,00#60,61#0#0#0#0,00#0,00#60,61#0,00#0,00#0,00#60,61#0#0#0#0#0#2945#4#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#90#Прайс#кг#Однокомпонентный полиуретановый герметик Технониколь № 70 (соединение со стояком) Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#0,4#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#91#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (в местах стыков с рулонным ковром)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#10091#0,2#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
20#92#ТССЦ-101-4648#10 шт.#Шурупы-саморезы кровельные#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0,00#0,00#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0#0#2945#4,1#0##
25#0#2#0#3,21#Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные^ 4,8х70 мм#ТССЦ-101-4648
10#1##Узел примыкания к водосточным воронкам
20#93#ТЕРр65-6-23#100 приборов#Смена: водосточных воронок#28207,37#3233,41#56,89#5,38#24917,07#0#0#0#491,40#0,55#28207,37#3233,41#56,89#5,38#24917,07#0#0#0#491,4#0,55#10081#0,04#0##
25#2#0#0#1,03##
25#2#3#0#1,03##
25#3#0#0#0,60##
25#3#3#0#0,60##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр65-6-23 Смена^ водосточных воронок#ТЕРр65-6-23
25#0#1#0#10,31#ТЕРр65-6-23 Смена^ водосточных воронок#ТЕРр65-6-23
25#0#3#0#20,50#ТЕРр65-6-23 Смена^ водосточных воронок#ТЕРр65-6-23
25#0#2#0#4,67#ТЕРр65-6-23 Смена^ водосточных воронок#ТЕРр65-6-23
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#491,4#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,55#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,55#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,55#89,34#0,00#89,34
30#101-0311#т#Каболка#2#0,0061#33523,63#0,00#33523,63
30#101-2429#т#Цемент расширяющийся#2#0,016#2035,98#0,00#2035,98
30#301-1525#компл.#Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей#2#100#246,80#0,00#246,80
20#94#ТССЦ-301-1525#компл.#Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей#246,80#0,00#0,00#0,00#246,80#0#0#0#0,00#0,00#246,80#0,00#0,00#0,00#246,80#0#0#0#0#0#10081#-4#0##
25#2#0#0#1,03##
25#2#3#0#1,03##
25#3#0#0#0,60##
25#3#3#0#0,60##
25#0#2#0#4,68#Воронка водосточная^ чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей#ТССЦ-301-1525
20#95#Прайс#шт#Воронка водосточная чугунная ВР-100  Ц=2380/1,18/5,99*1,02=343,45#343,45#0,00#0,00#0,00#343,45#0#0#0#0,00#0,00#343,45#0,00#0,00#0,00#343,45#0#0#0#0#0#10026#4#0##
25#2#0#0#1,28##
25#2#3#0#1,28##
25#3#0#0#0,83##
25#3#3#0#0,83##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#96#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной  (Прим. Проклейка дополнительного слоя мастикой )#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,04#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#97#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10019#-0,0018#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#98#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (расход 1кг/м2)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#2945#4#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
20#99#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой на воронки 1000х1000 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,78#66,43#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,7545#0,1265#10019#0,04#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,75453#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#100#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10019#-4,64#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#101#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#4,64#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
10#1##Фановая канализация
20#102#ТЕР12-01-030-01#10 м2 примыканий#Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию  (Прим. Установка уплотнителя кровельных проходок №3)#1505,86#259,31#329,36#0,00#917,19#0#0#0#41,96#0,00#1628,59#299,70#411,70#0,00#917,19#0#0#0#48,4953#0#10019#0,044#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#1#0#3,12#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#2#0#6,27#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#48,49527#6,18#0,00#6,18
30#333602#маш.час#Электрофен TRIAC, 1,6 кВт#1#30,8625#13,34#0,00#13,34
30#101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#2#10,1#37,50#0,00#37,50
30#101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#2#4,66#82,80#0,00#82,80
30#201-0856#кг#Хомуты стальные#2#13,2#11,56#0,00#11,56
20#103#ТССЦ-101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0,00#0,00#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0#0#10019#-0,4444#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,51#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#ТССЦ-101-3177
20#104#ТССЦ-101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0,00#0,00#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0#0#10019#-0,205#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,00#Герметик полиуретановый^ 'Эмфимастика PU-25', однокомпонентный#ТССЦ-101-8076
20#105#Прайс#шт#Уплотнитель кровельных проходов (Проходной элемент №3) из ЭПДМ резины   Ц=850/1,18/5,99*1,02=122,66#122,66#0,00#0,00#0,00#122,66#0#0#0#0,00#0,00#122,66#0,00#0,00#0,00#122,66#0#0#0#0#0#2945#11#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#106#Прайс#кг#Однокомпонентный полиуретановый герметик Технониколь № 70 (соединение со стояком) Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#1,2#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#107#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (в местах стыков с рулонным ковром)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#10091#0,7#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
20#108#ТССЦ-101-4648#10 шт.#Шурупы-саморезы кровельные#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0,00#0,00#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0#0#2945#26,4#0##
25#0#2#0#3,21#Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные^ 4,8х70 мм#ТССЦ-101-4648
10#0#3#Лоджии
0#Итого по разделу 65446,00
20#109#ТЕРр58-16-1#100 мест#Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2#467,99#291,47#16,24#2,33#160,28#0#0#0#45,40#0,32#467,99#291,47#16,24#2,33#160,28#0#0#0#45,4#0,32#10073#0,76#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#1#0#8,94#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
25#0#2#0#8,03#ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 0,25 м2#ТЕРр58-16-1
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#45,4#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,32#0,00#0,00#0,00
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,51#1,67#0,00#1,67
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#0,32#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#0,32#5,61#0,00#5,61
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,004#341,08#0,00#341,08
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,43#369,56#0,00#369,56
20#110#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10073#-0,3268#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#111#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10073#0,3268#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#112#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,39#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#113#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,0176#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#114#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#2945#11,7#0##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#115#ТЕР12-01-002-09#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя#11033,15#97,79#34,27#1,96#10901,09#0#0#0#14,36#0,20#11056,95#113,02#42,84#2,25#10901,09#0#0#0#16,5966#0,23#10019#0,39#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#1#0#7,15#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#2#0#3,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,59657#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1875#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0625#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#5,75#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1125#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#114#54,32#0,00#54,32
30#101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#2#116#39,27#0,00#39,27
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#29,94#5,12#0,00#5,12
20#116#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-44,46#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#117#ТССЦ-101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0,00#0,00#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0#0#10091#-45,24#0##
25#0#2#0#3,85#Изопласт^ П ЭПП-4,0#ТССЦ-101-1962
20#118#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#44,46#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#119#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#45,24#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#120#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (к стенам дома)#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#122,01#20,51#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,2361#0#10019#0,188#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,2361#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#121#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10019#-0,0085#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#122#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#10019#5,6#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#123#ТЕР12-01-004-04#100 м примыканий#Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к стенам дома)#14362,36#236,08#82,82#6,94#14043,46#0#0#0#35,50#0,71#14419,83#272,85#103,53#7,98#14043,46#0#0#0#41,0291#0,8165#10019#0,47#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#1#0#7,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#2#0#3,27#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#41,029125#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,8165#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,7625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,125#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#6,575#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1875#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#252#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#32,49#5,12#0,00#5,12
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,51#369,56#0,00#369,56
20#124#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10019#-118,4#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#125#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#63,34#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#126#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#55,06#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#127#ТЕР09-03-050-01#100 м плинтуса#Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Прим. Прибивка краевой рейки для крепления рулонных материалов)#129,66#86,14#10,79#0,00#32,73#0#0#0#12,80#0,00#145,28#99,06#13,49#0,00#32,73#0#0#0#14,72#0#10016#0,47#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#1#0#7,65#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#2#0#6,00#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#14,72#6,73#0,00#6,73
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#11,625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-2181#т#Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм#2#0,00075#11704,99#0,00#11704,99
30#201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#2#0,004#5987,38#0,00#5987,38
20#128#ТССЦ-201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0,00#0,00#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0#0#10016#-0,0019#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#6,22#Планка из стального листа толщиной 1 мм#ТССЦ-201-0822
20#129#ТССЦ-206-1341#м#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0,00#0,00#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0#0#2945#47#0##
25#0#2#0#7,72#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#ТССЦ-206-1341
20#130#Прайс#кг#Однокомпонентный полиуретановый герметик Технониколь № 70  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#5,6#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#131#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14186,85#805,33#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#130,3109#0,23#10019#0,18#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#130,3108125#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#132#ТССЦ-101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0,00#0,00#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0#0#10019#-0,0007#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,07#Гвозди толевые круглые^ 3,0х40 мм#ТССЦ-101-0195
20#133#ТССЦ-101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0,00#0,00#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0#0#10019#-0,1408#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#2,80#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа^ 0,7 мм#ТССЦ-101-1875
20#134#ТССЦ-101-5052#м2#Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Прим. Планка карнизная)#43,87#0,00#0,00#0,00#43,87#0#0#0#0,00#0,00#43,87#0,00#0,00#0,00#43,87#0#0#0#0#0#2945#22#0##
25#0#2#0#5,85#Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия^ полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм#ТССЦ-101-5052
20#135#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь (8х80)#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#1#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
10#0#4#Будка выхода на кровлю
0#Итого по разделу 33290,00
20#136#ТЕР46-01-008-02#1 м3#Обетонирование: балок и прогонов (Прим. Обетонирование ж/б  плит покрытия будки в местах сколов и разрушений)#961,03#138,10#29,52#1,17#793,41#0#0#0#22,94#0,12#961,03#138,10#29,52#1,17#793,41#0#0#0#22,94#0,12#10064#0,12#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#1#0#8,01#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#2#0#6,98#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
30#1-2-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,7)#0#22,94#6,02#0,00#6,02
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,12#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,12#93,62#0,00#93,62
30#111301#маш.час#Вибратор поверхностный#1#0,21#1,97#0,00#1,97
30#330301#маш.час#Машины шлифовальные электрические#1#1,92#1,40#0,00#1,40
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,17#89,34#0,00#89,34
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,0028#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0008#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#2#0,1#296,53#0,00#296,53
30#102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#2#0,07#634,99#0,00#634,99
30#203-0511#м2#Щиты из досок толщиной 25 мм#2#3#40,98#0,00#40,98
30#401-0065#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)#2#1,02#519,61#0,00#519,61
30#402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#2#0,08#323,37#0,00#323,37
30#405-0253#т#Известь строительная негашеная комовая, сорт I#2#0,0024#371,56#0,00#371,56
30#411-0001#м3#Вода#2#0,007#2,18#0,00#2,18
20#137#ТССЦ-101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#4525,83#0,00#0,00#0,00#4525,83#0#0#0#0,00#0,00#4525,83#0,00#0,00#0,00#4525,83#0#0#0#0#0#10064#-0,0004#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,75#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#ТССЦ-101-0797
20#138#ТССЦ-101-1805#т#Гвозди строительные#9290,99#0,00#0,00#0,00#9290,99#0#0#0#0,00#0,00#9290,99#0,00#0,00#0,00#9290,99#0#0#0#0#0#10064#-0,0003#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,83#Гвозди строительные#ТССЦ-101-1805
20#139#ТССЦ-102-0008#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#296,53#0,00#0,00#0,00#296,53#0#0#0#0,00#0,00#296,53#0,00#0,00#0,00#296,53#0#0#0#0#0#10064#-0,012#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#8,73#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#ТССЦ-102-0008
20#140#ТССЦ-102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0,00#0,00#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0#0#10064#-0,0084#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#10,32#Доски обрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#ТССЦ-102-0060
20#141#ТССЦ-402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0,00#0,00#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0#0#10064#-0,0096#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#8,07#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 25#ТССЦ-402-0012
20#142#ТССЦ-405-0253#т#Известь строительная негашеная комовая, сорт I#371,56#0,00#0,00#0,00#371,56#0#0#0#0,00#0,00#371,56#0,00#0,00#0,00#371,56#0#0#0#0#0#10064#-0,0003#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#11,57#Известь строительная^ негашеная комовая, сорт I#ТССЦ-405-0253
20#143#ТССЦ-401-0065#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)#519,61#0,00#0,00#0,00#519,61#0#0#0#0,00#0,00#519,61#0,00#0,00#0,00#519,61#0#0#0#0#0#10064#-0,1224#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,31#Бетон тяжелый, крупность заполнителя^ 20 мм, класс В12,5 (М150)#ТССЦ-401-0065
20#144#ТССЦ-401-0066#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)#599,38#0,00#0,00#0,00#599,38#0#0#0#0,00#0,00#599,38#0,00#0,00#0,00#599,38#0#0#0#0#0#10064#0,1224#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,42#Бетон тяжелый, крупность заполнителя^ 20 мм, класс В15 (М200)#ТССЦ-401-0066
20#145#ТЕР15-02-036-02#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков#4157,60#961,86#26,89#13,74#3168,85#0#0#0#144,64#1,44#4308,60#1106,14#33,61#15,80#3168,85#0#0#0#166,336#1,656#10025#0,04#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#1#0#13,34#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#2#0#8,55#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#166,336#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,656#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,175#61,26#0,00#61,26
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#1,625#14,09#0,00#14,09
30#101-0179#т#Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм#2#0,0025#9109,31#0,00#9109,31
30#101-0874#м2#Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия#2#108#12,74#0,00#12,74
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,002#341,08#0,00#341,08
30#101-1705#кг#Пакля пропитанная#2#12#9,42#0,00#9,42
30#402-0086#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5#2#3,2#517,63#0,00#517,63
30#411-0001#м3#Вода#2#0,01#2,18#0,00#2,18
20#146#ТССЦ-101-5430#кг#Сталь полосовая (металлические пластинки 30х30х3 мм)#5,84#0,00#0,00#0,00#5,84#0#0#0#0,00#0,00#5,84#0,00#0,00#0,00#5,84#0#0#0#0#0#10025#1,4#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#147#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#121,91#20,41#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,22#0#10019#0,07#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,22#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#148#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,0032#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#149#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#2945#2,1#0##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#150#ТЕР12-01-002-09#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя#11033,15#97,79#34,27#1,96#10901,09#0#0#0#14,36#0,20#11056,39#112,46#42,84#2,25#10901,09#0#0#0#16,514#0,23#10019#0,07#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#1#0#7,15#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#2#0#3,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,514#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1875#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0625#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#5,75#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1125#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#114#54,32#0,00#54,32
30#101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#2#116#39,27#0,00#39,27
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#29,94#5,12#0,00#5,12
20#151#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-7,98#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#152#ТССЦ-101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0,00#0,00#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0#0#10091#-8,12#0##
25#0#2#0#3,85#Изопласт^ П ЭПП-4,0#ТССЦ-101-1962
20#153#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#7,98#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#154#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#8,12#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#155#ТЕРр61-10-1#100 м2 отремонтированной поверхности#Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#2110,14#1279,67#1,19#0,00#829,28#0#0#0#201,84#0,00#2110,14#1279,67#1,19#0,00#829,28#0#0#0#201,84#0#10076#0,12#0##
25#2#0#0#0,79##
25#2#3#0#0,79##
25#3#0#0#0,50##
25#3#3#0#0,50##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов^ цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#ТЕРр61-10-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов^ цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#ТЕРр61-10-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов^ цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#ТЕРр61-10-1
25#0#2#0#8,70#ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов^ цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#ТЕРр61-10-1
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#201,84#6,34#0,00#6,34
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,71#1,67#0,00#1,67
30#402-0083#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6#2#2,2#376,60#0,00#376,60
30#411-0001#м3#Вода#2#0,35#2,18#0,00#2,18
20#156#ТЕР15-04-019-05#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (стены, плита покрытия)#584,39#92,87#7,30#0,00#484,22#0#0#0#13,80#0,00#600,15#106,80#9,13#0,00#484,22#0#0#0#15,87#0#10025#0,13#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#1#0#9,16#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#2#0#6,92#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#15,87#6,73#0,00#6,73
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,1125#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,29#45,47#0,00#45,47
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,01#1,69#0,00#1,69
30#101-3469#т#Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ#2#0,038#5945,08#0,00#5945,08
30#101-3588#т#Шпатлевка фасадная ВГТ#2#0,0175#4193,04#0,00#4193,04
30#101-4163#кг#Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ#2#13#13,21#0,00#13,21
20#157#ТЕР09-04-012-01#1 м2 проема#Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#64,63#17,23#18,33#0,00#29,07#0#0#0#2,40#0,00#71,80#19,81#22,91#0,00#29,07#0#0#0#2,76#0#10016#0,8#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#1#0#8,61#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#2#0#5,87#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
30#1-4-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4,2)#0#2,76#7,18#0,00#7,18
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#0,5#6,18#0,00#6,18
30#330301#маш.час#Машины шлифовальные электрические#1#0,15#1,40#0,00#1,40
30#331451#маш.час#Перфораторы электрические#1#0,2375#2,66#0,00#2,66
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2125#89,34#0,00#89,34
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0001#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1921#шт.#Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л#2#0,1#93,63#0,00#93,63
30#204-0062#т#Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно#2#0,003#6284,00#0,00#6284,00
20#158#Прайс#шт#Дверь металлическая антивандальная неутепленная окрашенная, фурнитура, ручки, замок (0,8х1 м)  Ц=7500/(0,9*1,16)*(0,8*1)/5,99*1,02=978,64#978,64#0,00#0,00#0,00#978,64#0#0#0#0,00#0,00#978,64#0,00#0,00#0,00#978,64#0#0#0#0#0#10016#1#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#159#ТЕР09-04-013-01#1 м2 проема#Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (люк противопожарный)#102,88#15,32#8,69#0,00#78,87#0#0#0#2,07#0,00#107,35#17,62#10,86#0,00#78,87#0#0#0#2,3805#0#10016#0,69#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#1#0#6,55#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#2#0#4,91#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
30#1-4-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4,4)#0#2,3805#7,40#0,00#7,40
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#0,8875#6,18#0,00#6,18
30#134041#маш.час#Шуруповерт#1#0,5125#1,52#0,00#1,52
30#331451#маш.час#Перфораторы электрические#1#0,8875#2,66#0,00#2,66
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,00007#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1929#т#Болты анкерные#2#0,003#16079,73#0,00#16079,73
30#101-3661#шт.#Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)#2#0,27#111,21#0,00#111,21
20#160#Прайс#шт#Люк противопожарный 600х1150 мм EI60 Ц=9800/5,99*1,02=1668,78#1668,78#0,00#0,00#0,00#1668,78#0#0#0#0,00#0,00#1668,78#0,00#0,00#0,00#1668,78#0#0#0#0#0#10016#1#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
10#0#5#Вентканалы
0#Итого по разделу 187096,00
20#161#ТЕР46-02-007-01#1 м3#Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (Закладка отверстий)#772,07#86,61#1,53#0,00#683,93#0#0#0#14,63#0,00#772,07#86,61#1,53#0,00#683,93#0#0#0#14,63#0#10064#3#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#2#0#7,21#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
30#1-2-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,5)#0#14,63#5,92#0,00#5,92
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#0,32#4,78#0,00#4,78
30#402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#2#0,24#376,60#0,00#376,60
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,4#1483,86#0,00#1483,86
20#162#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10064#-0,72#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#163#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10064#-1,2#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#164#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10064#0,648#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#165#ТССЦ-404-0037#1000 шт.#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0,00#0,00#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0#0#10064#0,924#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#9,48#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0037
20#166#ТЕРр53-16-1#1 м3 кладки#Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалы)#919,47#205,62#21,96#4,21#691,89#0#0#0#35,39#0,43#919,47#205,62#21,96#4,21#691,89#0#0#0#35,39#0,43#10068#5,5#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#ТЕРр53-16-1
25#0#1#0#8,49#ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#ТЕРр53-16-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#ТЕРр53-16-1
25#0#2#0#7,22#ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#ТЕРр53-16-1
30#1-2-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,3)#0#35,39#5,81#0,00#5,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,43#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,2#93,62#0,00#93,62
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,23#14,09#0,00#14,09
30#402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#2#0,253#376,60#0,00#376,60
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,402#1483,86#0,00#1483,86
30#411-0001#м3#Вода#2#0,044#2,18#0,00#2,18
20#167#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10068#-1,392#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#168#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10068#-2,211#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#169#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10068#1,2528#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#170#ТССЦ-404-0037#1000 шт.#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0,00#0,00#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0#0#10068#1,70247#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#9,48#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0037
20#171#ТЕРр61-10-1#100 м2 отремонтированной поверхности#Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (вентканалы)#2110,14#1279,67#1,19#0,00#829,28#0#0#0#201,84#0,00#2110,14#1279,67#1,19#0,00#829,28#0#0#0#201,84#0#10076#0,45#0##
25#2#0#0#0,79##
25#2#3#0#0,79##
25#3#0#0#0,50##
25#3#3#0#0,50##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов^ цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#ТЕРр61-10-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов^ цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#ТЕРр61-10-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов^ цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#ТЕРр61-10-1
25#0#2#0#8,70#ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов^ цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм#ТЕРр61-10-1
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#201,84#6,34#0,00#6,34
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,71#1,67#0,00#1,67
30#402-0083#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6#2#2,2#376,60#0,00#376,60
30#411-0001#м3#Вода#2#0,35#2,18#0,00#2,18
20#172#ТЕР15-02-016-01#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен#1183,61#496,13#77,68#41,22#609,80#0#0#0#75,40#6,07#1277,45#570,55#97,10#47,40#609,80#0#0#0#86,71#6,9805#10025#0,67#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#1#0#13,97#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#2#0#8,82#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#86,71#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#6,9805#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,775#14,09#0,00#14,09
30#111500#маш.час#Растворонасосы 1 м3/ч#1#6,8125#12,65#0,00#12,65
30#101-0179#т#Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм#2#0,00007#9109,31#0,00#9109,31
30#101-0874#м2#Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия#2#2,77#12,74#0,00#12,74
30#402-0083#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6#2#1,51#376,60#0,00#376,60
30#405-0219#т#Гипсовые вяжущие, марка Г3#2#0,006#868,17#0,00#868,17
20#173#ТЕР15-04-019-05#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности#584,39#92,87#7,30#0,00#484,22#0#0#0#13,80#0,00#600,15#106,80#9,13#0,00#484,22#0#0#0#15,87#0#10025#1,12#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#1#0#9,16#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#2#0#6,92#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#15,87#6,73#0,00#6,73
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,1125#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,29#45,47#0,00#45,47
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,01#1,69#0,00#1,69
30#101-3469#т#Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ#2#0,038#5945,08#0,00#5945,08
30#101-3588#т#Шпатлевка фасадная ВГТ#2#0,0175#4193,04#0,00#4193,04
30#101-4163#кг#Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ#2#13#13,21#0,00#13,21
20#174#ТЕР09-03-012-12#1 т конструкций#Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим. Устройство крепления для зонтов над вентканалами)#472,51#42,84#267,40#21,67#162,27#0#0#0#6,59#2,09#545,79#49,27#334,25#24,92#162,27#0#0#0#7,5785#2,4035#10016#0,1715#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#1#0#6,93#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#2#0#5,93#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
30#1-3-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,4)#0#7,5785#6,50#0,00#6,50
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,4035#0,00#0,00#0,00
30#020403#маш.час#Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т#1#1,1#129,96#0,00#129,96
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1875#93,62#0,00#93,62
30#021244#маш.час#Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т#1#1,325#103,06#0,00#103,06
30#040504#маш.час#Аппарат для газовой сварки и резки#1#2,8#3,69#0,00#3,69
30#041000#маш.час#Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А#1#0,1125#10,37#0,00#10,37
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2875#89,34#0,00#89,34
30#101-0309#т#Канаты пеньковые пропитанные#2#0,0001#33523,63#0,00#33523,63
30#101-0324#м3#Кислород технический газообразный#2#1,95#8,30#0,00#8,30
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,00003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1019#т#Швеллеры № 40 из стали марки Ст0#2#0,00194#6099,75#0,00#6099,75
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0004#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#2#0,004#17960,99#0,00#17960,99
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00001#9290,99#0,00#9290,99
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#0,59#5,12#0,00#5,12
30#101-2467#т#Растворитель марки Р-4#2#0,0006#11457,45#0,00#11457,45
30#102-0023#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта#2#0,00103#1212,15#0,00#1212,15
30#113-0021#т#Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая#2#0,00031#16360,50#0,00#16360,50
30#201-0756#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т#2#0,005#7560,29#0,00#7560,29
30#508-0097#10 м#Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм#2#0,0187#73,56#0,00#73,56
20#175#ТССЦ-101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0,00#0,00#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0#0#10016#-0,0007#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#4,91#Болты с гайками и шайбами строительные#ТССЦ-101-1714
20#176#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь (8х80)#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#2#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
20#177#ТССЦ-101-3722#т#Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0,00#0,00#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0#0#2945#0,1715#0##
25#0#2#0#5,39#Сталь полосовая^ 60х4 мм, марка Ст3сп#ТССЦ-101-3722
20#178#ТЕР13-03-004-26#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)#456,03#25,20#4,74#0,07#426,09#0#0#0#3,83#0,01#921,99#57,96#11,85#0,16#852,18#0#0#0#8,809#0,023#10020#0,11#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#1#0#5,70#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#3#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#2#0#3,85#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#8,809#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,023#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,025#61,26#0,00#61,26
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,025#1,67#0,00#1,67
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#1,625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1292#т#Уайт-спирит#2#0,0028#6372,37#0,00#6372,37
30#113-0246#т#Эмаль ПФ-115 серая#2#0,038#21956,40#0,00#21956,40
20#179#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Прим. Устройство зонтов над вентканалами)#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14186,85#805,33#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#130,3109#0,23#10019#0,351#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#4#0#1,01#При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#130,3108125#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#180#ТССЦ-101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0,00#0,00#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0#0#10091#-0,0014#0##
25#0#2#0#6,07#Гвозди толевые круглые^ 3,0х40 мм#ТССЦ-101-0195
20#181#ТССЦ-101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0,00#0,00#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0#0#2945#0,0029#0##
25#0#2#0#4,91#Болты с гайками и шайбами строительные#ТССЦ-101-1714
10#0#6#Молниезащита
0#Итого по разделу 176847,00
20#182#ТЕРм08-02-472-07#100 м#Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2#289,92#145,05#69,94#2,45#74,93#0#0#0#21,30#0,25#289,92#145,05#69,94#2,45#74,93#0#0#0#21,3#0,25#10060#0,155#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#1#0#7,37#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#2#0#4,69#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#21,3#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,25#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,25#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,36#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,25#89,34#0,00#89,34
30#101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#2#0,004#6923,65#0,00#6923,65
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#1,3#8,59#0,00#8,59
30#101-2143#кг#Краска#2#2,3#14,42#0,00#14,42
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,9#1,00#0,00#1,00
20#183#ТССЦ-101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0,00#0,00#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0#0#10060#-0,0006#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,12#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной^ 4-6 мм#ТССЦ-101-1627
20#184#ТЕРм08-02-472-02#100 м#Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2#274,34#113,05#62,62#2,15#98,67#0#0#0#16,60#0,22#274,34#113,05#62,62#2,15#98,67#0#0#0#16,6#0,22#10060#0,27#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#1#0#7,36#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#2#0#2,16#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,6#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,22#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,22#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,13#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,22#89,34#0,00#89,34
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,9#8,59#0,00#8,59
30#113-1786#т#Лак битумный БТ-123#2#0,0037#23967,85#0,00#23967,85
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,26#1,00#0,00#1,00
20#185#Прайс#м#Полоса горячеоцинкованная стальная 40х4 мм  NC2444 Ц=189,64/1,18/5,99*1,02=27,37#27,37#0,00#0,00#0,00#27,37#0#0#0#0,00#0,00#27,37#0,00#0,00#0,00#27,37#0#0#0#0#0#10092#42,5#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#186#ТЕРм08-02-472-08#100 м#Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм#495,54#136,88#42,40#1,08#316,26#0#0#0#20,10#0,11#495,54#136,88#42,40#1,08#316,26#0#0#0#20,1#0,11#10060#5,74#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#1#0#7,06#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#2#0#5,01#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#20,1#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,11#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,11#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,36#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,11#89,34#0,00#89,34
30#101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#2#0,04#6923,65#0,00#6923,65
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,9#8,59#0,00#8,59
30#101-2143#кг#Краска#2#2#14,42#0,00#14,42
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,74#1,00#0,00#1,00
20#187#ТССЦ-101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0,00#0,00#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0#0#10060#-0,2296#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,12#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной^ 4-6 мм#ТССЦ-101-1627
20#188#Прайс#м#Пруток-катанка горячеоцинкованная сталь   NC1008  Ц=56,85/1,18/5,99*1,02=8,20#8,20#0,00#0,00#0,00#8,20#0#0#0#0,00#0,00#8,20#0,00#0,00#0,00#8,20#0#0#0#0#0#10092#574#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#189#ТЕРм08-02-471-01#10 шт.#Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм#176,04#72,87#48,19#1,86#54,98#0#0#0#10,70#0,19#176,04#72,87#48,19#1,86#54,98#0#0#0#10,7#0,19#10060#1#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#1#0#7,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#2#0#2,32#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#10,7#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,19#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,19#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#1,75#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,65#8,59#0,00#8,59
30#113-1786#т#Лак битумный БТ-123#2#0,002#23967,85#0,00#23967,85
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#1,46#1,00#0,00#1,00
20#190#ТССЦ-101-2542#т#Сталь угловая 50х50*5 мм L=3 м#6957,44#0,00#0,00#0,00#6957,44#0#0#0#0,00#0,00#6957,44#0,00#0,00#0,00#6957,44#0#0#0#0#0#10092#0,1131#0##
25#0#2#0#4,90#Сталь угловая^ 50х50 мм#ТССЦ-101-2542
20#191#Прайс#шт#Универсальный держатель ND2000Ц=101,79/1,18/5,99*1,02=14,69#14,69#0,00#0,00#0,00#14,69#0#0#0#0,00#0,00#14,69#0,00#0,00#0,00#14,69#0#0#0#0#0#10092#235#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#192#Прайс#шт#Пластиковый держатель с бетоном ND2101Ц=195/1,18/5,99*1,02=28,14#28,14#0,00#0,00#0,00#28,14#0#0#0#0,00#0,00#28,14#0,00#0,00#0,00#28,14#0#0#0#0#0#10092#268#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#193#Прайс#шт#Универсальный соединитель NG3103Ц=121,26/1,18/5,99*1,02=17,50#17,50#0,00#0,00#0,00#17,50#0#0#0#0,00#0,00#17,50#0,00#0,00#0,00#17,50#0#0#0#0#0#10092#99#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#194#Прайс#шт#Соединитель  пруток-полоса с разделительной пластиной NG3101Ц=303,21/1,18/5,99*1,02=43,76#43,76#0,00#0,00#0,00#43,76#0#0#0#0,00#0,00#43,76#0,00#0,00#0,00#43,76#0#0#0#0#0#10092#10#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#195#Прайс#шт#Фальцевый зажим ND2001Ц=414,75/1,18/5,99*1,02=59,85#59,85#0,00#0,00#0,00#59,85#0#0#0#0,00#0,00#59,85#0,00#0,00#0,00#59,85#0#0#0#0#0#10092#22#0##
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
20#196#ТЕР01-02-058-01#100 м3 грунта#Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1#1022,65#1022,65#0,00#0,00#0,00#0#0#0#181,00#0,00#1176,05#1176,05#0,00#0,00#0,00#0#0#0#208,15#0#10002#0,056#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#208,15#5,65#0,00#5,65
20#197#ТЕР01-02-061-01#100 м3 грунта#Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1#480,56#480,56#0,00#0,00#0,00#0#0#0#88,50#0,00#552,64#552,64#0,00#0,00#0,00#0#0#0#101,775#0#10002#0,056#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср. инд. на 1 кв.2017 г.--#1
30#1-1-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 1,5)#0#101,775#5,43#0,00#5,43
