1#АРПС 1.10#ГРАНД Смета Windows#7.3
3##Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:   г. Унеча, ул.Нахимова, д. 6а##02-01###########2001###Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Унеча, ул.Нахимова, д. 6а##
0#Итого по смете 1021201,00
0#Основная заработная плата 240064,00
0#Эксплуатация машин 47168,00
0#Заработная плата машинистов 8553,00
0#Материалы 733969,00
0#Накладные расходы 207598,00
0#Сметная прибыль 116631,00
0#Итого 1345430,00
50#Непредвиденные затраты#1,02#26909,00#
50#НДС#1,18#247021,02#
0#Всего по смете 1619360,02
0#ГСВР:2011_Ремонт жил Основной с обоснованием
10#0#1#Демонтажные работы
0#Итого по разделу 30822,00
20#1#ТЕР46-04-008-01#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0,00#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0#10064#5,22#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#14,38#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#6,22#4,78#0,00#4,78
20#2#ТЕР46-04-008-01#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (будка выхода)#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0,00#110,98#81,25#29,73#0,00#0,00#0#0#0#14,38#0#10064#0,09#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель^ из рулонных материалов#ТЕР46-04-008-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#14,38#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#6,22#4,78#0,00#4,78
20#3#ТЕРр58-3-1#100 м труб и покрытий#Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (карнизные свесы, карнизные свесы будки)#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,10#0,00#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,1#0#10073#1,16#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#9,1#5,65#0,00#5,65
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,12#1,67#0,00#1,67
20#4#ТЕР46-04-008-04#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (покрытие вентканалов)#111,83#89,84#21,99#0,00#0,00#0#0#0#15,90#0,00#111,83#89,84#21,99#0,00#0,00#0#0#0#15,9#0#10064#0,22#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель^ из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов#ТЕР46-04-008-04
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель^ из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов#ТЕР46-04-008-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель^ из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов#ТЕР46-04-008-04
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#15,9#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#4,6#4,78#0,00#4,78
20#5#ТЕРр56-9-4#100 коробок#Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (деревянная коробка двери будки выхода на кровлю)#388,22#388,22#0,00#0,00#0,00#0#0#0#67,40#0,00#388,22#388,22#0,00#0,00#0,00#0#0#0#67,4#0#10071#0,01#0##
25#2#0#0#0,82##
25#2#3#0#0,82##
25#3#0#0#0,62##
25#3#3#0#0,62##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
30#1-2-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,2)#0#67,4#5,76#0,00#5,76
20#6#ТЕР46-04-012-03#100 м2#Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  (люк выхода на кровлю)#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#10064#0,0049#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#1#0#15,68#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
30#1-2-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,4)#0#103,91#5,86#0,00#5,86
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#7,74#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#7,74#14,09#0,00#14,09
20#7#ТЕР07-05-030-11#100 шт. сборных конструкций#Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т  (Демонтаж плиты покрытия будки выхода) - 3,2 т#2280,49#806,51#254,43#30,81#1219,55#0#0#0#122,57#3,15#848,75#645,21#203,54#24,65#0,00#0#0#0#98,056#2,52#10014#0,01#0##
25#2#0#0#1,55##
25#2#3#0#1,55##
25#3#0#0#1,00##
25#3#3#0#1,00##
25#4#0#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#1#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#3#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#2#0#0,00#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#4#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#4#5#0#0,80#Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций#
25#0#0#0#20,50#ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т#ТЕР07-05-030-11
25#0#1#0#7,73#ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т#ТЕР07-05-030-11
25#0#3#0#20,50#ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т#ТЕР07-05-030-11
25#0#2#0#8,00#ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т#ТЕР07-05-030-11
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#98,056#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,52#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#2,52#80,77#0,00#80,77
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0#369,56#0,00#369,56
10#1##Мусор
20#8#ТССЦпг-01-01-01-041#1 т груза#Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную#34,10#0,00#34,10#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#34,10#0,00#34,10#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10591#17,22#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#9#ТССЦпг-03-21-01-005#1 т груза#Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза#5,52#0,00#5,52#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#5,52#0,00#5,52#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10133#17,22#0##
25#0#1#0#7,55##2
10#0#2#Кровля
0#Итого по разделу 1232786,00
20#10#ТЕРр58-16-3#100 мест#Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2#1701,85#833,96#69,87#10,06#798,02#0#0#0#129,90#1,38#1701,85#833,96#69,87#10,06#798,02#0#0#0#129,9#1,38#10073#3,65#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#1#0#8,95#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
25#0#2#0#8,03#ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки^ до 1,0 м2#ТЕРр58-16-3
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#129,9#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,38#0,00#0,00#0,00
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#2,1#1,67#0,00#1,67
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#1,38#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#1,38#5,61#0,00#5,61
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,021#341,08#0,00#341,08
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#2,14#369,56#0,00#369,56
20#11#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10073#-7,811#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#12#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10073#7,811#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#13#ТЕР12-01-017-01#100 м2 стяжки#Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм#911,74#170,40#146,18#15,83#595,16#0#0#0#27,22#1,94#973,85#195,96#182,73#18,20#595,16#0#0#0#31,303#2,231#10019#5,22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#1#0#7,76#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
25#0#2#0#7,88#ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек^ цементно-песчаных толщиной 15 мм#ТЕР12-01-017-01
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#31,303#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,231#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,85#80,77#0,00#80,77
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#1,575#61,26#0,00#61,26
30#101208#маш.час#Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м#1#2,95#5,96#0,00#5,96
30#101-0856#м2#Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б#2#4,4#4,85#0,00#4,85
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#1,53#369,56#0,00#369,56
30#411-0001#м3#Вода#2#3,85#2,18#0,00#2,18
20#14#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10091#-7,987#0##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#15#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10073#7,987#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#16#ТЕР12-01-017-02#100 м2 стяжки#Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (до толщины 25 мм)#45,99#6,26#2,03#0,24#37,70#0#0#0#1,00#0,03#474,37#71,99#25,38#2,76#377,00#0#0#0#11,5#0,345#10019#5,22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#10#0#10,00##
25#4#0#0#10,00##
25#4#1#0#10,00##
25#4#3#0#10,00##
25#4#2#0#10,00##
25#4#4#0#10,00##
25#4#5#0#10,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
25#0#2#0#8,00#ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек^ на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01#ТЕР12-01-017-02
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#11,5#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,345#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,125#80,77#0,00#80,77
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,25#61,26#0,00#61,26
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#1,02#369,56#0,00#369,56
20#17#ТССЦ-402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0,00#0,00#369,56#0,00#0,00#0,00#369,56#0#0#0#0#0#10091#-5,324#0##
25#0#2#0#8,00#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 100#ТССЦ-402-0004
20#18#ТССЦ-402-0005#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 150#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0,00#0,00#398,12#0,00#0,00#0,00#398,12#0#0#0#0#0#10073#5,324#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,14#Раствор готовый кладочный цементный марки^ 150#ТССЦ-402-0005
20#19#ТЕР12-01-015-03#100 м2 изолируемой поверхности#Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой#819,33#49,71#21,81#1,27#747,81#0#0#0#7,84#0,13#832,24#57,17#27,26#1,46#747,81#0#0#0#9,016#0,1495#10019#4,37#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции^ прокладочной в один слой#ТЕР12-01-015-03
25#0#1#0#8,94#ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции^ прокладочной в один слой#ТЕР12-01-015-03
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции^ прокладочной в один слой#ТЕР12-01-015-03
25#0#2#0#4,99#ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции^ прокладочной в один слой#ТЕР12-01-015-03
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#9,016#6,34#0,00#6,34
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1495#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0625#93,62#0,00#93,62
30#121011#маш.час#Котлы битумные передвижные 400 л#1#0,5125#8,58#0,00#8,58
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-0594#т#Мастика битумная кровельная горячая#2#0,05#4286,25#0,00#4286,25
30#101-0856#м2#Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б#2#110#4,85#0,00#4,85
20#20#ТССЦ-101-0856#м2#Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б#4,85#0,00#0,00#0,00#4,85#0#0#0#0,00#0,00#4,85#0,00#0,00#0,00#4,85#0#0#0#0#0#10091#-480,7#0##
25#0#2#0#4,50#Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б#ТССЦ-101-0856
20#21#ТССЦ-101-6730#м2#Гидростеклоизол ТПП-3,5, стеклоткань#15,71#0,00#0,00#0,00#15,71#0#0#0#0,00#0,00#15,71#0,00#0,00#0,00#15,71#0#0#0#0#0#10091#480,7#0##
25#0#2#0#4,27#Гидростеклоизол ТПП-3,5, стеклоткань#ТССЦ-101-6730
20#22#ТЕР12-01-013-05#100 м2 утепляемого покрытия#Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#3372,72#209,50#249,03#18,68#2914,19#0#0#0#33,90#1,91#552,21#240,93#311,29#21,48#0,00#0#0#0#38,985#2,1965#10019#4,37#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#2#0#0,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами^ из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#ТЕР12-01-013-05
25#0#1#0#8,06#ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами^ из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#ТЕР12-01-013-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами^ из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#ТЕР12-01-013-05
25#0#2#0#14,61#ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами^ из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#ТЕР12-01-013-05
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#38,985#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,1965#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#1,5125#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,875#93,62#0,00#93,62
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#1,2#89,34#0,00#89,34
30#101-0774#м3#Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм#2#0#355,60#0,00#355,60
30#408-0122#м3#Песок природный для строительных работ средний#2#0#51,31#0,00#51,31
30#411-0001#м3#Вода#2#0#2,18#0,00#2,18
20#23#прайс#м3#Плиты минераловатные Белтеп РУФ 60 (толщиной 100 мм) Ц=3660/1,18/5,99*1,02=528,17#528,17#0,00#0,00#0,00#528,17#0#0#0#0,00#0,00#528,17#0,00#0,00#0,00#528,17#0#0#0#0#0#10091#45,011#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#24#ТЕР12-01-013-05#100 м2 утепляемого покрытия#Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#3372,72#209,50#249,03#18,68#2914,19#0#0#0#33,90#1,91#552,21#240,93#311,29#21,48#0,00#0#0#0#38,985#2,1965#10019#4,37#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#2#0#0,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами^ из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#ТЕР12-01-013-05
25#0#1#0#8,06#ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами^ из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#ТЕР12-01-013-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами^ из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#ТЕР12-01-013-05
25#0#2#0#14,61#ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами^ из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо#ТЕР12-01-013-05
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#38,985#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,1965#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#1,5125#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,875#93,62#0,00#93,62
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#1,2#89,34#0,00#89,34
30#101-0774#м3#Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм#2#0#355,60#0,00#355,60
30#408-0122#м3#Песок природный для строительных работ средний#2#0#51,31#0,00#51,31
30#411-0001#м3#Вода#2#0#2,18#0,00#2,18
20#25#прайс#м3#Плиты минераловатные Белтеп РУФ 80 (толщиной 50 мм) Ц=4520/1,18/5,99*1,02=652,27#652,27#0,00#0,00#0,00#652,27#0#0#0#0,00#0,00#652,27#0,00#0,00#0,00#652,27#0#0#0#0#0#10091#22,5055#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#26#ТЕР11-01-050-01#100 м2 поверхности#Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#396,43#21,32#1,79#0,00#373,32#0#0#0#3,45#0,00#400,08#24,52#2,24#0,00#373,32#0#0#0#3,9675#0#10018#4,37#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#1#0#9,28#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#2#0#7,25#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#3,9675#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#113-0324#м2#Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм#2#122,4#3,05#0,00#3,05
20#27#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (в т.ч. примыкания)#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#121,91#20,41#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,22#0#10019#5,22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,22#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#28#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,2349#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#29#ТССЦ-113-2230#л#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0,00#0,00#7,30#0,00#0,00#0,00#7,30#0#0#0#0#0#2945#156,6#0##
25#0#2#0#9,77#Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01#ТССЦ-113-2230
20#30#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Прим. Прокладка слоя в деформационно-температурный шов и устройство дополнительного слоя кровли над швом шириной 200 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,45#66,10#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,706#0,1265#10019#0,3#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,706#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#31#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-34,8#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#32#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#34,8#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#33#ТЕР12-01-016-02#100 м2 кровли#Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной  (Прим. Промазка стыков рулонного ковра кровли мастикой )#118,35#17,75#3,57#0,00#97,03#0#0#0#2,80#0,00#121,91#20,41#4,46#0,00#97,03#0#0#0#3,22#0#10019#0,34#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#1#0#9,28#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
25#0#2#0#7,11#ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер^ готовой эмульсией битумной#ТЕР12-01-016-02
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#3,22#6,34#0,00#6,34
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2#0,045#2156,30#0,00#2156,30
20#34#ТССЦ-101-1780#т#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0,00#0,00#2156,30#0,00#0,00#0,00#2156,30#0#0#0#0#0#10091#-0,0153#0##
25#0#2#0#7,11#Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ#ТССЦ-101-1780
20#35#ТССЦ-101-4725#кг#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) (расход 1кг/м2)#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0,00#0,00#12,06#0,00#0,00#0,00#12,06#0#0#0#0#0#2945#34#0##
25#0#2#0#9,85#Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)#ТССЦ-101-4725
20#36#ТЕР12-01-002-09#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя#11033,15#97,79#34,27#1,96#10901,09#0#0#0#14,36#0,20#11056,39#112,46#42,84#2,25#10901,09#0#0#0#16,514#0,23#10019#5,22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#1#0#7,15#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
25#0#2#0#3,50#ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в два слоя#ТЕР12-01-002-09
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,514#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1875#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0625#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#5,75#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1125#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#114#54,32#0,00#54,32
30#101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#2#116#39,27#0,00#39,27
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#29,94#5,12#0,00#5,12
20#37#ТССЦ-101-1962#м2#Изопласт П ЭПП-4,0#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0,00#0,00#39,27#0,00#0,00#0,00#39,27#0#0#0#0#0#10091#-605,5#0##
25#0#2#0#3,85#Изопласт^ П ЭПП-4,0#ТССЦ-101-1962
20#38#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#605,5#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#39#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-595,1#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#40#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#595,1#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
10#1##Устройство дополнительных слоев
20#41#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (доп.слой на конек кровли шириной 1000 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,45#66,10#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,706#0,1265#10019#0,37#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,706#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#42#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-42,92#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#43#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#10091#42,92#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#44#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (доп.слой на свесы кровли шириной 500 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,45#66,10#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,706#0,1265#10019#0,52#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,706#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#45#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-60,32#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#46#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#10091#60,32#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#47#ТЕР12-01-002-10#100 м2 кровли#Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (доп.слой для системы молниезащиты шириной 250 мм)#6454,16#57,48#18,66#1,08#6378,02#0#0#0#8,44#0,11#6467,45#66,10#23,33#1,24#6378,02#0#0#0#9,706#0,1265#10019#0,475#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#1#0#7,19#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
25#0#2#0#3,21#ТЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов^ в один слой#ТЕР12-01-002-10
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#9,706#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,1#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0375#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#3#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#116#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#15,02#5,12#0,00#5,12
20#48#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-55,1#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#49#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#55,1#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
10#1##Примыкания кровли
20#50#ТЕР12-01-004-04#100 м примыканий#Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к стенам вентканалов)#14362,36#236,08#82,82#6,94#14043,46#0#0#0#35,50#0,71#14418,48#271,49#103,53#7,98#14043,46#0#0#0#40,825#0,8165#10019#0,71#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#1#0#7,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
25#0#2#0#3,27#ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой^ до 600 мм без фартуков#ТЕР12-01-004-04
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#40,825#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,8165#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,7625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,125#93,62#0,00#93,62
30#150401#маш.час#Горелки газопламенные#1#6,575#2,05#0,00#2,05
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1875#89,34#0,00#89,34
30#101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#2#252#54,32#0,00#54,32
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#32,49#5,12#0,00#5,12
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,51#369,56#0,00#369,56
20#51#ТССЦ-101-1961#м2#Изопласт К ЭКП-4,5#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0,00#0,00#54,32#0,00#0,00#0,00#54,32#0#0#0#0#0#10091#-178,9#0##
25#0#2#0#3,17#Изопласт^ К ЭКП-4,5#ТССЦ-101-1961
20#52#ТССЦ-101-3358#м2#Унифлекс ТКП#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0,00#0,00#23,18#0,00#0,00#0,00#23,18#0#0#0#0#0#2945#95,71#0##
25#0#2#0#5,26#Унифлекс^ ТКП#ТССЦ-101-3358
20#53#ТССЦ-101-4249#м2#Унифлекс ТПП#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0,00#0,00#22,62#0,00#0,00#0,00#22,62#0#0#0#0#0#2945#83,19#0##
25#0#2#0#4,67#Унифлекс^ ТПП#ТССЦ-101-4249
20#54#ТЕР09-03-050-01#100 м плинтуса#прим.Прибивка стальной полосы для крепления рулонных материалов (Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля)#129,66#86,14#10,79#0,00#32,73#0#0#0#12,80#0,00#145,28#99,06#13,49#0,00#32,73#0#0#0#14,72#0#10016#0,71#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#1#0#7,65#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#2#0#6,00#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#14,72#6,73#0,00#6,73
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#11,625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-2181#т#Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм#2#0,00075#11704,99#0,00#11704,99
30#201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#2#0,004#5987,38#0,00#5987,38
20#55#ТССЦ-201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0,00#0,00#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0#0#10091#-0,0028#0##
25#0#2#0#6,22#Планка из стального листа толщиной 1 мм#ТССЦ-201-0822
20#56#ТССЦ-206-1341#м#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0,00#0,00#5,74#0,00#0,00#0,00#5,74#0#0#0#0#0#2945#71#0##
25#0#2#0#7,72#Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм#ТССЦ-206-1341
20#57#прайс#кг#Однокомпонентный полиуретановый герметик Технониколь № 70  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,2#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#8,52#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
10#1##
20#58#ТЕР12-01-014-01#1 м3 утеплителя#прим. Устройство переходного бортика из легкого бетона (Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном)#752,34#23,00#19,72#2,36#709,62#0#0#0#4,07#0,29#760,72#26,45#24,65#2,71#709,62#0#0#0#4,6805#0,3335#10019#1,09#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-014-01 Утепление покрытий^ легким (ячеистым) бетоном#ТЕР12-01-014-01
25#0#1#0#8,09#ТЕР12-01-014-01 Утепление покрытий^ легким (ячеистым) бетоном#ТЕР12-01-014-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-014-01 Утепление покрытий^ легким (ячеистым) бетоном#ТЕР12-01-014-01
25#0#2#0#5,06#ТЕР12-01-014-01 Утепление покрытий^ легким (ячеистым) бетоном#ТЕР12-01-014-01
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#4,6805#5,65#0,00#5,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,3335#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,125#80,77#0,00#80,77
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,2375#61,26#0,00#61,26
30#401-0644#м3#Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)#2#1,04#666,23#0,00#666,23
30#408-0122#м3#Песок природный для строительных работ средний#2#0,31#51,31#0,00#51,31
30#411-0001#м3#Вода#2#0,385#2,18#0,00#2,18
10#1##Установка уплотнителя кровельных проходок
20#59#ТЕР12-01-030-01#10 м2 примыканий#Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию  (Прим. Установка антенного выхода)#1505,86#259,31#329,36#0,00#917,19#0#0#0#41,96#0,00#1627,10#298,21#411,70#0,00#917,19#0#0#0#48,254#0#10019#0,003#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#1#0#3,12#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#2#0#6,27#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#48,254#6,18#0,00#6,18
30#333602#маш.час#Электрофен TRIAC, 1,6 кВт#1#30,8625#13,34#0,00#13,34
30#101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#2#10,1#37,50#0,00#37,50
30#101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#2#4,66#82,80#0,00#82,80
30#201-0856#кг#Хомуты стальные#2#13,2#11,56#0,00#11,56
20#60#ТССЦ-101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0,00#0,00#82,80#0,00#0,00#0,00#82,80#0#0#0#0#0#10091#-0,014#0##
25#0#2#0#6,00#Герметик полиуретановый^ 'Эмфимастика PU-25', однокомпонентный#ТССЦ-101-8076
20#61#ТССЦ-101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0,00#0,00#37,50#0,00#0,00#0,00#37,50#0#0#0#0#0#10091#-0,0303#0##
25#0#2#0#7,51#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#ТССЦ-101-3177
20#62#прайс#шт#Антенный выход №2, Ц=450/1,18/5,99*1,02=64,94#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#3#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#63#прайс#кг#Мастика герметизирующая ТехноНиколь № 70 (расход 200гр/м)  Ц=140/1,18/5,99*1,02=20,20#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0,00#0,00#20,20#0,00#0,00#0,00#20,20#0#0#0#0#0#2945#0,14#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#64#ТССЦ-101-4648#10 шт.#Шурупы-саморезы кровельные#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0,00#0,00#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0#0#2945#3,1#0##
25#0#2#0#3,21#Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные^ 4,8х70 мм#ТССЦ-101-4648
10#1##Установка карнизной планки
20#65#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Карнизная планка)#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14182,84#801,32#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#129,6625#0,23#10019#0,65#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#129,6625#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#66#ТССЦ-101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0,00#0,00#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0#0#10091#-0,5083#0##
25#0#2#0#2,80#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа^ 0,7 мм#ТССЦ-101-1875
20#67#ТССЦ-101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0,00#0,00#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0#0#10091#-0,0026#0##
25#0#2#0#6,07#Гвозди толевые круглые^ 3,0х40 мм#ТССЦ-101-0195
20#68#ТССЦ-101-5052#м2#Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм#43,87#0,00#0,00#0,00#43,87#0#0#0#0,00#0,00#43,87#0,00#0,00#0,00#43,87#0#0#0#0#0#2945#79,3#0##
25#0#2#0#5,85#Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия^ полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм#ТССЦ-101-5052
20#69#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#10091#3,61#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
10#1##Ремонт карнизных плит
20#70#ТЕР46-01-008-02#1 м3#Обетонирование: балок и прогонов (Прим. Обетонирование ж/б карнизных плит в местах сколов и разрушений с подготовкой поверхности и очисткой арматуры от ржавчины)#961,03#138,10#29,52#1,17#793,41#0#0#0#22,94#0,12#961,03#138,10#29,52#1,17#793,41#0#0#0#22,94#0,12#10064#0,81#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#1#0#8,01#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
25#0#2#0#6,98#ТЕР46-01-008-02 Обетонирование^ балок и прогонов#ТЕР46-01-008-02
30#1-2-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,7)#0#22,94#6,02#0,00#6,02
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,12#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,12#93,62#0,00#93,62
30#111301#маш.час#Вибратор поверхностный#1#0,21#1,97#0,00#1,97
30#330301#маш.час#Машины шлифовальные электрические#1#1,92#1,40#0,00#1,40
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,17#89,34#0,00#89,34
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,0028#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0008#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#2#0,1#296,53#0,00#296,53
30#102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#2#0,07#634,99#0,00#634,99
30#203-0511#м2#Щиты из досок толщиной 25 мм#2#3#40,98#0,00#40,98
30#401-0065#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)#2#1,02#519,61#0,00#519,61
30#402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#2#0,08#323,37#0,00#323,37
30#405-0253#т#Известь строительная негашеная комовая, сорт I#2#0,0024#371,56#0,00#371,56
30#411-0001#м3#Вода#2#0,007#2,18#0,00#2,18
20#71#ТССЦ-402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0,00#0,00#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0#0#10064#-0,0648#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#8,07#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 25#ТССЦ-402-0012
20#72#ТССЦ-401-0065#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)#519,61#0,00#0,00#0,00#519,61#0#0#0#0,00#0,00#519,61#0,00#0,00#0,00#519,61#0#0#0#0#0#10064#-0,8262#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,31#Бетон тяжелый, крупность заполнителя^ 20 мм, класс В12,5 (М150)#ТССЦ-401-0065
20#73#ТССЦ-102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0,00#0,00#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0#0#10064#-0,0567#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#10,32#Доски обрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#ТССЦ-102-0060
20#74#ТССЦ-102-0008#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#296,53#0,00#0,00#0,00#296,53#0#0#0#0,00#0,00#296,53#0,00#0,00#0,00#296,53#0#0#0#0#0#10064#-0,081#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#8,73#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#ТССЦ-102-0008
20#75#ТССЦ-101-1805#т#Гвозди строительные#9290,99#0,00#0,00#0,00#9290,99#0#0#0#0,00#0,00#9290,99#0,00#0,00#0,00#9290,99#0#0#0#0#0#10064#-0,0023#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,83#Гвозди строительные#ТССЦ-101-1805
20#76#ТССЦ-101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#4525,83#0,00#0,00#0,00#4525,83#0#0#0#0,00#0,00#4525,83#0,00#0,00#0,00#4525,83#0#0#0#0#0#10064#-0,0024#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,75#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#ТССЦ-101-0797
20#77#ТССЦ-401-0066#м3#Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)#599,38#0,00#0,00#0,00#599,38#0#0#0#0,00#0,00#599,38#0,00#0,00#0,00#599,38#0#0#0#0#0#10064#0,8262#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,42#Бетон тяжелый, крупность заполнителя^ 20 мм, класс В15 (М200)#ТССЦ-401-0066
20#78#ТЕР15-02-036-02#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков#4157,60#961,86#26,89#13,74#3168,85#0#0#0#144,64#1,44#4308,60#1106,14#33,61#15,80#3168,85#0#0#0#166,336#1,656#10025#0,66#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#1#0#13,34#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
25#0#2#0#8,55#ТЕР15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса^ улучшенная потолков#ТЕР15-02-036-02
30#1-3-6#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,6)#0#166,336#6,65#0,00#6,65
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,656#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,175#61,26#0,00#61,26
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#1,625#14,09#0,00#14,09
30#101-0179#т#Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм#2#0,0025#9109,31#0,00#9109,31
30#101-0874#м2#Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия#2#108#12,74#0,00#12,74
30#101-1305#т#Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400#2#0,002#341,08#0,00#341,08
30#101-1705#кг#Пакля пропитанная#2#12#9,42#0,00#9,42
30#402-0086#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5#2#3,2#517,63#0,00#517,63
30#411-0001#м3#Вода#2#0,01#2,18#0,00#2,18
20#79#ТССЦ-101-5430#кг#Сталь полосовая#5,84#0,00#0,00#0,00#5,84#0#0#0#0,00#0,00#5,84#0,00#0,00#0,00#5,84#0#0#0#0#0#10091#22,81#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#80#ТЕР15-04-019-05#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности#584,39#92,87#7,30#0,00#484,22#0#0#0#13,80#0,00#600,15#106,80#9,13#0,00#484,22#0#0#0#15,87#0#10025#0,66#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#1#0#9,16#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#2#0#6,92#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#15,87#6,73#0,00#6,73
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,1125#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,29#45,47#0,00#45,47
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,01#1,69#0,00#1,69
30#101-3469#т#Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ#2#0,038#5945,08#0,00#5945,08
30#101-3588#т#Шпатлевка фасадная ВГТ#2#0,0175#4193,04#0,00#4193,04
30#101-4163#кг#Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ#2#13#13,21#0,00#13,21
10#1##Будка выхода на кровлю
20#81#ТЕР09-03-015-01#1 т конструкций#Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (устройтсов каркаса)#425,20#100,11#213,21#16,26#111,88#0#0#0#15,79#1,56#493,52#115,13#266,51#18,70#111,88#0#0#0#18,1585#1,794#10016#0,092#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания^ до 25 м#ТЕР09-03-015-01
25#0#1#0#7,29#ТЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания^ до 25 м#ТЕР09-03-015-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания^ до 25 м#ТЕР09-03-015-01
25#0#2#0#6,15#ТЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания^ до 25 м#ТЕР09-03-015-01
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#18,1585#6,34#0,00#6,34
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,794#0,00#0,00#0,00
30#020403#маш.час#Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т#1#0,125#129,96#0,00#129,96
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1625#93,62#0,00#93,62
30#021245#маш.час#Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т#1#1,6625#122,24#0,00#122,24
30#040504#маш.час#Аппарат для газовой сварки и резки#1#0,8375#3,69#0,00#3,69
30#041000#маш.час#Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А#1#0,725#10,37#0,00#10,37
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-0309#т#Канаты пеньковые пропитанные#2#0,0001#33523,63#0,00#33523,63
30#101-0324#м3#Кислород технический газообразный#2#0,5#8,30#0,00#8,30
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,00003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1019#т#Швеллеры № 40 из стали марки Ст0#2#0,00194#6099,75#0,00#6099,75
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0026#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#2#0,003#17960,99#0,00#17960,99
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00001#9290,99#0,00#9290,99
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#0,15#5,12#0,00#5,12
30#101-2467#т#Растворитель марки Р-4#2#0,0006#11457,45#0,00#11457,45
30#102-0023#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта#2#0,00103#1212,15#0,00#1212,15
30#113-0021#т#Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая#2#0,00031#16360,50#0,00#16360,50
30#201-0756#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т#2#0,0001#7560,29#0,00#7560,29
30#508-0097#10 м#Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм#2#0,0187#73,56#0,00#73,56
20#82#ТССЦ-103-1838#м#Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х40 мм, толщина стенки 2 мм#37,09#0,00#0,00#0,00#37,09#0#0#0#0,00#0,00#37,09#0,00#0,00#0,00#37,09#0#0#0#0#0#10091#13,5#0##
25#0#2#0#5,03#Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером^ 80х40 мм, толщина стенки 3 мм#ТССЦ-103-1838
20#83#ТССЦ-103-1487#м#Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм#33,32#0,00#0,00#0,00#33,32#0#0#0#0,00#0,00#33,32#0,00#0,00#0,00#33,32#0#0#0#0#0#10091#9,7#0##
25#0#2#0#3,50#Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером^ 40х40 мм, толщина стенки 4 мм#ТССЦ-103-1487
20#84#ТЕР12-01-023-01#100 м2 кровли#Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: простая кровля#8677,17#241,20#104,91#7,73#8331,06#0#0#0#38,53#0,79#8739,58#277,38#131,14#8,89#8331,06#0#0#0#44,3095#0,9085#10019#0,08#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам^ простая кровля#ТЕР12-01-023-01
25#0#1#0#8,04#ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам^ простая кровля#ТЕР12-01-023-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам^ простая кровля#ТЕР12-01-023-01
25#0#2#0#4,38#ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам^ простая кровля#ТЕР12-01-023-01
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#44,3095#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,9085#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,3625#93,62#0,00#93,62
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#3,0125#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,5#89,34#0,00#89,34
30#101-1845#шт.#Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм#2#645#0,18#0,00#0,18
30#101-1846#шт.#Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм#2#81#0,22#0,00#0,22
30#101-1998#м#Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)#2#16#21,50#0,00#21,50
30#101-4136#м2#Металлочерепица <Монтеррей>#2#122#64,37#0,00#64,37
20#85#ТССЦ-101-4136#м2#Металлочерепица <Монтеррей>#64,37#0,00#0,00#0,00#64,37#0#0#0#0,00#0,00#64,37#0,00#0,00#0,00#64,37#0#0#0#0#0#10091#-9,76#0##
25#0#2#0#4,14#Металлочерепица <Монтеррей>#ТССЦ-101-4136
20#86#ТССЦ-101-4536#м2#Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8#61,40#0,00#0,00#0,00#61,40#0#0#0#0,00#0,00#61,40#0,00#0,00#0,00#61,40#0#0#0#0#0#10091#9,2#0##
25#0#2#0#6,30#Профнастил оцинкованный^ НС35-1000-0,8#ТССЦ-101-4536
20#87#ТЕР15-02-001-01#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен#1253,44#494,03#46,87#17,93#712,54#0#0#0#70,88#2,78#1339,26#568,13#58,59#20,62#712,54#0#0#0#81,512#3,197#10025#0,2#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#1#0#11,70#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#2#0#8,70#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
30#1-4-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4)#0#81,512#6,97#0,00#6,97
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#3,197#0,00#0,00#0,00
30#030402#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)#1#1,125#2,41#0,00#2,41
30#111501#маш.час#Растворонасосы 3 м3/ч#1#3,475#16,08#0,00#16,08
30#402-0083#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6#2#1,89#376,60#0,00#376,60
30#411-0001#м3#Вода#2#0,35#2,18#0,00#2,18
20#88#ТЕР15-04-019-05#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности#584,39#92,87#7,30#0,00#484,22#0#0#0#13,80#0,00#600,15#106,80#9,13#0,00#484,22#0#0#0#15,87#0#10025#0,2#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#1#0#9,16#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#2#0#6,92#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#15,87#6,73#0,00#6,73
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,1125#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,29#45,47#0,00#45,47
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,01#1,69#0,00#1,69
30#101-3469#т#Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ#2#0,038#5945,08#0,00#5945,08
30#101-3588#т#Шпатлевка фасадная ВГТ#2#0,0175#4193,04#0,00#4193,04
30#101-4163#кг#Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ#2#13#13,21#0,00#13,21
20#89#ТЕР09-04-012-01#1 м2 проема#Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (дверь стальная)#64,63#17,23#18,33#0,00#29,07#0#0#0#2,40#0,00#71,80#19,81#22,91#0,00#29,07#0#0#0#2,76#0#10016#1,125#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#1#0#8,61#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
25#0#2#0#5,87#ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы#ТЕР09-04-012-01
30#1-4-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4,2)#0#2,76#7,18#0,00#7,18
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#0,5#6,18#0,00#6,18
30#330301#маш.час#Машины шлифовальные электрические#1#0,15#1,40#0,00#1,40
30#331451#маш.час#Перфораторы электрические#1#0,2375#2,66#0,00#2,66
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2125#89,34#0,00#89,34
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0001#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1921#шт.#Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л#2#0,1#93,63#0,00#93,63
30#204-0062#т#Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно#2#0,003#6284,00#0,00#6284,00
20#90#прайс#шт#Дверь металлическая антивандальная неутепленная окрашенная, фурнитура, ручки, замок  Ц=9450/5,99*1,02=1609,18#1609,18#0,00#0,00#0,00#1609,18#0#0#0#0,00#0,00#1609,18#0,00#0,00#0,00#1609,18#0#0#0#0#0#2945#1#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#91#ТЕР09-04-013-01#1 м2 проема#Установка противопожарных дверей: однопольных глухих  (люк противопожарный)#102,88#15,32#8,69#0,00#78,87#0#0#0#2,07#0,00#107,35#17,62#10,86#0,00#78,87#0#0#0#2,3805#0#10016#0,49#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#1#0#6,55#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#2#0#4,91#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
30#1-4-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4,4)#0#2,3805#7,40#0,00#7,40
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#0,8875#6,18#0,00#6,18
30#134041#маш.час#Шуруповерт#1#0,5125#1,52#0,00#1,52
30#331451#маш.час#Перфораторы электрические#1#0,8875#2,66#0,00#2,66
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,00007#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1929#т#Болты анкерные#2#0,003#16079,73#0,00#16079,73
30#101-3661#шт.#Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)#2#0,27#111,21#0,00#111,21
20#92#прайс#шт#Люк противопожарный  EI60 Ц=8960/5,99*1,02=1525,74#1525,74#0,00#0,00#0,00#1525,74#0#0#0#0,00#0,00#1525,74#0,00#0,00#0,00#1525,74#0#0#0#0#0#2945#1#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#93#ТЕР08-02-001-01#1 м3 кладки#Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Прим. устройство порожков будок выхода на кровлю)#728,56#32,51#32,31#3,91#663,74#0#0#0#5,40#0,40#741,51#37,39#40,39#4,50#663,74#0#0#0#6,21#0,46#10015#0,02#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#1#0#7,73#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#2#0#7,21#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
30#1-2-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,7)#0#6,21#6,02#0,00#6,02
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,46#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,5#80,77#0,00#80,77
30#102-0026#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта#2#0,0005#1054,28#0,00#1054,28
30#402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#2#0,24#323,37#0,00#323,37
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,394#1483,86#0,00#1483,86
30#411-0001#м3#Вода#2#0,44#2,18#0,00#2,18
20#94#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10091#-0,0079#0##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#95#ТССЦ-404-0037#1000 шт.#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0,00#0,00#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0#0#10091#0,006083#0##
25#0#2#0#9,48#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0037
20#96#ТССЦ-402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0,00#0,00#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0#0#10091#-0,0048#0##
25#0#2#0#8,07#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 25#ТССЦ-402-0012
20#97#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10091#0,00432#0##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#98#ТЕР08-02-001-01#1 м3 кладки#Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (наращивание)#728,56#32,51#32,31#3,91#663,74#0#0#0#5,40#0,40#741,51#37,39#40,39#4,50#663,74#0#0#0#6,21#0,46#10015#1#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#1#0#7,73#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#2#0#7,21#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
30#1-2-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,7)#0#6,21#6,02#0,00#6,02
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,46#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,5#80,77#0,00#80,77
30#102-0026#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта#2#0,0005#1054,28#0,00#1054,28
30#402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#2#0,24#323,37#0,00#323,37
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,394#1483,86#0,00#1483,86
30#411-0001#м3#Вода#2#0,44#2,18#0,00#2,18
20#99#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10091#-0,394#0##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#100#ТССЦ-404-0037#1000 шт.#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0,00#0,00#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0#0#10091#0,30338#0##
25#0#2#0#9,48#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0037
20#101#ТССЦ-402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0,00#0,00#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0#0#10091#-0,24#0##
25#0#2#0#8,07#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 25#ТССЦ-402-0012
20#102#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#2945#0,216#0##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#103#ТЕРр62-4-4#100 м2 окрашиваемой поверхности#Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (окраска рамы будки выхода на кровлю)#1426,59#570,29#6,77#0,98#849,53#0#0#0#91,10#0,10#1426,59#570,29#6,77#0,98#849,53#0#0#0#91,1#0,1#10077#0,02#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,50##
25#3#3#0#0,50##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр62-4-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон^ с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%#ТЕРр62-4-4
25#0#1#0#10,82#ТЕРр62-4-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон^ с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%#ТЕРр62-4-4
25#0#3#0#20,50#ТЕРр62-4-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон^ с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%#ТЕРр62-4-4
25#0#2#0#2,62#ТЕРр62-4-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон^ с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%#ТЕРр62-4-4
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#91,1#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,1#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,06#89,34#0,00#89,34
30#101-0426#т#Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22#2#0,0187#21450,50#0,00#21450,50
30#101-0628#т#Олифа комбинированная, марки К-3#2#0,0064#19254,93#0,00#19254,93
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,8#45,47#0,00#45,47
30#101-1712#т#Шпатлевка клеевая#2#0,0475#6073,86#0,00#6073,86
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,16#1,69#0,00#1,69
30#409-0639#м3#Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм#2#0,0004#55,55#0,00#55,55
20#104#ТЕРр53-25-1#1 т металлоконструкций перемычек#Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий#10919,45#1038,41#47,84#3,43#9833,20#0#0#0#165,88#0,47#10919,45#1038,41#47,84#3,43#9833,20#0#0#0#165,88#0,47#10068#0,016#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий#ТЕРр53-25-1
25#0#1#0#8,74#ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий#ТЕРр53-25-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий#ТЕРр53-25-1
25#0#2#0#6,67#ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий#ТЕРр53-25-1
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#165,88#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,47#0,00#0,00#0,00
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,16#1,67#0,00#1,67
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#0,74#6,18#0,00#6,18
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#0,47#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#0,92#5,61#0,00#5,61
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2#89,34#0,00#89,34
30#101-1529#т#Электроды диаметром 6 мм Э42#2#0,009#8591,15#0,00#8591,15
30#201-0761#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т#2#1,04#8371,84#0,00#8371,84
30#402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#2#0,54#376,60#0,00#376,60
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,57#1483,86#0,00#1483,86
10#1##Вентканалы
20#105#ТЕРр53-16-1#1 м3 кладки#Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#919,47#205,62#21,96#4,21#691,89#0#0#0#35,39#0,43#919,47#205,62#21,96#4,21#691,89#0#0#0#35,39#0,43#10068#3#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#ТЕРр53-16-1
25#0#1#0#8,49#ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#ТЕРр53-16-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#ТЕРр53-16-1
25#0#2#0#7,22#ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами#ТЕРр53-16-1
30#1-2-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,3)#0#35,39#5,81#0,00#5,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,43#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,2#93,62#0,00#93,62
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,23#14,09#0,00#14,09
30#402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#2#0,253#376,60#0,00#376,60
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,402#1483,86#0,00#1483,86
30#411-0001#м3#Вода#2#0,044#2,18#0,00#2,18
20#106#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10068#-1,206#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#107#ТССЦ-404-0037#1000 шт.#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0,00#0,00#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0#0#10091#0,92862#0##
25#0#2#0#9,48#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0037
20#108#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10068#-0,759#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#109#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#2945#0,6831#0##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#110#ТЕР08-02-001-01#1 м3 кладки#Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (наращивание)#728,56#32,51#32,31#3,91#663,74#0#0#0#5,40#0,40#741,51#37,39#40,39#4,50#663,74#0#0#0#6,21#0,46#10015#2#0##
25#2#0#0#1,22##
25#2#3#0#1,22##
25#3#0#0#0,80##
25#3#3#0#0,80##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#1#0#7,73#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
25#0#2#0#7,21#ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных^ простых при высоте этажа до 4 м#ТЕР08-02-001-01
30#1-2-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,7)#0#6,21#6,02#0,00#6,02
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,46#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,5#80,77#0,00#80,77
30#102-0026#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта#2#0,0005#1054,28#0,00#1054,28
30#402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#2#0,24#323,37#0,00#323,37
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,394#1483,86#0,00#1483,86
30#411-0001#м3#Вода#2#0,44#2,18#0,00#2,18
20#111#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10091#-0,788#0##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#112#ТССЦ-404-0037#1000 шт.#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0,00#0,00#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0#0#10091#0,60676#0##
25#0#2#0#9,48#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0037
20#113#ТССЦ-402-0012#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0,00#0,00#323,37#0,00#0,00#0,00#323,37#0#0#0#0#0#2945#-0,48#0##
25#0#2#0#8,07#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 25#ТССЦ-402-0012
20#114#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#2945#0,432#0##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#115#ТЕР15-04-019-05#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (вентканалы)#584,39#92,87#7,30#0,00#484,22#0#0#0#13,80#0,00#600,15#106,80#9,13#0,00#484,22#0#0#0#15,87#0#10025#0,78#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#1#0#9,16#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
25#0#2#0#6,92#ТЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами^ с лесов вручную с подготовкой поверхности#ТЕР15-04-019-05
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#15,87#6,73#0,00#6,73
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,1125#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,29#45,47#0,00#45,47
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,01#1,69#0,00#1,69
30#101-3469#т#Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ#2#0,038#5945,08#0,00#5945,08
30#101-3588#т#Шпатлевка фасадная ВГТ#2#0,0175#4193,04#0,00#4193,04
30#101-4163#кг#Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ#2#13#13,21#0,00#13,21
20#116#ТЕР09-03-015-01#1 т конструкций#Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (Каркас вентканалов)#425,20#100,11#213,21#16,26#111,88#0#0#0#15,79#1,56#493,52#115,13#266,51#18,70#111,88#0#0#0#18,1585#1,794#10016#0,14854#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания^ до 25 м#ТЕР09-03-015-01
25#0#1#0#7,29#ТЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания^ до 25 м#ТЕР09-03-015-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания^ до 25 м#ТЕР09-03-015-01
25#0#2#0#6,15#ТЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания^ до 25 м#ТЕР09-03-015-01
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#18,1585#6,34#0,00#6,34
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,794#0,00#0,00#0,00
30#020403#маш.час#Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т#1#0,125#129,96#0,00#129,96
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1625#93,62#0,00#93,62
30#021245#маш.час#Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т#1#1,6625#122,24#0,00#122,24
30#040504#маш.час#Аппарат для газовой сварки и резки#1#0,8375#3,69#0,00#3,69
30#041000#маш.час#Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А#1#0,725#10,37#0,00#10,37
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-0309#т#Канаты пеньковые пропитанные#2#0,0001#33523,63#0,00#33523,63
30#101-0324#м3#Кислород технический газообразный#2#0,5#8,30#0,00#8,30
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,00003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1019#т#Швеллеры № 40 из стали марки Ст0#2#0,00194#6099,75#0,00#6099,75
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0026#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#2#0,003#17960,99#0,00#17960,99
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00001#9290,99#0,00#9290,99
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#0,15#5,12#0,00#5,12
30#101-2467#т#Растворитель марки Р-4#2#0,0006#11457,45#0,00#11457,45
30#102-0023#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта#2#0,00103#1212,15#0,00#1212,15
30#113-0021#т#Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая#2#0,00031#16360,50#0,00#16360,50
30#201-0756#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т#2#0,0001#7560,29#0,00#7560,29
30#508-0097#10 м#Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм#2#0,0187#73,56#0,00#73,56
20#117#ТССЦ-101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0,00#0,00#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0#0#10091#-0,0004#0##
25#0#2#0#4,91#Болты с гайками и шайбами строительные#ТССЦ-101-1714
20#118#ТССЦ-101-3722#т#Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0,00#0,00#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0#0#2945#0,1463#0##
25#0#2#0#5,39#Сталь полосовая^ 60х4 мм, марка Ст3сп#ТССЦ-101-3722
20#119#ТССЦ-101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0,00#0,00#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0#0#2945#0,00224#0##
25#0#2#0#4,91#Болты с гайками и шайбами строительные#ТССЦ-101-1714
20#120#ТЕР13-03-004-26#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)#456,03#25,20#4,74#0,07#426,09#0#0#0#3,83#0,01#921,99#57,96#11,85#0,16#852,18#0#0#0#8,809#0,023#10020#0,047#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#1#0#5,70#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#3#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#2#0#3,85#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#8,809#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,023#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,025#61,26#0,00#61,26
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,025#1,67#0,00#1,67
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#1,625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1292#т#Уайт-спирит#2#0,0028#6372,37#0,00#6372,37
30#113-0246#т#Эмаль ПФ-115 серая#2#0,038#21956,40#0,00#21956,40
20#121#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#прим. Устройство зонтов над вентканалами (Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали)#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14182,84#801,32#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#129,6625#0,23#10019#0,317#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#129,6625#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#122#ТССЦ-101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0,00#0,00#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0#0#10091#-0,0013#0##
25#0#2#0#6,07#Гвозди толевые круглые^ 3,0х40 мм#ТССЦ-101-0195
20#123#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#2,6#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
10#0#3#Молниезащита
0#Итого по разделу 81822,00
20#124#ТЕРм08-02-472-07#100 м#Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2#289,92#145,05#69,94#2,45#74,93#0#0#0#21,30#0,25#289,92#145,05#69,94#2,45#74,93#0#0#0#21,3#0,25#10060#0,093#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#1#0#7,37#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#2#0#4,69#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#21,3#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,25#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,25#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,36#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,25#89,34#0,00#89,34
30#101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#2#0,004#6923,65#0,00#6923,65
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#1,3#8,59#0,00#8,59
30#101-2143#кг#Краска#2#2,3#14,42#0,00#14,42
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,9#1,00#0,00#1,00
20#125#ТССЦ-101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0,00#0,00#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0#0#10092#-0,0004#0##
25#0#2#0#5,12#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной^ 4-6 мм#ТССЦ-101-1627
20#126#ТЕРм08-02-472-02#100 м#Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2#274,34#113,05#62,62#2,15#98,67#0#0#0#16,60#0,22#274,34#113,05#62,62#2,15#98,67#0#0#0#16,6#0,22#10060#0,162#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#1#0#7,36#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#2#0#2,16#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,6#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,22#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,22#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,13#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,22#89,34#0,00#89,34
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,9#8,59#0,00#8,59
30#113-1786#т#Лак битумный БТ-123#2#0,0037#23967,85#0,00#23967,85
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,26#1,00#0,00#1,00
20#127#прайс#м#Полоса горячеоцинкованная стальная 40х4 мм  NC2444 Ц=189,64/1,18/5,99*1,02=27,37#27,37#0,00#0,00#0,00#27,37#0#0#0#0,00#0,00#27,37#0,00#0,00#0,00#27,37#0#0#0#0#0#10092#25,5#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#128#ТЕРм08-02-472-08#100 м#Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм#495,54#136,88#42,40#1,08#316,26#0#0#0#20,10#0,11#495,54#136,88#42,40#1,08#316,26#0#0#0#20,1#0,11#10060#2,55#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#1#0#7,06#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#2#0#5,01#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#20,1#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,11#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,11#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,36#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,11#89,34#0,00#89,34
30#101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#2#0,04#6923,65#0,00#6923,65
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,9#8,59#0,00#8,59
30#101-2143#кг#Краска#2#2#14,42#0,00#14,42
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,74#1,00#0,00#1,00
20#129#ТССЦ-101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм (40х5 мм)#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0,00#0,00#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0#0#10092#-0,102#0##
25#0#2#0#5,12#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной^ 4-6 мм#ТССЦ-101-1627
20#130#прайс#м#Пруток-катанка горячеоцинкованная сталь   NC1008  Ц=56,85/1,18/5,99*1,02=8,2#8,20#0,00#0,00#0,00#8,20#0#0#0#0,00#0,00#8,20#0,00#0,00#0,00#8,20#0#0#0#0#0#10092#255#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#131#ТЕРм08-02-471-01#10 шт.#Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм#176,04#72,87#48,19#1,86#54,98#0#0#0#10,70#0,19#176,04#72,87#48,19#1,86#54,98#0#0#0#10,7#0,19#10060#0,6#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#1#0#7,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#2#0#2,32#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#10,7#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,19#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,19#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#1,75#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,65#8,59#0,00#8,59
30#113-1786#т#Лак битумный БТ-123#2#0,002#23967,85#0,00#23967,85
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#1,46#1,00#0,00#1,00
20#132#ТССЦ-101-2542#т#Сталь угловая 50х50*5 мм L=3 м#6957,44#0,00#0,00#0,00#6957,44#0#0#0#0,00#0,00#6957,44#0,00#0,00#0,00#6957,44#0#0#0#0#0#10092#0,0271#0##
25#0#2#0#4,90#Сталь угловая^ 50х50 мм#ТССЦ-101-2542
20#133#прайс#шт#Универсальный держатель ND2000Ц=101,79/1,18/5,99*1,02=14,69#14,69#0,00#0,00#0,00#14,69#0#0#0#0,00#0,00#14,69#0,00#0,00#0,00#14,69#0#0#0#0#0#10092#59#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#134#прайс#шт#Пластиковый держатель с бетоном ND2101Ц=195/1,18/5,99*1,02=28,14#28,14#0,00#0,00#0,00#28,14#0#0#0#0,00#0,00#28,14#0,00#0,00#0,00#28,14#0#0#0#0#0#10092#175#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#135#прайс#шт#Универсальный соединитель NG3103Ц=121,26/1,18/5,99*1,02=17,5#17,50#0,00#0,00#0,00#17,50#0#0#0#0,00#0,00#17,50#0,00#0,00#0,00#17,50#0#0#0#0#0#10092#30#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#136#прайс#шт#Соединитель  пруток-полоса с разделительной пластиной NG3101Ц=303,21/1,18/5,99*1,02=43,76#43,76#0,00#0,00#0,00#43,76#0#0#0#0,00#0,00#43,76#0,00#0,00#0,00#43,76#0#0#0#0#0#10092#6#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#137#прайс#шт#Фальцевый зажим ND2001Ц=414,75/1,18/5,99*1,02=59,85#59,85#0,00#0,00#0,00#59,85#0#0#0#0,00#0,00#59,85#0,00#0,00#0,00#59,85#0#0#0#0#0#10092#7#0##
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
20#138#ТЕР01-02-058-01#100 м3 грунта#Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1#1022,65#1022,65#0,00#0,00#0,00#0#0#0#181,00#0,00#1176,05#1176,05#0,00#0,00#0,00#0#0#0#208,15#0#10002#0,0038#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#208,15#5,65#0,00#5,65
20#139#ТЕР01-02-061-01#100 м3 грунта#Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1#480,56#480,56#0,00#0,00#0,00#0#0#0#88,50#0,00#552,64#552,64#0,00#0,00#0,00#0#0#0#101,775#0#10002#0,0038#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#1#0#7,71#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#3#0#20,50#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
25#0#2#0#5,99#Средний индекс на 1 кв.2017 г.#1
30#1-1-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 1,5)#0#101,775#5,43#0,00#5,43
