1#АРПС 1.10#ГРАНД Смета Windows#7.3
3##Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: пгт Климово, ул Новая, д. 4##02-01###########2001###Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: пгт Климово, ул Новая, д. 4##
0#Итого по смете 749911,00
0#Основная заработная плата 200972,00
0#Эксплуатация машин 37122,00
0#Заработная плата машинистов 2217,00
0#Материалы 511817,00
0#Накладные расходы 156803,00
0#Сметная прибыль 99992,00
0#Итого 1006706,00
50#Непредвиденные затраты#1,02#20134,00#
50#НДС#1,18#184831,20#
0#Всего по смете 1211671,20
0#ГСВР:2011_Ремонт жил Основной
10#0#1#Демонтажные работы
0#Итого по разделу 44966,00
20#1#ТЕР46-04-008-04#100 м2 покрытия#Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов#111,83#89,84#21,99#0,00#0,00#0#0#0#15,90#0,00#111,83#89,84#21,99#0,00#0,00#0#0#0#15,9#0#10064#3,7#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель^ из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов#ТЕР46-04-008-04
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель^ из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов#ТЕР46-04-008-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель^ из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов#ТЕР46-04-008-04
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#15,9#5,65#0,00#5,65
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#4,6#4,78#0,00#4,78
20#2#ТЕРр58-1-1#100 м2 кровли#Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (Прим.)#124,47#87,32#37,15#4,50#0,00#0#0#0#15,16#0,46#124,47#87,32#37,15#4,50#0,00#0#0#0#15,16#0,46#10073#3,7#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш^ обрешетки из брусков с прозорами#ТЕРр58-1-1
25#0#1#0#7,73#ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш^ обрешетки из брусков с прозорами#ТЕРр58-1-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш^ обрешетки из брусков с прозорами#ТЕРр58-1-1
30#1-2-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,2)#0#15,16#5,76#0,00#5,76
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,46#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,46#80,77#0,00#80,77
20#3#ТЕР46-04-012-03#100 м2#Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (люк лаза на чердак)#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#717,97#608,91#109,06#75,70#0,00#0#0#0#103,91#7,74#10064#0,007#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#1#0#15,68#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов^ дверных и воротных#ТЕР46-04-012-03
30#1-2-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,4)#0#103,91#5,86#0,00#5,86
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#7,74#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#7,74#14,09#0,00#14,09
20#4#ТЕР46-04-001-04#1 м3#Разборка: кирпичных стен (раборка поврежденной кладки вентканалов)#114,66#52,90#61,76#8,38#0,00#0#0#0#8,24#1,15#114,66#52,90#61,76#8,38#0,00#0#0#0#8,24#1,15#10064#0,5#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-001-04 Разборка^ кирпичных стен#ТЕР46-04-001-04
25#0#1#0#8,91#ТЕР46-04-001-04 Разборка^ кирпичных стен#ТЕР46-04-001-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-001-04 Разборка^ кирпичных стен#ТЕР46-04-001-04
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#8,24#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,15#0,00#0,00#0,00
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#1,15#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#2,3#5,61#0,00#5,61
20#5#ТЕР46-02-009-02#100 м2#Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (поверхность вентканалов)#128,93#128,93#0,00#0,00#0,00#0#0#0#22,82#0,00#128,93#128,93#0,00#0,00#0,00#0#0#0#22,82#0#10064#0,55#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#22,82#5,65#0,00#5,65
20#6#ТЕР46-04-001-04#1 м3#Разборка: кирпичных стен (частично поврежденные участки стен на чердаке)#114,66#52,90#61,76#8,38#0,00#0#0#0#8,24#1,15#114,66#52,90#61,76#8,38#0,00#0#0#0#8,24#1,15#10064#0,2#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-04-001-04 Разборка^ кирпичных стен#ТЕР46-04-001-04
25#0#1#0#8,91#ТЕР46-04-001-04 Разборка^ кирпичных стен#ТЕР46-04-001-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-04-001-04 Разборка^ кирпичных стен#ТЕР46-04-001-04
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#8,24#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#1,15#0,00#0,00#0,00
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#1,15#42,48#0,00#42,48
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#2,3#5,61#0,00#5,61
20#7#ТЕРр69-9-1#100 т мусора#Очистка помещений от строительного мусора (Прим. Разборка загрязненного шлакового утеплителя толщиной 0,050 м)#1127,32#1127,32#0,00#0,00#0,00#0#0#0#214,32#0,00#1127,32#1127,32#0,00#0,00#0,00#0#0#0#214,32#0#10086#0,0799#0##
25#2#0#0#0,78##
25#2#3#0#0,78##
25#3#0#0#0,50##
25#3#3#0#0,50##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
30#1-1-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 1,1)#0#214,32#5,26#0,00#5,26
20#8#ТЕРр65-29-1#1 м2 внутренней поверхности шахты#Разборка вентиляционных шахт (Прим. Разборка деревянных вентканалов)#1,13#1,13#0,00#0,00#0,00#0#0#0#0,20#0,00#1,13#1,13#0,00#0,00#0,00#0#0#0#0,2#0#10080#18#0##
25#2#0#0#0,74##
25#2#3#0#0,74##
25#3#0#0#0,50##
25#3#3#0#0,50##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#0,2#5,65#0,00#5,65
20#9#ТЕРр58-3-1#100 м труб и покрытий#Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (Прим. Разборка зонтов над деревянными вентшахтами)#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,10#0,00#51,62#51,42#0,20#0,00#0,00#0#0#0#9,1#0#10073#0,019#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#1#0#4,44#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали^ поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.#ТЕРр58-3-1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#9,1#5,65#0,00#5,65
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,12#1,67#0,00#1,67
10#1##Мусор
20#10#ТССЦпг-01-01-01-043#1 т груза#Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3#2,86#0,00#2,86#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#2,86#0,00#2,86#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10591#29,677#0##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#11#ТССЦпг-03-21-01-005#1 т груза#Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза#5,52#0,00#5,52#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#5,52#0,00#5,52#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10133#29,677#0##
25#0#1#0#7,55##2
10#0#2#Крыша, кровля
0#Итого по разделу 376764,00
10#1##Крыша, кровля
20#12#ТЕРр58-12-1#100 м2#Устройство обрешетки сплошной из досок#1543,64#183,34#33,90#4,30#1326,40#0#0#0#31,83#0,44#1543,64#183,34#33,90#4,30#1326,40#0#0#0#31,83#0,44#10073#0,525#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок#ТЕРр58-12-1
25#0#1#0#10,64#ТЕРр58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок#ТЕРр58-12-1
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок#ТЕРр58-12-1
25#0#2#0#8,79#ТЕРр58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок#ТЕРр58-12-1
30#1-2-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,2)#0#31,83#5,76#0,00#5,76
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,44#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,44#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,31#89,34#0,00#89,34
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,009#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0073#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта#2#2,64#470,75#0,00#470,75
20#13#ТССЦ-102-0073#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта#470,75#0,00#0,00#0,00#470,75#0#0#0#0,00#0,00#470,75#0,00#0,00#0,00#470,75#0#0#0#0#0#10073#-1,386#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#8,86#Доски необрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта#ТССЦ-102-0073
20#14#ТССЦ-102-0076#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта (100х32 мм)#470,75#0,00#0,00#0,00#470,75#0#0#0#0,00#0,00#470,75#0,00#0,00#0,00#470,75#0#0#0#0#0#10073#1,774#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,50#Доски необрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта#ТССЦ-102-0076
20#15#ТЕРр58-12-2#100 м2#Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали#1002,92#122,98#21,48#3,13#858,46#0#0#0#21,35#0,32#1002,92#122,98#21,48#3,13#858,46#0#0#0#21,35#0,32#10073#3,175#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю^ из листовой стали#ТЕРр58-12-2
25#0#1#0#10,84#ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю^ из листовой стали#ТЕРр58-12-2
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю^ из листовой стали#ТЕРр58-12-2
25#0#2#0#9,39#ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю^ из листовой стали#ТЕРр58-12-2
30#1-2-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,2)#0#21,35#5,76#0,00#5,76
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,32#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,32#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,006#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0077#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта#2#1,8#445,95#0,00#445,95
20#16#ТССЦ-102-0077#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта#445,95#0,00#0,00#0,00#445,95#0#0#0#0,00#0,00#445,95#0,00#0,00#0,00#445,95#0#0#0#0#0#10073#-5,715#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,50#Доски необрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта#ТССЦ-102-0077
20#17#ТССЦ-102-0076#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта (100х32 мм)#470,75#0,00#0,00#0,00#470,75#0#0#0#0,00#0,00#470,75#0,00#0,00#0,00#470,75#0#0#0#0#0#10073#5,715#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,50#Доски необрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта#ТССЦ-102-0076
20#18#ТЕР11-01-039-01#100 м плинтуса#Устройство плинтусов: деревянных (Прим.Устройство контробрешетки для крепления ветровлагозащитной пленки )#539,91#47,28#7,15#0,00#485,48#0#0#0#7,65#0,00#548,79#54,37#8,94#0,00#485,48#0#0#0#8,7975#0#10018#3,36#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов^ деревянных#ТЕР11-01-039-01
25#0#1#0#9,28#ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов^ деревянных#ТЕР11-01-039-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов^ деревянных#ТЕР11-01-039-01
25#0#2#0#6,26#ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов^ деревянных#ТЕР11-01-039-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#8,7975#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1#89,34#0,00#89,34
30#101-0181#т#Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм#2#0,0003#9000,31#0,00#9000,31
30#203-0352#м#Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм#2#101#4,78#0,00#4,78
20#19#ТССЦ-203-0352#м#Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм#4,78#0,00#0,00#0,00#4,78#0#0#0#0,00#0,00#4,78#0,00#0,00#0,00#4,78#0#0#0#0#0#10018#-339,4#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#0#2#0#6,26#Плинтуса из древесины тип^ ПЛ-2, размером 19х54 мм#ТССЦ-203-0352
20#20#ТССЦ-102-0085#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (Прим. 50х30 мм)#824,71#0,00#0,00#0,00#824,71#0#0#0#0,00#0,00#824,71#0,00#0,00#0,00#824,71#0#0#0#0#0#10018#0,53#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#0#2#0#7,08#Бруски обрезные хвойных пород длиной^ 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта#ТССЦ-102-0085
20#21#ТЕР11-01-050-01#100 м2 поверхности#Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (Прим. Устройство гидроветрозащиты  из пленки под кровлю)#396,43#21,32#1,79#0,00#373,32#0#0#0#3,45#0,00#400,08#24,52#2,24#0,00#373,32#0#0#0#3,9675#0#10018#3,7#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#1#0#9,28#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#2#0#7,25#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#3,9675#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#113-0324#м2#Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм#2#122,4#3,05#0,00#3,05
20#22#ТССЦ-113-0324#м2#Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм#3,05#0,00#0,00#0,00#3,05#0#0#0#0,00#0,00#3,05#0,00#0,00#0,00#3,05#0#0#0#0#0#10018#-452,9#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#0#2#0#7,25#Пленка полиэтиленовая толщиной^ 0,2-0,5 мм#ТССЦ-113-0324
20#23#Прайс#м2#Пленка ветровлагозащитная Ютафол Д96  Ц=1550/75 м2/1,18/5,99*1,02=2,98#2,98#0,00#0,00#0,00#2,98#0#0#0#0,00#0,00#2,98#0,00#0,00#0,00#2,98#0#0#0#0#0#10018#452,9#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#24#ТЕР12-01-023-01#100 м2 кровли#Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Прим. Устройство кровли из профнастила)#8677,17#241,20#104,91#7,73#8331,06#0#0#0#38,53#0,79#8739,58#277,38#131,14#8,89#8331,06#0#0#0#44,3095#0,9085#10019#3,7#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам^ простая кровля#ТЕР12-01-023-01
25#0#1#0#8,04#ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам^ простая кровля#ТЕР12-01-023-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам^ простая кровля#ТЕР12-01-023-01
25#0#2#0#4,38#ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам^ простая кровля#ТЕР12-01-023-01
30#1-3-1#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,1)#0#44,3095#6,26#0,00#6,26
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,9085#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,625#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,3625#93,62#0,00#93,62
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#3,0125#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,5#89,34#0,00#89,34
30#101-1845#шт.#Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм#2#645#0,18#0,00#0,18
30#101-1846#шт.#Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм#2#81#0,22#0,00#0,22
30#101-1998#м#Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)#2#16#21,50#0,00#21,50
30#101-4136#м2#Металлочерепица <Монтеррей>#2#122#64,37#0,00#64,37
20#25#ТССЦ-101-4136#м2#Металлочерепица <Монтеррей>#64,37#0,00#0,00#0,00#64,37#0#0#0#0,00#0,00#64,37#0,00#0,00#0,00#64,37#0#0#0#0#0#10019#-451,4#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#4,14#Металлочерепица <Монтеррей>#ТССЦ-101-4136
20#26#ТССЦ-101-4570#м2#Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5#55,88#0,00#0,00#0,00#55,88#0#0#0#0,00#0,00#55,88#0,00#0,00#0,00#55,88#0#0#0#0#0#10019#426#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,94#Профнастил оцинкованный с покрытием^ полиэстер НC35-1000-0,5#ТССЦ-101-4570
20#27#Прайс#шт#Планка конька плоского ПКП-150х150х2000 мм  Ц=420/1,18/5,99*1,02=60,61#60,61#0,00#0,00#0,00#60,61#0#0#0#0,00#0,00#60,61#0,00#0,00#0,00#60,61#0#0#0#0#0#10019#29#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#28#Прайс#шт#Планка примыкания нижняя ППН-250х122х2000 мм  Ц=430/1,18/5,99*1,02=62,05#62,05#0,00#0,00#0,00#62,05#0#0#0#0,00#0,00#62,05#0,00#0,00#0,00#62,05#0#0#0#0#0#10019#19#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#29#Прайс#шт#Планка примыкания верхняя ППВ-250х147х2000 мм  Ц=430/1,18/5,99*1,02=62,05#62,05#0,00#0,00#0,00#62,05#0#0#0#0,00#0,00#62,05#0,00#0,00#0,00#62,05#0#0#0#0#0#10019#19#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#30#Прайс#шт#Карнизная планка ПКА-100х69х2000 мм  Ц=270/1,18/5,99*1,02=38,96#38,96#0,00#0,00#0,00#38,96#0#0#0#0,00#0,00#38,96#0,00#0,00#0,00#38,96#0#0#0#0#0#10019#39#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#31#ТССЦ-101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Прим. планка (галстук) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм шириной 250 мм L=30 м)#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0,00#0,00#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0#0#2945#0,0428#0##
25#0#2#0#2,80#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа^ 0,7 мм#ТССЦ-101-1875
20#32#Прайс#кг#Мастика герметизирующая ТехноНиколь № 71 (для герметизации галстука из оцинкованной стали)   Ц=309,33/3кг/1,18/8,77*1,02=14,88#14,88#0,00#0,00#0,00#14,88#0#0#0#0,00#0,00#14,88#0,00#0,00#0,00#14,88#0#0#0#0#0#2945#6#0##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#33#ТЕР12-01-012-01#100 м ограждения#Ограждение кровель перилами (Прим. Устройство снегозадержателя)#3283,25#42,82#49,02#2,84#3191,41#0#0#0#6,67#0,29#110,52#49,24#61,28#3,27#0,00#0#0#0#7,6705#0,3335#10019#0,635#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#2#0#0,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#1#0#7,60#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
25#0#2#0#5,80#ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами#ТЕР12-01-012-01
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#7,6705#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,3335#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,225#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1375#93,62#0,00#93,62
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#2,3625#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,175#89,34#0,00#89,34
30#101-1529#т#Электроды диаметром 6 мм Э42#2#0#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1851#кг#Резина прессованная#2#0#36,47#0,00#36,47
30#201-0777#т#Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке#2#0#10560,50#0,00#10560,50
20#34#Прайс#шт#Снегозадержатель  L=3 м  Ц=750/1,18/5,99*1,02=108,23#108,23#0,00#0,00#0,00#108,23#0#0#0#0,00#0,00#108,23#0,00#0,00#0,00#108,23#0#0#0#0#0#10019#22#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#35#ТССЦ-101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Прим. пластина из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм)#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0,00#0,00#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0#0#2945#0,005#0##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#2#0#2,80#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа^ 0,7 мм#ТССЦ-101-1875
20#36#Прайс#шт#Крюк страховочного троса, Ц=989/1,18/5,99*1,02=142,72#142,72#0,00#0,00#0,00#142,72#0#0#0#0,00#0,00#142,72#0,00#0,00#0,00#142,72#0#0#0#0#0#2945#2#0##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#37#ТЕР12-01-030-01#10 м2 примыканий#Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (Прим. Установка уплотнителей кровельных проходок антенн)#1505,86#259,31#329,36#0,00#917,19#0#0#0#41,96#0,00#709,91#298,21#411,70#0,00#0,00#0#0#0#48,254#0#10019#0,002#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#2#0#0,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#1#0#3,12#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
25#0#2#0#6,27#ТЕР12-01-030-01 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию#ТЕР12-01-030-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#48,254#6,18#0,00#6,18
30#333602#маш.час#Электрофен TRIAC, 1,6 кВт#1#30,8625#13,34#0,00#13,34
30#101-3177#м2#Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм#2#0#37,50#0,00#37,50
30#101-8076#кг#Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный#2#0#82,80#0,00#82,80
30#201-0856#кг#Хомуты стальные#2#0#11,56#0,00#11,56
20#38#Прайс#шт#Антенный выход №2, Ц=450/1,18/5,99*1,02=64,94#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#2#0##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#39#Прайс#кг#Мастика герметизирующая ТехноНиколь № 71  Ц=309,33/3кг/1,18/5,99*1,02=14,88#14,88#0,00#0,00#0,00#14,88#0#0#0#0,00#0,00#14,88#0,00#0,00#0,00#14,88#0#0#0#0#0#2945#0,1#0##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#40#ТССЦ-101-4648#10 шт.#Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0,00#0,00#4,45#0,00#0,00#0,00#4,45#0#0#0#0#0#2945#2,1#0##
25#0#2#0#3,21#Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные^ 4,8х70 мм#ТССЦ-101-4648
20#41#ТЕР46-02-007-01#1 м3#Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (Кладка отдельных участков кирпичных столбиков, стен на чердаке)#772,07#86,61#1,53#0,00#683,93#0#0#0#14,63#0,00#772,07#86,61#1,53#0,00#683,93#0#0#0#14,63#0#10064#0,2#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#2#0#7,21#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
30#1-2-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,5)#0#14,63#5,92#0,00#5,92
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#0,32#4,78#0,00#4,78
30#402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#2#0,24#376,60#0,00#376,60
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,4#1483,86#0,00#1483,86
20#42#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10064#-0,048#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#43#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10064#-0,08#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#44#ТССЦ-402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0,00#0,00#376,60#0,00#0,00#0,00#376,60#0#0#0#0#0#10064#0,0432#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,96#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки^ 50#ТССЦ-402-0013
20#45#ТССЦ-404-0037#1000 шт.#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0,00#0,00#806,34#0,00#0,00#0,00#806,34#0#0#0#0#0#10064#0,0616#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#9,48#Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0037
20#46#ТССЦ-204-0029#т#Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм (Для подвешивания труб отопления при смене стропил)#6284,00#0,00#0,00#0,00#6284,00#0#0#0#0,00#0,00#6284,00#0,00#0,00#0,00#6284,00#0#0#0#0#0#10019#0,003#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,14#Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром^ 4 мм#ТССЦ-204-0029
10#1##Люк лаза на чердак
20#47#ТЕР09-04-013-01#1 м2 проема#Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (люк противопожарный)#102,88#15,32#8,69#0,00#78,87#0#0#0#2,07#0,00#107,35#17,62#10,86#0,00#78,87#0#0#0#2,3805#0#10016#0,71#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#1#0#6,55#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
25#0#2#0#4,91#ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей^ однопольных глухих#ТЕР09-04-013-01
30#1-4-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4,4)#0#2,3805#7,40#0,00#7,40
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#0,8875#6,18#0,00#6,18
30#134041#маш.час#Шуруповерт#1#0,5125#1,52#0,00#1,52
30#331451#маш.час#Перфораторы электрические#1#0,8875#2,66#0,00#2,66
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,00007#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1929#т#Болты анкерные#2#0,003#16079,73#0,00#16079,73
30#101-3661#шт.#Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)#2#0,27#111,21#0,00#111,21
20#48#Прайс#шт#Люк противопожарный 870х820мм EI60Ц=9520/(0,8*0,8)*(0,87*0,82)/5,99*1,02=1807,02#1807,02#0,00#0,00#0,00#1807,02#0#0#0#0,00#0,00#1807,02#0,00#0,00#0,00#1807,02#0#0#0#0#0#10016#1#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
10#1##Лестница металлическая лаза на чердак
20#49#ТЕР09-03-029-01#1 т конструкций#Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Прим. Монтаж стремянки СТМ-1 лаза на чердак)#859,77#220,44#553,95#55,27#85,38#0#0#0#32,37#5,64#1031,32#253,51#692,44#63,56#85,38#0#0#0#37,2255#6,486#10016#0,0353#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#ТЕР09-03-029-01
25#0#1#0#7,96#ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#ТЕР09-03-029-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#ТЕР09-03-029-01
25#0#2#0#7,14#ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением#ТЕР09-03-029-01
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#37,2255#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#6,486#0,00#0,00#0,00
30#020403#маш.час#Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т#1#0,0875#129,96#0,00#129,96
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,15#93,62#0,00#93,62
30#021243#маш.час#Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т#1#6,8125#74,59#0,00#74,59
30#030203#маш.час#Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т#1#1,2#1,63#0,00#1,63
30#040504#маш.час#Аппарат для газовой сварки и резки#1#2,1#3,69#0,00#3,69
30#041000#маш.час#Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А#1#12,025#10,37#0,00#10,37
30#041400#маш.час#Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С#1#0,4875#5,64#0,00#5,64
30#330301#маш.час#Машины шлифовальные электрические#1#0,3625#1,40#0,00#1,40
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-0309#т#Канаты пеньковые пропитанные#2#0,0001#33523,63#0,00#33523,63
30#101-0324#м3#Кислород технический газообразный#2#1,37#8,30#0,00#8,30
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,00003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1019#т#Швеллеры № 40 из стали марки Ст0#2#0,00194#6099,75#0,00#6099,75
30#101-1515#т#Электроды диаметром 4 мм Э46#2#0,004#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00001#9290,99#0,00#9290,99
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#0,41#5,12#0,00#5,12
30#101-2467#т#Растворитель марки Р-4#2#0,0006#11457,45#0,00#11457,45
30#102-0023#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта#2#0,00103#1212,15#0,00#1212,15
30#113-0021#т#Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая#2#0,00031#16360,50#0,00#16360,50
30#201-0756#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т#2#0,001#7560,29#0,00#7560,29
30#508-0097#10 м#Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм#2#0,0187#73,56#0,00#73,56
20#50#ТССЦ-201-0650#т#Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Прим. Стремянка СТМ-1)#7993,08#0,00#0,00#0,00#7993,08#0#0#0#0,00#0,00#7993,08#0,00#0,00#0,00#7993,08#0#0#0#0#0#2945#0,0353#0##
25#0#2#0#8,30#Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы#ТССЦ-201-0650
20#51#ТЕР13-03-004-26#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)#456,03#25,20#4,74#0,07#426,09#0#0#0#3,83#0,01#921,99#57,96#11,85#0,16#852,18#0#0#0#8,809#0,023#10020#1,8#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#1#0#5,70#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#3#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#2#0#3,85#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#8,809#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,023#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,025#61,26#0,00#61,26
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,025#1,67#0,00#1,67
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#1,625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1292#т#Уайт-спирит#2#0,0028#6372,37#0,00#6372,37
30#113-0246#т#Эмаль ПФ-115 серая#2#0,038#21956,40#0,00#21956,40
10#0#3#Ремонт деревянных элементов конструкции крыш
0#Итого по разделу 240670,00
20#52#ТЕРр58-5-2#100 м#Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен (стропильные ноги O150 мм; подкосы под стропила O170 мм; стойка под стропила  O170 мм; лежень  O170 мм; прогон  O140 мм; рама под диагональные ноги O170 мм)#2711,06#990,10#59,31#0,00#1661,65#0#0#0#160,21#0,00#2711,06#990,10#59,31#0,00#1661,65#0#0#0#160,21#0#10073#1,988#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-5-2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из бревен#ТЕРр58-5-2
25#0#1#0#8,99#ТЕРр58-5-2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из бревен#ТЕРр58-5-2
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-5-2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из бревен#ТЕРр58-5-2
25#0#2#0#8,64#ТЕРр58-5-2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из бревен#ТЕРр58-5-2
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#160,21#6,18#0,00#6,18
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#1,81#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,63#89,34#0,00#89,34
30#101-0782#т#Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг#2#0,025#4545,70#0,00#4545,70
30#101-0818#т#Проволока светлая диаметром 3,0 мм#2#0,012#6945,78#0,00#6945,78
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,007#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0008#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#2#4,72#296,53#0,00#296,53
20#53#ТЕРр58-5-4#100 м#Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (диагональные стропильные ноги 3х50х180 мм)#1648,70#823,49#17,84#0,00#807,37#0#0#0#133,25#0,00#1648,70#823,49#17,84#0,00#807,37#0#0#0#133,25#0#10073#0,23#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#1#0#9,00#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#2#0#9,34#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#133,25#6,18#0,00#6,18
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,52#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-0818#т#Проволока светлая диаметром 3,0 мм#2#0,012#6945,78#0,00#6945,78
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,013#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#2#0,95#634,99#0,00#634,99
20#54#ТССЦ-102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0,00#0,00#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0#0#10073#-0,2185#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#10,32#Доски обрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#ТССЦ-102-0060
20#55#ТССЦ-102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (Прим. 50х180 мм)#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0,00#0,00#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0#0#10073#0,298#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#10,32#Доски обрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#ТССЦ-102-0060
20#56#ТЕРр58-5-4#100 м#Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (прокладка под лежень 50х200 мм)#1648,70#823,49#17,84#0,00#807,37#0#0#0#133,25#0,00#1648,70#823,49#17,84#0,00#807,37#0#0#0#133,25#0#10073#0,093#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#1#0#9,00#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#2#0#9,34#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#133,25#6,18#0,00#6,18
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,52#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-0818#т#Проволока светлая диаметром 3,0 мм#2#0,012#6945,78#0,00#6945,78
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,013#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#2#0,95#634,99#0,00#634,99
20#57#ТССЦ-102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0,00#0,00#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0#0#10073#-0,0884#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#10,32#Доски обрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#ТССЦ-102-0060
20#58#ТССЦ-102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (Прим. 50х200 мм)#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0,00#0,00#634,99#0,00#0,00#0,00#634,99#0#0#0#0#0#10073#0,134#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#10,32#Доски обрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#ТССЦ-102-0060
20#59#ТЕРр58-5-5#100 м#Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью#3037,04#990,10#59,31#0,00#1987,63#0#0#0#160,21#0,00#3037,04#990,10#59,31#0,00#1987,63#0#0#0#160,21#0#10073#0,195#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью#ТЕРр58-5-5
25#0#1#0#8,99#ТЕРр58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью#ТЕРр58-5-5
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью#ТЕРр58-5-5
25#0#2#0#7,80#ТЕРр58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью#ТЕРр58-5-5
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#160,21#6,18#0,00#6,18
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#1,81#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,63#89,34#0,00#89,34
30#101-0594#т#Мастика битумная кровельная горячая#2#0,08#4286,25#0,00#4286,25
30#101-1742#м2#Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350#2#37#5,62#0,00#5,62
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,004#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0008#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м#2#4,72#296,53#0,00#296,53
20#60#Прайс#шт#Анкерный болт двухраспорный 20*350 Ц=147/1,18/5,99*1,02=21,21#21,21#0,00#0,00#0,00#21,21#0#0#0#0,00#0,00#21,21#0,00#0,00#0,00#21,21#0#0#0#0#0#10073#112#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#61#ТЕРр58-5-4#100 м#Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки: 1600х50х150 мм)#1648,70#823,49#17,84#0,00#807,37#0#0#0#133,25#0,00#1648,70#823,49#17,84#0,00#807,37#0#0#0#133,25#0#10073#0,96#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#1#0#9,00#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
25#0#2#0#9,34#ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш^ смена стропильных ног из досок#ТЕРр58-5-4
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#133,25#6,18#0,00#6,18
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,52#1,67#0,00#1,67
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-0818#т#Проволока светлая диаметром 3,0 мм#2#0,012#6945,78#0,00#6945,78
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,013#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0060#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта#2#0,95#634,99#0,00#634,99
20#62#ТЕРр58-12-2#100 м2#Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (Прим. устройство ветровых связей)#1002,92#122,98#21,48#3,13#858,46#0#0#0#21,35#0,32#1002,92#122,98#21,48#3,13#858,46#0#0#0#21,35#0,32#10073#0,09#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю^ из листовой стали#ТЕРр58-12-2
25#0#1#0#10,84#ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю^ из листовой стали#ТЕРр58-12-2
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю^ из листовой стали#ТЕРр58-12-2
25#0#2#0#9,39#ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю^ из листовой стали#ТЕРр58-12-2
30#1-2-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,2)#0#21,35#5,76#0,00#5,76
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,32#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,32#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,006#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0077#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта#2#1,8#445,95#0,00#445,95
20#63#ТССЦ-102-0077#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта#445,95#0,00#0,00#0,00#445,95#0#0#0#0,00#0,00#445,95#0,00#0,00#0,00#445,95#0#0#0#0#0#10073#-0,162#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,50#Доски необрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта#ТССЦ-102-0077
20#64#ТССЦ-102-0076#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта (150х32 мм)#470,75#0,00#0,00#0,00#470,75#0#0#0#0,00#0,00#470,75#0,00#0,00#0,00#470,75#0#0#0#0#0#10073#0,3168#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#9,50#Доски необрезные хвойных пород длиной^ 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта#ТССЦ-102-0076
20#65#ТЕР12-01-015-03#100 м2 изолируемой поверхности#Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (в два слоя в местах соприкосновения стропильной системы с кирпичными столбиками)#819,33#49,71#21,81#1,27#747,81#0#0#0#7,84#0,13#1664,48#114,33#54,53#2,92#1495,62#0#0#0#18,032#0,299#10019#0,09#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции^ прокладочной в один слой#ТЕР12-01-015-03
25#0#1#0#8,94#ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции^ прокладочной в один слой#ТЕР12-01-015-03
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции^ прокладочной в один слой#ТЕР12-01-015-03
25#0#2#0#4,99#ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции^ прокладочной в один слой#ТЕР12-01-015-03
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#18,032#6,34#0,00#6,34
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,299#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,2#80,77#0,00#80,77
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,125#93,62#0,00#93,62
30#121011#маш.час#Котлы битумные передвижные 400 л#1#1,025#8,58#0,00#8,58
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2#89,34#0,00#89,34
30#101-0594#т#Мастика битумная кровельная горячая#2#0,1#4286,25#0,00#4286,25
30#101-0856#м2#Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б#2#220#4,85#0,00#4,85
20#66#ТЕР26-02-018-02#100 м2 обрабатываемой поверхности#Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (Прим.)#121,51#60,40#59,41#0,76#1,70#0#0#0#8,87#0,09#145,42#69,46#74,26#0,87#1,70#0#0#0#10,2005#0,1035#10030#6,512#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания^ второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251#ТЕР26-02-018-02
25#0#1#0#5,95#ТЕР26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания^ второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251#ТЕР26-02-018-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания^ второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251#ТЕР26-02-018-02
25#0#2#0#20,84#ТЕР26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания^ второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251#ТЕР26-02-018-02
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#10,2005#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1035#0,00#0,00#0,00
30#030952#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м#1#0,1125#22,10#0,00#22,10
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#9,7625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2625#89,34#0,00#89,34
30#101-1757#кг#Ветошь#2#1#1,69#0,00#1,69
30#411-0001#м3#Вода#2#0,006#2,18#0,00#2,18
20#67#Прайс#кг#Огнебиозащитный состав "Вупротек-3" (порошок) (расход с учетом технологических потерь 0,11 кг/м2)  Ц=2500/25/1,18/5,99*1,02=14,43#14,43#0,00#0,00#0,00#14,43#0#0#0#0,00#0,00#14,43#0,00#0,00#0,00#14,43#0#0#0#0#0#10030#71,6#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#68#ТЕРр58-20-7#100 м#Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам (Обивка стропил в местах примыкания к дымоходам)#2155,67#538,77#3,38#0,49#1613,52#0#0#0#87,18#0,05#2155,67#538,77#3,38#0,49#1613,52#0#0#0#87,18#0,05#10073#0,081#0##
25#2#0#0#0,83##
25#2#3#0#0,83##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРр58-20-7 Смена обделок из листовой стали, примыканий^ к дымовым трубам#ТЕРр58-20-7
25#0#1#0#10,82#ТЕРр58-20-7 Смена обделок из листовой стали, примыканий^ к дымовым трубам#ТЕРр58-20-7
25#0#3#0#20,50#ТЕРр58-20-7 Смена обделок из листовой стали, примыканий^ к дымовым трубам#ТЕРр58-20-7
25#0#2#0#3,09#ТЕРр58-20-7 Смена обделок из листовой стали, примыканий^ к дымовым трубам#ТЕРр58-20-7
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#87,18#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,05#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,05#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,03#89,34#0,00#89,34
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,01#9290,99#0,00#9290,99
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,09#16895,67#0,00#16895,67
10#0#4#Слуховые окна
0#Итого по разделу 12090,00
20#69#ТЕР10-01-003-01#1 слуховое окно#Устройство слуховых окон#262,26#40,97#20,20#1,08#201,09#0#0#0#6,63#0,11#273,46#47,12#25,25#1,24#201,09#0#0#0#7,6245#0,1265#10017#2#0##
25#2#0#0#1,18##
25#2#3#0#1,18##
25#3#0#0#0,63##
25#3#3#0#0,63##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон#ТЕР10-01-003-01
25#0#1#0#8,14#ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон#ТЕР10-01-003-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон#ТЕР10-01-003-01
25#0#2#0#7,14#ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон#ТЕР10-01-003-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#7,6245#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,1265#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1375#93,62#0,00#93,62
30#331531#маш.час#Пила дисковая электрическая#1#0,2#0,49#0,00#0,49
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,1375#89,34#0,00#89,34
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,0014#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0010#м3#Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта#2#0,06#409,16#0,00#409,16
30#102-0049#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта#2#0,06#640,70#0,00#640,70
30#102-0061#м3#Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта#2#0,1#610,49#0,00#610,49
30#203-0251#м2#Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2#2#0,5#128,09#0,00#128,09
20#70#ТССЦ-203-0251#м2#Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2#128,09#0,00#0,00#0,00#128,09#0#0#0#0,00#0,00#128,09#0,00#0,00#0,00#128,09#0#0#0#0#0#10017#-1#0##
25#2#0#0#1,18##
25#2#3#0#1,18##
25#3#0#0#0,63##
25#3#3#0#0,63##
25#0#2#0#3,41#Створки оконные для жилых зданий площадь^ 0,3-0,4 м2#ТССЦ-203-0251
20#71#ТССЦ-203-0556#м2#Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2 (Прим.)#65,61#0,00#0,00#0,00#65,61#0#0#0#0,00#0,00#32,81#0,00#0,00#0,00#32,81#0#0#0#0#0#10017#1,48#0##
25#2#0#0#1,18##
25#2#3#0#1,18##
25#3#0#0#0,63##
25#3#3#0#0,63##
25#4#2#0#0,50##
25#0#2#0#11,13#Переплеты оконные одинарные^ площадью 2,07 м2#ТССЦ-203-0556
20#72#ТССЦ-101-0915#компл.#Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,5 м#23,48#0,00#0,00#0,00#23,48#0#0#0#0,00#0,00#23,48#0,00#0,00#0,00#23,48#0#0#0#0#0#2945#2#0##
25#0#2#0#4,13#Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами^ одностворных высотой до 1,5 м#ТССЦ-101-0915
20#73#ТССЦ-203-0514#м2#прим. Жалюзийное заполнение#38,56#0,00#0,00#0,00#38,56#0#0#0#0,00#0,00#38,56#0,00#0,00#0,00#38,56#0#0#0#0#0#2945#1,48#0##
25#0#2#0#6,06#Щиты^ настила#ТССЦ-203-0514
20#74#ТЕР09-05-001-01#100 м2#Облицовка ворот стальным профилированным листом (Прим. Обивка боковых поверхностей слуховых окон профнастилом)#252,44#209,23#31,07#1,17#12,14#0#0#0#32,59#0,12#291,59#240,61#38,84#1,35#12,14#0#0#0#37,4785#0,138#10016#0,042#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#1#0#8,21#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#2#0#6,80#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#37,4785#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,138#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,15#93,62#0,00#93,62
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#5,2625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-1810#т#Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям#2#0,0003#31092,56#0,00#31092,56
30#101-1811#т#Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей#2#0,0003#9375,36#0,00#9375,36
20#75#ТССЦ-101-4570#м2#Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5#55,88#0,00#0,00#0,00#55,88#0#0#0#0,00#0,00#55,88#0,00#0,00#0,00#55,88#0#0#0#0#0#10016#4,6#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#5,94#Профнастил оцинкованный с покрытием^ полиэстер НC35-1000-0,5#ТССЦ-101-4570
20#76#Прайс#шт#Планка угла наружного ПУН-115х115х2000  Ц=320/1,18/5,99*1,02=46,18#46,18#0,00#0,00#0,00#46,18#0#0#0#0,00#0,00#46,18#0,00#0,00#0,00#46,18#0#0#0#0#0#10016#4#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#77#ТЕР15-04-024-05#100 м2 окрашиваемой поверхности#Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов#870,99#282,45#3,71#0,10#584,83#0#0#0#44,55#0,01#914,29#324,82#4,64#0,12#584,83#0#0#0#51,2325#0,0115#10025#0,032#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-024-05 Простая окраска масляными составами по дереву^ заполнений оконных проемов#ТЕР15-04-024-05
25#0#1#0#9,57#ТЕР15-04-024-05 Простая окраска масляными составами по дереву^ заполнений оконных проемов#ТЕР15-04-024-05
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-024-05 Простая окраска масляными составами по дереву^ заполнений оконных проемов#ТЕР15-04-024-05
25#0#2#0#2,76#ТЕР15-04-024-05 Простая окраска масляными составами по дереву^ заполнений оконных проемов#ТЕР15-04-024-05
30#1-3-2#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,2)#0#51,2325#6,34#0,00#6,34
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,0115#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,0125#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-0420#т#Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25#2#0,0245#19950,75#0,00#19950,75
30#101-0627#т#Олифа комбинированная, марки К-2#2#0,0015#19254,93#0,00#19254,93
30#101-1596#м2#Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25#2#0,8#45,47#0,00#45,47
30#101-1667#т#Шпатлевка масляно-клеевая#2#0,005#6073,86#0,00#6073,86
30#101-1757#кг#Ветошь#2#0,23#1,69#0,00#1,69
30#409-0639#м3#Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм#2#0,0004#55,55#0,00#55,55
10#0#5#Вентканалы
0#Итого по разделу 97034,00
20#78#ТЕР46-02-007-01#1 м3#Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (отдельные участки вентканалов)#772,07#86,61#1,53#0,00#683,93#0#0#0#14,63#0,00#772,07#86,61#1,53#0,00#683,93#0#0#0#14,63#0#10064#0,5#0##
25#2#0#0#1,10##
25#2#3#0#1,10##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#1#0#4,15#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
25#0#2#0#7,21#ТЕР46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте^ до 5 м3#ТЕР46-02-007-01
30#1-2-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,5)#0#14,63#5,92#0,00#5,92
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#0,32#4,78#0,00#4,78
30#402-0013#м3#Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50#2#0,24#376,60#0,00#376,60
30#404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#2#0,4#1483,86#0,00#1483,86
20#79#ТССЦ-404-0005#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0,00#0,00#1483,86#0,00#0,00#0,00#1483,86#0#0#0#0#0#10068#-0,2#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#7,10#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 100#ТССЦ-404-0005
20#80#ТССЦ-404-0007#1000 шт.#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150#1656,00#0,00#0,00#0,00#1656,00#0#0#0#0,00#0,00#1656,00#0,00#0,00#0,00#1656,00#0#0#0#0#0#10068#0,2#0##
25#2#0#0#0,86##
25#2#3#0#0,86##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,48#Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка^ 150#ТССЦ-404-0007
20#81#ТЕР15-02-016-01#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (вентканалы на чердаке)#1183,61#496,13#77,68#41,22#609,80#0#0#0#75,40#6,07#1277,45#570,55#97,10#47,40#609,80#0#0#0#86,71#6,9805#10025#0,362#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#1#0#13,97#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
25#0#2#0#8,82#ТЕР15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен#ТЕР15-02-016-01
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#86,71#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#6,9805#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,775#14,09#0,00#14,09
30#111500#маш.час#Растворонасосы 1 м3/ч#1#6,8125#12,65#0,00#12,65
30#101-0179#т#Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм#2#0,00007#9109,31#0,00#9109,31
30#101-0874#м2#Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия#2#2,77#12,74#0,00#12,74
30#402-0083#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6#2#1,51#376,60#0,00#376,60
30#405-0219#т#Гипсовые вяжущие, марка Г3#2#0,006#868,17#0,00#868,17
20#82#ТЕР15-02-001-01#100 м2 оштукатуриваемой поверхности#Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (вентканалы выше крыши)#1253,44#494,03#46,87#17,93#712,54#0#0#0#70,88#2,78#1339,26#568,13#58,59#20,62#712,54#0#0#0#81,512#3,197#10025#0,214#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#1#0#11,70#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
25#0#2#0#8,70#ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню^ стен#ТЕР15-02-001-01
30#1-4-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 4)#0#81,512#6,97#0,00#6,97
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#3,197#0,00#0,00#0,00
30#030402#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)#1#1,125#2,41#0,00#2,41
30#111501#маш.час#Растворонасосы 3 м3/ч#1#3,475#16,08#0,00#16,08
30#402-0083#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6#2#1,89#376,60#0,00#376,60
30#411-0001#м3#Вода#2#0,35#2,18#0,00#2,18
20#83#ТЕР15-04-002-02#100 м2 окрашиваемой поверхности#Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону (чердак)#40,70#28,89#1,93#0,10#9,88#0#0#0#4,88#0,01#45,52#33,22#2,41#0,12#9,88#0#0#0#5,612#0,0115#10025#0,362#0##
25#2#0#0#1,05##
25#2#3#0#1,05##
25#3#0#0#0,55##
25#3#3#0#0,55##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР15-04-002-02 Известковая окраска водными составами внутри помещений^ по кирпичу и бетону#ТЕР15-04-002-02
25#0#1#0#9,84#ТЕР15-04-002-02 Известковая окраска водными составами внутри помещений^ по кирпичу и бетону#ТЕР15-04-002-02
25#0#3#0#20,50#ТЕР15-04-002-02 Известковая окраска водными составами внутри помещений^ по кирпичу и бетону#ТЕР15-04-002-02
25#0#2#0#10,32#ТЕР15-04-002-02 Известковая окраска водными составами внутри помещений^ по кирпичу и бетону#ТЕР15-04-002-02
30#1-2-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,5)#0#5,612#5,92#0,00#5,92
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,0115#0,00#0,00#0,00
30#030954#маш.час#Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м#1#0,0125#14,09#0,00#14,09
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1815#т#Краски сухие для внутренних работ#2#0,0005#4155,44#0,00#4155,44
30#405-0253#т#Известь строительная негашеная комовая, сорт I#2#0,021#371,56#0,00#371,56
20#84#ТЕР09-03-050-01#100 м плинтуса#Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Прим. Прибивка направляющего профиля для крепления профнастила)#129,66#86,14#10,79#0,00#32,73#0#0#0#12,80#0,00#145,28#99,06#13,49#0,00#32,73#0#0#0#14,72#0#10016#1,29#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#1#0#7,65#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#2#0#6,00#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#14,72#6,73#0,00#6,73
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#11,625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-2181#т#Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм#2#0,00075#11704,99#0,00#11704,99
30#201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#2#0,004#5987,38#0,00#5987,38
20#85#ТССЦ-201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0,00#0,00#5987,38#0,00#0,00#0,00#5987,38#0#0#0#0#0#10016#-0,0052#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#6,22#Планка из стального листа толщиной 1 мм#ТССЦ-201-0822
20#86#ТССЦ-201-0793#м#Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6#13,64#0,00#0,00#0,00#13,64#0#0#0#0,00#0,00#13,64#0,00#0,00#0,00#13,64#0#0#0#0#0#10016#141,9#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#2,58#Профиль направляющий^ ПН-4 75/40/0,6#ТССЦ-201-0793
20#87#ТЕР09-05-001-01#100 м2#Облицовка ворот стальным профилированным листом (Прим. Обшивка вентканалов профнастилом выше кровли)#252,44#209,23#31,07#1,17#12,14#0#0#0#32,59#0,12#291,59#240,61#38,84#1,35#12,14#0#0#0#37,4785#0,138#10016#0,214#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#1#0#8,21#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#2#0#6,80#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#37,4785#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,138#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,15#93,62#0,00#93,62
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#5,2625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-1810#т#Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям#2#0,0003#31092,56#0,00#31092,56
30#101-1811#т#Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей#2#0,0003#9375,36#0,00#9375,36
20#88#ТССЦ-101-4562#м2#Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C8-1150-0,5#49,44#0,00#0,00#0,00#49,44#0#0#0#0,00#0,00#49,44#0,00#0,00#0,00#49,44#0#0#0#0#0#10016#23,54#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#5,54#Профнастил оцинкованный с покрытием^ полиэстер C8-1150-0,5#ТССЦ-101-4562
20#89#ТЕР09-03-050-01#100 м плинтуса#Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Прим. Отделка углов вентканалов уголком)#129,66#86,14#10,79#0,00#32,73#0#0#0#12,80#0,00#145,28#99,06#13,49#0,00#32,73#0#0#0#14,72#0#10016#0,24#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#1#0#7,65#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#2#0#6,00#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#14,72#6,73#0,00#6,73
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#11,625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-2181#т#Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм#2#0,00075#11704,99#0,00#11704,99
30#201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#2#0,004#5987,38#0,00#5987,38
20#90#Прайс#шт#Планка угла наружного ПУНПЛ-30х30х3000  Ц=270/1,18/5,99*1,02=38,96#38,96#0,00#0,00#0,00#38,96#0#0#0#0,00#0,00#38,96#0,00#0,00#0,00#38,96#0#0#0#0#0#10016#8#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#91#ТЕР09-03-012-12#1 т конструкций#Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим. Устройство крепления для зонтов над вентканалами)#472,51#42,84#267,40#21,67#162,27#0#0#0#6,59#2,09#545,79#49,27#334,25#24,92#162,27#0#0#0#7,5785#2,4035#10016#0,0256#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#1#0#6,93#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#2#0#5,93#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
30#1-3-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,4)#0#7,5785#6,50#0,00#6,50
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,4035#0,00#0,00#0,00
30#020403#маш.час#Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т#1#1,1#129,96#0,00#129,96
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1875#93,62#0,00#93,62
30#021244#маш.час#Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т#1#1,325#103,06#0,00#103,06
30#040504#маш.час#Аппарат для газовой сварки и резки#1#2,8#3,69#0,00#3,69
30#041000#маш.час#Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А#1#0,1125#10,37#0,00#10,37
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2875#89,34#0,00#89,34
30#101-0309#т#Канаты пеньковые пропитанные#2#0,0001#33523,63#0,00#33523,63
30#101-0324#м3#Кислород технический газообразный#2#1,95#8,30#0,00#8,30
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,00003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1019#т#Швеллеры № 40 из стали марки Ст0#2#0,00194#6099,75#0,00#6099,75
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0004#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#2#0,004#17960,99#0,00#17960,99
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00001#9290,99#0,00#9290,99
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#0,59#5,12#0,00#5,12
30#101-2467#т#Растворитель марки Р-4#2#0,0006#11457,45#0,00#11457,45
30#102-0023#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта#2#0,00103#1212,15#0,00#1212,15
30#113-0021#т#Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая#2#0,00031#16360,50#0,00#16360,50
30#201-0756#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т#2#0,005#7560,29#0,00#7560,29
30#508-0097#10 м#Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм#2#0,0187#73,56#0,00#73,56
20#92#ТССЦ-101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0,00#0,00#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0#0#10016#-0,0001#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#4,91#Болты с гайками и шайбами строительные#ТССЦ-101-1714
20#93#ТССЦ-101-3722#т#Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0,00#0,00#6405,14#0,00#0,00#0,00#6405,14#0#0#0#0#0#2945#0,0256#0##
25#0#2#0#5,39#Сталь полосовая^ 60х4 мм, марка Ст3сп#ТССЦ-101-3722
20#94#ТССЦ-101-3910#кг#Дюбель-гвоздь (8х80)#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0,00#0,00#64,94#0,00#0,00#0,00#64,94#0#0#0#0#0#2945#0,3#0##
25#0#2#0#2,43#Дюбель-гвоздь#ТССЦ-101-3910
20#95#ТЕР13-03-004-26#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)#456,03#25,20#4,74#0,07#426,09#0#0#0#3,83#0,01#921,99#57,96#11,85#0,16#852,18#0#0#0#8,809#0,023#10020#0,016#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#1#0#5,70#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#3#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#2#0#3,85#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#8,809#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,023#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,025#61,26#0,00#61,26
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,025#1,67#0,00#1,67
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#1,625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1292#т#Уайт-спирит#2#0,0028#6372,37#0,00#6372,37
30#113-0246#т#Эмаль ПФ-115 серая#2#0,038#21956,40#0,00#21956,40
20#96#ТЕР12-01-010-01#100 м2 покрытия#Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Прим. Устройство зонтов над вентканалами)#14072,72#696,80#22,41#1,96#13353,51#0#0#0#112,75#0,20#14182,84#801,32#28,01#2,25#13353,51#0#0#0#129,6625#0,23#10019#0,03#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#1#0#8,10#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
25#0#2#0#2,83#ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали#ТЕР12-01-010-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#129,6625#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,23#0,00#0,00#0,00
30#020129#маш.час#Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т#1#0,25#80,77#0,00#80,77
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0875#89,34#0,00#89,34
30#101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#2#0,004#13128,74#0,00#13128,74
30#101-0795#т#Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм#2#0,012#7381,54#0,00#7381,54
30#101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#2#0,782#16895,67#0,00#16895,67
20#97#ТССЦ-101-1875#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0,00#0,00#16895,67#0,00#0,00#0,00#16895,67#0#0#0#0#0#10019#-0,0235#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#2,80#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа^ 0,7 мм#ТССЦ-101-1875
20#98#ТССЦ-101-0195#т#Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0,00#0,00#13128,74#0,00#0,00#0,00#13128,74#0#0#0#0#0#10019#-0,0001#0##
25#2#0#0#1,20##
25#2#3#0#1,20##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#6,07#Гвозди толевые круглые^ 3,0х40 мм#ТССЦ-101-0195
20#99#ТССЦ-101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0,00#0,00#17960,99#0,00#0,00#0,00#17960,99#0#0#0#0#0#2945#0,0002#0##
25#0#2#0#4,91#Болты с гайками и шайбами строительные#ТССЦ-101-1714
20#100#ТССЦ-101-5052#м2#Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм#43,87#0,00#0,00#0,00#43,87#0#0#0#0,00#0,00#43,87#0,00#0,00#0,00#43,87#0#0#0#0#0#2945#4,1#0##
25#0#2#0#5,85#Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия^ полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм#ТССЦ-101-5052
10#1##Устройство стальных вентканалов
20#101#ТЕР09-03-012-12#1 т конструкций#Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим. Устройство каркаса вентканалов)#472,51#42,84#267,40#21,67#162,27#0#0#0#6,59#2,09#545,79#49,27#334,25#24,92#162,27#0#0#0#7,5785#2,4035#10016#0,1008#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#1#0#6,93#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
25#0#2#0#5,93#ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов^ до 24 м#ТЕР09-03-012-12
30#1-3-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,4)#0#7,5785#6,50#0,00#6,50
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#2,4035#0,00#0,00#0,00
30#020403#маш.час#Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т#1#1,1#129,96#0,00#129,96
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1875#93,62#0,00#93,62
30#021244#маш.час#Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т#1#1,325#103,06#0,00#103,06
30#040504#маш.час#Аппарат для газовой сварки и резки#1#2,8#3,69#0,00#3,69
30#041000#маш.час#Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А#1#0,1125#10,37#0,00#10,37
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2875#89,34#0,00#89,34
30#101-0309#т#Канаты пеньковые пропитанные#2#0,0001#33523,63#0,00#33523,63
30#101-0324#м3#Кислород технический газообразный#2#1,95#8,30#0,00#8,30
30#101-0797#т#Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм#2#0,00003#4525,83#0,00#4525,83
30#101-1019#т#Швеллеры № 40 из стали марки Ст0#2#0,00194#6099,75#0,00#6099,75
30#101-1513#т#Электроды диаметром 4 мм Э42#2#0,0004#8591,15#0,00#8591,15
30#101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#2#0,004#17960,99#0,00#17960,99
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00001#9290,99#0,00#9290,99
30#101-2278#кг#Пропан-бутан, смесь техническая#2#0,59#5,12#0,00#5,12
30#101-2467#т#Растворитель марки Р-4#2#0,0006#11457,45#0,00#11457,45
30#102-0023#м3#Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта#2#0,00103#1212,15#0,00#1212,15
30#113-0021#т#Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая#2#0,00031#16360,50#0,00#16360,50
30#201-0756#т#Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т#2#0,005#7560,29#0,00#7560,29
30#508-0097#10 м#Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм#2#0,0187#73,56#0,00#73,56
20#102#ТССЦ-103-1567#т#Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм (прим.)#5317,36#0,00#0,00#0,00#5317,36#0#0#0#0,00#0,00#5317,36#0,00#0,00#0,00#5317,36#0#0#0#0#0#10016#0,1008#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#6,65#Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером^ 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм#ТССЦ-103-1567
20#103#ТЕР13-03-004-26#100 м2 окрашиваемой поверхности#Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)#456,03#25,20#4,74#0,07#426,09#0#0#0#3,83#0,01#921,99#57,96#11,85#0,16#852,18#0#0#0#8,809#0,023#10020#0,056#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#10#0#2,00##
25#4#0#0#2,00##
25#4#1#0#2,00##
25#4#3#0#2,00##
25#4#2#0#2,00##
25#4#4#0#2,00##
25#4#5#0#2,00##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#1#0#5,70#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#3#0#20,50#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
25#0#2#0#3,85#ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей^ эмалью ПФ-115#ТЕР13-03-004-26
30#1-3-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,5)#0#8,809#6,58#0,00#6,58
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,023#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,025#61,26#0,00#61,26
30#030401#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)#1#0,025#1,67#0,00#1,67
30#340101#маш.час#Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт#1#1,625#4,95#0,00#4,95
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#101-1292#т#Уайт-спирит#2#0,0028#6372,37#0,00#6372,37
30#113-0246#т#Эмаль ПФ-115 серая#2#0,038#21956,40#0,00#21956,40
20#104#ТЕР09-05-001-01#100 м2#Облицовка ворот стальным профилированным листом  (Прим. Обшивка венканалов сталью)#252,44#209,23#31,07#1,17#12,14#0#0#0#32,59#0,12#291,59#240,61#38,84#1,35#12,14#0#0#0#37,4785#0,138#10016#0,18#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#1#0#8,21#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#2#0#6,80#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#37,4785#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,138#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,15#93,62#0,00#93,62
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#5,2625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-1810#т#Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям#2#0,0003#31092,56#0,00#31092,56
30#101-1811#т#Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей#2#0,0003#9375,36#0,00#9375,36
20#105#ТССЦ-101-1706#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм#17072,40#0,00#0,00#0,00#17072,40#0#0#0#0,00#0,00#17072,40#0,00#0,00#0,00#17072,40#0#0#0#0#0#10030#0,0766#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#2,80#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа^ 0,5 мм#ТССЦ-101-1706
20#106#ТЕР26-01-039-01#1 м3 изоляции#Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Прим. Утепление поверхности дымовентиляционных стояков  минераловатными плитами)#1485,52#71,20#57,19#0,00#1357,13#0#0#0#10,58#0,00#1490,03#61,41#71,49#0,00#1357,13#0#0#0#9,1252#0#10030#0,9#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#0#0#0,75#При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху#
25#4#4#0#0,75#При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#ТЕР26-01-039-01
25#0#1#0#8,90#ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#ТЕР26-01-039-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#ТЕР26-01-039-01
25#0#2#0#6,11#ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#ТЕР26-01-039-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#9,12525#6,73#0,00#6,73
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#0,9375#4,78#0,00#4,78
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,75#89,34#0,00#89,34
30#104-0143#м3#Плиты теплоизоляционные перлитоцементные#2#1,02#1330,52#0,00#1330,52
20#107#ТССЦ-104-0143#м3#Плиты теплоизоляционные перлитоцементные#1330,52#0,00#0,00#0,00#1330,52#0#0#0#0,00#0,00#1330,52#0,00#0,00#0,00#1330,52#0#0#0#0#0#10030#-0,918#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,11#Плиты теплоизоляционные^ перлитоцементные#ТССЦ-104-0143
20#108#Прайс#м3#Плиты из минеральной ваты  негорючие "Изовент" (плотность 90), толщиной 0,050 м  Ц=2960/1,18/5,99*1,02=427,15#427,15#0,00#0,00#0,00#427,15#0#0#0#0,00#0,00#427,15#0,00#0,00#0,00#427,15#0#0#0#0#0#10030#0,918#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#109#ТЕР11-01-050-01#100 м2 поверхности#Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (Пленка ветровлагозащитная)#396,43#21,32#1,79#0,00#373,32#0#0#0#3,45#0,00#400,08#24,52#2,24#0,00#373,32#0#0#0#3,9675#0#10018#0,18#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#1#0#9,28#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#2#0#7,25#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#3,9675#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#113-0324#м2#Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм#2#122,4#3,05#0,00#3,05
20#110#ТССЦ-113-0324#м2#Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм#3,05#0,00#0,00#0,00#3,05#0#0#0#0,00#0,00#3,05#0,00#0,00#0,00#3,05#0#0#0#0#0#10018#-22,03#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#0#2#0#7,25#Пленка полиэтиленовая толщиной^ 0,2-0,5 мм#ТССЦ-113-0324
20#111#Прайс#м2#Пленка ветровлагозащитная Ютафол Д96  Ц=1550/75 м2/1,18/5,99*1,02=2,98#2,98#0,00#0,00#0,00#2,98#0#0#0#0,00#0,00#2,98#0,00#0,00#0,00#2,98#0#0#0#0#0#10018#22,03#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#112#ТЕР09-05-001-01#100 м2#Облицовка ворот стальным профилированным листом (Прим. Обшивка вентканалов профнастилом выше кровли)#252,44#209,23#31,07#1,17#12,14#0#0#0#32,59#0,12#291,59#240,61#38,84#1,35#12,14#0#0#0#37,4785#0,138#10016#0,05#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#1#0#8,21#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#2#0#6,80#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#37,4785#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,138#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,15#93,62#0,00#93,62
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#5,2625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-1810#т#Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям#2#0,0003#31092,56#0,00#31092,56
30#101-1811#т#Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей#2#0,0003#9375,36#0,00#9375,36
20#113#ТССЦ-101-4562#м2#Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C8-1150-0,5#49,44#0,00#0,00#0,00#49,44#0#0#0#0,00#0,00#49,44#0,00#0,00#0,00#49,44#0#0#0#0#0#10016#23,54#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#2#0#5,54#Профнастил оцинкованный с покрытием^ полиэстер C8-1150-0,5#ТССЦ-101-4562
20#114#ТЕР09-05-001-01#100 м2#Облицовка ворот стальным профилированным листом  (Прим. Обшивка венканалов сталью на чердаке)#252,44#209,23#31,07#1,17#12,14#0#0#0#32,59#0,12#291,59#240,61#38,84#1,35#12,14#0#0#0#37,4785#0,138#10016#0,13#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#1#0#8,21#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
25#0#2#0#6,80#ТЕР09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом#ТЕР09-05-001-01
30#1-3-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,3)#0#37,4785#6,42#0,00#6,42
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,138#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,15#93,62#0,00#93,62
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#5,2625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,2375#89,34#0,00#89,34
30#101-1810#т#Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям#2#0,0003#31092,56#0,00#31092,56
30#101-1811#т#Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей#2#0,0003#9375,36#0,00#9375,36
20#115#ТССЦ-101-1706#т#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм#17072,40#0,00#0,00#0,00#17072,40#0#0#0#0,00#0,00#17072,40#0,00#0,00#0,00#17072,40#0#0#0#0#0#10030#0,0553#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#2,80#Сталь листовая оцинкованная толщиной листа^ 0,5 мм#ТССЦ-101-1706
20#116#ТЕР09-03-050-01#100 м плинтуса#Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Прим. Отделка углов вентканалов уголком)#129,66#86,14#10,79#0,00#32,73#0#0#0#12,80#0,00#145,28#99,06#13,49#0,00#32,73#0#0#0#14,72#0#10016#0,09#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#1#0#7,65#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
25#0#2#0#6,00#ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля#ТЕР09-03-050-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#14,72#6,73#0,00#6,73
30#330206#маш.час#Дрели электрические#1#11,625#0,68#0,00#0,68
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0625#89,34#0,00#89,34
30#101-2181#т#Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм#2#0,00075#11704,99#0,00#11704,99
30#201-0822#т#Планка из стального листа толщиной 1 мм#2#0,004#5987,38#0,00#5987,38
20#117#Прайс#шт#Планка угла наружного ПУНПЛ-30х30х3000  Ц=270/1,18/5,99*1,02=38,96#38,96#0,00#0,00#0,00#38,96#0#0#0#0,00#0,00#38,96#0,00#0,00#0,00#38,96#0#0#0#0#0#10016#3#0##
25#2#0#0#0,90##
25#2#3#0#0,90##
25#3#0#0#0,85##
25#3#3#0#0,85##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#118#ТЕР20-02-012-04#1 дефлектор#Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм#66,01#50,37#5,91#0,10#9,73#0#0#0#8,15#0,01#75,04#57,93#7,39#0,12#9,73#0#0#0#9,3725#0,0115#10026#2#0##
25#2#0#0#1,28##
25#2#3#0#1,28##
25#3#0#0#0,83##
25#3#3#0#0,83##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР20-02-012-04 Установка дефлекторов диаметром патрубка^ 630 мм#ТЕР20-02-012-04
25#0#1#0#5,46#ТЕР20-02-012-04 Установка дефлекторов диаметром патрубка^ 630 мм#ТЕР20-02-012-04
25#0#3#0#20,50#ТЕР20-02-012-04 Установка дефлекторов диаметром патрубка^ 630 мм#ТЕР20-02-012-04
25#0#2#0#5,67#ТЕР20-02-012-04 Установка дефлекторов диаметром патрубка^ 630 мм#ТЕР20-02-012-04
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#9,3725#6,18#0,00#6,18
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,0115#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,0125#93,62#0,00#93,62
30#030305#маш.час#Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)#1#2,125#2,40#0,00#2,40
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,0125#89,34#0,00#89,34
30#101-1703#кг#Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)#2#0,273#20,63#0,00#20,63
30#101-1714#т#Болты с гайками и шайбами строительные#2#0,00012#17960,99#0,00#17960,99
30#509-0989#т#Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм#2#0,0001#19466,06#0,00#19466,06
20#119#ТССЦ-301-1187#шт.#Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм#1003,94#0,00#0,00#0,00#1003,94#0#0#0#0,00#0,00#1003,94#0,00#0,00#0,00#1003,94#0#0#0#0#0#10026#2#0##
25#2#0#0#1,28##
25#2#3#0#1,28##
25#3#0#0#0,83##
25#3#3#0#0,83##
25#0#2#0#5,70#Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип^ Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм#ТССЦ-301-1187
10#0#6#Утепление чердачного перекрытия
0#Итого по разделу 201980,00
20#120#ТЕР11-01-050-01#100 м2 поверхности#Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (с учетом примыкания к ДВК на толщину утеплителя)#396,43#21,32#1,79#0,00#373,32#0#0#0#3,45#0,00#400,08#24,52#2,24#0,00#373,32#0#0#0#3,9675#0#10018#2,2#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#1#0#9,28#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
25#0#2#0#7,25#ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо#ТЕР11-01-050-01
30#1-3-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#3,9675#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,025#89,34#0,00#89,34
30#113-0324#м2#Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм#2#122,4#3,05#0,00#3,05
20#121#ТССЦ-113-0324#м2#Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм#3,05#0,00#0,00#0,00#3,05#0#0#0#0,00#0,00#3,05#0,00#0,00#0,00#3,05#0#0#0#0#0#10018#-269,3#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#0#2#0#7,25#Пленка полиэтиленовая толщиной^ 0,2-0,5 мм#ТССЦ-113-0324
20#122#Прайс#м2#Пленка пароизоляционная Изолайк В  (рулон 70 м2)  Ц=1040/70 м2/1,18/5,99*1,02=2,14#2,14#0,00#0,00#0,00#2,14#0#0#0#0,00#0,00#2,14#0,00#0,00#0,00#2,14#0#0#0#0#0#10018#269,3#0##
25#2#0#0#1,23##
25#2#3#0#1,23##
25#3#0#0#0,75##
25#3#3#0#0,75##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#123#ТЕР26-01-039-01#1 м3 изоляции#Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#1485,52#71,20#57,19#0,00#1357,13#0#0#0#10,58#0,00#1490,03#61,41#71,49#0,00#1357,13#0#0#0#9,1252#0#10030#31,95#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#4#0#0#0,75#Тех.часть., прил.26.2#
25#4#4#0#0,75#Тех.часть., прил.26.2#
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#ТЕР26-01-039-01
25#0#1#0#8,90#ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#ТЕР26-01-039-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#ТЕР26-01-039-01
25#0#2#0#6,11#ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо#ТЕР26-01-039-01
30#1-3-7#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,7)#0#9,12525#6,73#0,00#6,73
30#030403#маш.час#Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)#1#0,9375#4,78#0,00#4,78
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,75#89,34#0,00#89,34
30#104-0143#м3#Плиты теплоизоляционные перлитоцементные#2#1,02#1330,52#0,00#1330,52
20#124#ТССЦ-104-0143#м3#Плиты теплоизоляционные перлитоцементные#1330,52#0,00#0,00#0,00#1330,52#0#0#0#0,00#0,00#1330,52#0,00#0,00#0,00#1330,52#0#0#0#0#0#10030#-32,59#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#2#0#6,11#Плиты теплоизоляционные^ перлитоцементные#ТССЦ-104-0143
20#125#Прайс#м3#Стоимость утеплителя: Плиты минераловатные "ИЗОВЕНТ" (плотность 90 кг/м3) (толщиной 0,15 м)Ц=2960/1,18/5,99*1,02=427,15#427,15#0,00#0,00#0,00#427,15#0#0#0#0,00#0,00#427,15#0,00#0,00#0,00#427,15#0#0#0#0#0#10030#32,59#0##
25#2#0#0#1,00##
25#2#3#0#1,00##
25#3#0#0#0,70##
25#3#3#0#0,70##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#126#ТЕР10-01-023-01#100 м ходов#Укладка ходовых досок#575,40#23,07#11,06#0,78#541,27#0#0#0#3,80#0,08#581,63#26,53#13,83#0,90#541,27#0#0#0#4,37#0,092#10017#0,245#0##
25#2#0#0#1,18##
25#2#3#0#1,18##
25#3#0#0#0,63##
25#3#3#0#0,63##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок#ТЕР10-01-023-01
25#0#1#0#7,82#ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок#ТЕР10-01-023-01
25#0#3#0#20,50#ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок#ТЕР10-01-023-01
25#0#2#0#9,48#ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок#ТЕР10-01-023-01
30#1-2-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,8)#0#4,37#6,07#0,00#6,07
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,092#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,1#93,62#0,00#93,62
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,05#89,34#0,00#89,34
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,00066#9290,99#0,00#9290,99
30#102-0077#м3#Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта#2#1,2#445,95#0,00#445,95
10#0#7#Молниезащита
0#Итого по разделу 33207,00
20#127#ТЕРм08-02-472-07#100 м#Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2#289,92#145,05#69,94#2,45#74,93#0#0#0#21,30#0,25#289,92#145,05#69,94#2,45#74,93#0#0#0#21,3#0,25#10060#0,06#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#1#0#7,37#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
25#0#2#0#4,69#ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из полосовой стали сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-07
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#21,3#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,25#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,25#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,36#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,25#89,34#0,00#89,34
30#101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#2#0,004#6923,65#0,00#6923,65
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#1,3#8,59#0,00#8,59
30#101-2143#кг#Краска#2#2,3#14,42#0,00#14,42
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,9#1,00#0,00#1,00
20#128#ТССЦ-101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0,00#0,00#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0#0#10060#-0,0002#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,12#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной^ 4-6 мм#ТССЦ-101-1627
20#129#ТЕРм08-02-472-02#100 м#Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2#274,34#113,05#62,62#2,15#98,67#0#0#0#16,60#0,22#274,34#113,05#62,62#2,15#98,67#0#0#0#16,6#0,22#10060#0,112#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#1#0#7,36#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
25#0#2#0#2,16#ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали^ полосовой сечением 160 мм2#ТЕРм08-02-472-02
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#16,6#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,22#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,22#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,13#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,22#89,34#0,00#89,34
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,9#8,59#0,00#8,59
30#113-1786#т#Лак битумный БТ-123#2#0,0037#23967,85#0,00#23967,85
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,26#1,00#0,00#1,00
20#130#Прайс#м#Полоса горячеоцинкованная стальная 40х4 мм  NC2444  Ц=189,64/1,18/5,99*1,02=27,37#27,37#0,00#0,00#0,00#27,37#0#0#0#0,00#0,00#27,37#0,00#0,00#0,00#27,37#0#0#0#0#0#10060#17,2#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#131#ТЕРм08-02-472-08#100 м#Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм#495,54#136,88#42,40#1,08#316,26#0#0#0#20,10#0,11#495,54#136,88#42,40#1,08#316,26#0#0#0#20,1#0,11#10060#0,88#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#1#0#7,06#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
25#0#2#0#5,01#ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям^ из круглой стали диаметром 8 мм#ТЕРм08-02-472-08
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#20,1#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,11#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,11#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#3,36#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,11#89,34#0,00#89,34
30#101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#2#0,04#6923,65#0,00#6923,65
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,9#8,59#0,00#8,59
30#101-2143#кг#Краска#2#2#14,42#0,00#14,42
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#2,74#1,00#0,00#1,00
20#132#ТССЦ-101-1627#т#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0,00#0,00#6923,65#0,00#0,00#0,00#6923,65#0#0#0#0#0#10060#-0,0352#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#5,12#Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной^ 4-6 мм#ТССЦ-101-1627
20#133#Прайс#м#Пруток-катанка горячеоцинкованная сталь   NC1008  Ц=56,85/1,18/5,99*1,02=8,20#8,20#0,00#0,00#0,00#8,20#0#0#0#0,00#0,00#8,20#0,00#0,00#0,00#8,20#0#0#0#0#0#10060#88#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#134#ТЕРм08-02-471-01#10 шт.#Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм L=3 м#176,04#72,87#48,19#1,86#54,98#0#0#0#10,70#0,19#176,04#72,87#48,19#1,86#54,98#0#0#0#10,7#0,19#10060#0,4#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#1#0#7,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#3#0#20,50#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
25#0#2#0#2,32#ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером^ 50х50х5 мм#ТЕРм08-02-471-01
30#1-3-8#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 3,8)#0#10,7#6,81#0,00#6,81
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#0,19#0,00#0,00#0,00
30#021102#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т#1#0,19#107,35#0,00#107,35
30#040502#маш.час#Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)#1#1,75#6,18#0,00#6,18
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,19#89,34#0,00#89,34
30#101-1924#кг#Электроды диаметром 4 мм Э42А#2#0,65#8,59#0,00#8,59
30#113-1786#т#Лак битумный БТ-123#2#0,002#23967,85#0,00#23967,85
30#999-9950#руб.#Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)#2#1,46#1,00#0,00#1,00
20#135#ТССЦ-101-2542#т#Сталь угловая 50х50 мм  L=3 м#6957,44#0,00#0,00#0,00#6957,44#0#0#0#0,00#0,00#6957,44#0,00#0,00#0,00#6957,44#0#0#0#0#0#10060#0,0452#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#2#0#4,90#Сталь угловая^ 50х50 мм#ТССЦ-101-2542
20#136#Прайс#шт#Универсальный держатель ND2000Ц=101,79/1,18/5,99*1,02=14,69#14,69#0,00#0,00#0,00#14,69#0#0#0#0,00#0,00#14,69#0,00#0,00#0,00#14,69#0#0#0#0#0#10060#46#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#137#Прайс#шт#Угловой коньковый зажим ND2202Ц=125,21/1,18/5,99*1,02=18,07#18,07#0,00#0,00#0,00#18,07#0#0#0#0,00#0,00#18,07#0,00#0,00#0,00#18,07#0#0#0#0#0#10060#60#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#138#Прайс#шт#Универсальный соединитель NG3103Ц=121,26/1,18/5,99*1,02=17,50#17,50#0,00#0,00#0,00#17,50#0#0#0#0,00#0,00#17,50#0,00#0,00#0,00#17,50#0#0#0#0#0#10060#10#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#139#Прайс#шт#Соединитель  пруток-полоса с разделительной пластиной NG3101Ц=303,21/1,18/5,99*1,02=43,76#43,76#0,00#0,00#0,00#43,76#0#0#0#0,00#0,00#43,76#0,00#0,00#0,00#43,76#0#0#0#0#0#10060#4#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#140#Прайс#шт#Фальцевый зажим ND2001Ц=414,75/1,18/5,99*1,02=59,85#59,85#0,00#0,00#0,00#59,85#0#0#0#0,00#0,00#59,85#0,00#0,00#0,00#59,85#0#0#0#0#0#10060#5#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,65##
25#3#3#0#0,65##
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
20#141#ТЕР01-02-057-01#100 м3 грунта#Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1#666,70#666,70#0,00#0,00#0,00#0#0#0#118,00#0,00#766,71#766,71#0,00#0,00#0,00#0#0#0#135,7#0#10002#0,022#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
30#1-2-0#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#135,7#5,65#0,00#5,65
20#142#ТЕР01-02-061-01#100 м3 грунта#Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1#480,56#480,56#0,00#0,00#0,00#0#0#0#88,50#0,00#552,64#552,64#0,00#0,00#0,00#0#0#0#101,775#0#10002#0,022#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#4#0#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,15#МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#1#0#7,71#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#3#0#20,50#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
25#0#2#0#5,99#Ср.инд. на 1 кв.2017г.--#1
30#1-1-5#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 1,5)#0#101,775#5,43#0,00#5,43
