СОГЛАСОВАНО                                                                                           УТВЕРЖДЕНО
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта                                                        Решением общего собрания собственников помещений МКД
многоквартирных домов»                                                                                             по адресу:_________________________________________
_______________________А.А. Матренин                                                                            __________________________________________________
«______»__________________2016 г.                                                                               Протокол №________________________________________	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД №70 по ул. К.Маркса, г. Рузаевка, Рузаевский район, Республика Мордовия 	
Сметная стоимость:	1 976.716	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	286.870	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 07.2016 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Е46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия		7.33	2 230.04	16 346	
		Начисления: Н5= 1.075	
1. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	15.4585	113.310805	138.200	15 660	
1. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	45.5926	15.06	687	
		Накладные расходы				84%	13 154	
		Сметная прибыль				48%	7 517	
		Всего с НР и СП					37 017	
	
2.	Е12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка  выравнивающих стяжек цементно-песчаных 15 мм	100 м2 стяжки		6.938	4 403.14	30 549	
		Объем: 733-28-11.2						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.86	
2. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	23.4092	162.4130296	152.980	24 846	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.552	10.767776	195.699	2 107	
2. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.544	3.774272	512.01	1 932	
			(1)			242.52	915	
2. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.008	6.993504	480.17	3 358	
			(1)			170.43	1 192	
2. 5.	Х10-1208	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1.888	13.098944	31.49	412	
		Накладные расходы				92%	24 797	
		Сметная прибыль				44%	11 859	
		Всего с НР и СП					67 205	
	
3.	Е12-01-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки		173.45	143.34	24 863	
		Объем: 693.8*25						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.86	
3. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	0.86	149.167	152.980	22 820	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	4.1628	194.460	809	
3. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.008	1.3876	512.01	710	
			(1)			242.52	337	
3. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016	2.7752	480.17	1 333	
			(1)			170.43	473	
		Накладные расходы				92%	21 739	
		Сметная прибыль				44%	10 397	
		Всего с НР и СП					56 998	
	
4.	Е12-01-014-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя		3	2 206.58	6 620	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
4. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	3.7582	11.2746	138.200	1 558	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.425	1.275	195.874	250	
4. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.15	0.45	512.01	230	
			(1)			242.52	109	
4. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.275	0.825	480.17	396	
			(1)			170.43	141	
4. 5.	С406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	3.09	1 435.29	4 435	
		Накладные расходы				92%	1 663	
		Сметная прибыль				44%	796	
		Всего с НР и СП					9 079	
	
5.	Е12-01-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки		6.938	16 569.08	114 956	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
5. 1.	З1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.0767	139.2921446	158.820	22 122	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.575	10.92735	195.604	2 137	
5. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.55	3.8159	512.01	1 954	
			(1)			242.52	925	
5. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.025	7.11145	480.17	3 415	
			(1)			170.43	1 212	
5. 5.	С101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	6.9	47.8722	20.43	978	
5. 6.	с410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	3.43	23.79734	3 634.33	86 487	
		Накладные расходы				92%	22 318	
		Сметная прибыль				44%	10 674	
		Всего с НР и СП					147 948	
	
6.	Е12-01-017-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03	100 м2 стяжки		173.45	1 130.44	196 074	
		Объем: 693.8*25						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
6. 1.	З1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.310425	227.29321625	158.820	36 099	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.175	30.35375	201.326	6 111	
6. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.075	13.00875	512.01	6 661	
			(1)			242.52	3 155	
6. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.1	17.345	480.17	8 329	
			(1)			170.43	2 956	
6. 5.	с410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	0.23	39.8935	3 634.33	144 986	
		Накладные расходы				92%	38 833	
		Сметная прибыль				44%	18 572	
		Всего с НР и СП					253 480	
	
7.	Е12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		1.45	4 884.82	7 083	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
7. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	3.4615	5.019175	154.880	777	
7. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0725	589.67	43	
			(1)			201.79	15	
7. 3.	с113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0.045	0.06525	95 982.70	6 263	
		Накладные расходы				92%	715	
		Сметная прибыль				44%	342	
		Всего с НР и СП					8 140	
	
8.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м		2.92	7 180.03	20 966	
		Начисления: Н5= 1.075	
8. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	44.51575	129.98599	151.080	19 638	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.2336	242.520	57	
8. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.2336	287.50	67	
			(1)			242.52	57	
8. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1168	589.67	69	
			(1)			201.79	24	
8. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.006	0.01752	35 148.34	616	
8. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.01168	49 279.66	576	
8. 7.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.65408			
		Накладные расходы				71%	13 983	
		Сметная прибыль				52%	10 241	
		Всего с НР и СП					45 191	
	
9.	С2.	Рейка краевая алюминевая	м		292	70.33	20 536	
	
10.	Е12-01-004-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий		2.92	50 461.62	147 348	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
10. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	43.886875	128.149675	162.660	20 845	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8875	2.5915	242.520	628	
10. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.7625	2.2265	512.01	1 140	
			(1)			242.52	540	
10. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.125	0.365	571.96	209	
			(1)			242.52	89	
10. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	6.575	19.199	8.67	166	
10. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1875	0.5475	589.67	323	
			(1)			201.79	110	
10. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	32.49	94.8708	20.96	1 988	
10. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.51	1.4892	2 852.54	4 248	
10. 9.	с101-9121-1	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭКП или аналог	м2	84	245.28	174.09	42 701	
10. 10.	с101-9121-2	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭПП или аналог	м2	168	490.56	154.37	75 728	
		Накладные расходы				92%	19 755	
		Сметная прибыль				44%	9 448	
		Всего с НР и СП					176 551	
	
11.	Е12-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли		7.33	41 586.06	304 826	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
11. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	17.75255	130.1261915	166.590	21 678	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	1.8325	242.520	444	
11. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.1875	1.374375	512.01	704	
			(1)			242.52	333	
11. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0625	0.458125	571.96	262	
			(1)			242.52	111	
11. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5.75	42.1475	8.67	365	
11. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1125	0.824625	589.67	486	
			(1)			201.79	166	
11. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	29.94	219.4602	20.96	4 600	
11. 8.	с101-9121-1	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭКП или аналог	м2	114	835.62	174.09	145 473	
11. 9.	с101-9121-2	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭПП или аналог	м2	116	850.28	154.37	131 258	
		Накладные расходы				92%	20 352	
		Сметная прибыль				44%	9 734	
		Всего с НР и СП					334 912	
	
12.	Е58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий зонтов	100 м труб и покрытий		0.28	1 352.50	379	
		Начисления: Н5= 1.075	
12. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9.7825	2.7391	138.200	379	
12. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0336	4.68		
12. 3.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.0336			
		Накладные расходы				71%	269	
		Сметная прибыль				52%	197	
		Всего с НР и СП					845	
	
13.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (зонтов.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.28	21 856.03	6 120	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
13. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	139.3871875	39.0284125	151.080	5 896	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.07	242.520	17	
13. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.25	0.07	512.01	36	
			(1)			242.52	17	
13. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0875	0.0245	589.67	14	
			(1)			201.79	5	
13. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.004	0.00112	49 008.47	55	
13. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.012	0.00336	35 148.34	118	
		Накладные расходы				92%	5 440	
		Сметная прибыль				44%	2 602	
		Всего с НР и СП					14 162	
	
14.	С4.	Лист плоский с полимерным покрытием полиэстер 0,5мм	м2		28.56	265.37	7 579	
		Объем: 28.0*1.02						
	
15.	Е58-20-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м		1.78	31 242.90	55 612	
		Начисления: Н5= 1.075	
15. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	75.51875	134.423375	151.080	20 309	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.3204	242.520	78	
15. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.3204	287.50	92	
			(1)			242.52	78	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	0.1246	589.67	73	
			(1)			201.79	25	
15. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.012	0.02136	35 148.34	751	
15. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00712	49 279.66	351	
15. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.412	0.73336	46 411.65	34 036	
15. 8.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.492	0.87576			
		Накладные расходы				71%	14 475	
		Сметная прибыль				52%	10 601	
		Всего с НР и СП					80 688	
	
16.	С204-0056 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т		0.356	8 010.23	2 852	
	
17.	С3.	Т-образное крепление	шт.		297	110.16	32 718	
	
18.	Е58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.03	40 240.61	1 207	
		Начисления: Н5= 1.075	
18. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	57.0825	1.712475	151.080	259	
18. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0024	589.67	1	
			(1)			201.79		
18. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000012	23 540.00		
18. 4.	С301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	100	3	315.60	947	
		Накладные расходы				71%	184	
		Сметная прибыль				52%	135	
		Всего с НР и СП					1 526	
	
19.	Е46-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3		4.5	5 993.95	26 973	
		Начисления: Н5= 1.075	
19. 1.	З1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	15.72725	70.772625	144.690	10 240	
19. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.32	1.44	15.06	22	
19. 3.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.24	1.08	2 179.98	2 354	
19. 4.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	1.8	7 975.91	14 357	
		Накладные расходы				84%	8 602	
		Сметная прибыль				48%	4 915	
		Всего с НР и СП					40 490	
	
20.	Е61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности		0.14	27 647.28	3 871	
		Начисления: Н5= 1.075	
20. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	141.255	19.7757	164.570	3 254	
20. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.154	4.68	1	
20. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.2548	2 411.83	615	
20. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.049	17.90	1	
		Накладные расходы				67%	2 180	
		Сметная прибыль				40%	1 302	
		Всего с НР и СП					7 353	
	
21.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска вентшахт акриловыми составами  вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.57	5 292.58	3 017	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
21. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	15.997075	9.11833275	164.570	1 501	
21. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0875	0.049875	4.68		
21. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.075	0.04275	589.67	25	
			(1)			201.79	9	
21. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0057	17.21		
21. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.02166	56 962.03	1 234	
21. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	7.41	34.66	257	
		Накладные расходы				80%	1 201	
		Сметная прибыль				37%	555	
		Всего с НР и СП					4 773	
	
22.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.02	18 233.44	365	
		Начисления: Н5= 1.075	
22. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	111.70325	2.234065	143.310	320	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1548	242.520	38	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.1548	287.50	45	
			(1)			242.52	38	
		Накладные расходы				84%	301	
		Сметная прибыль				48%	172	
		Всего с НР и СП					838	
	
23.	Е10-01-039-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов		0.02	136 141.24	2 723	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
23. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	176.38815	3.527763	149.780	528	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.65	0.273	242.520	66	
23. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	12.1125	0.24225	512.01	124	
			(1)			242.52	59	
23. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1.5375	0.03075	571.96	18	
			(1)			242.52	7	
23. 5.	Х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	3.575	0.0715	136.16	10	
23. 6.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	3.1625	0.06325	10.63	1	
23. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.3	0.046	589.67	27	
			(1)			201.79	9	
23. 8.	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.00333	0.0000666	49 008.47	3	
23. 9.	С101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0016	0.000032	40 847.46	1	
23. 10.	С101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0375	0.00075	2 600.01	2	
23. 11.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	173	3.46	37.68	130	
23. 12.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	142	2.84	11.72	33	
23. 13.	С203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	м2	100	2	917.67	1 835	
23. 14.	С402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.167	0.00334	2 411.83	8	
23. 15.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.0258	0.000516	3 308.86	2	
		Накладные расходы				90%	535	
		Сметная прибыль				43%	255	
		Всего с НР и СП					3 513	
	
24.	Е65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.78	14 798.47	11 543	
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
24. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	98.095	76.5141	149.780	11 460	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.368	0.28704	242.520	70	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.368	0.28704	287.50	83	
			(1)			242.52	70	
24. 4.	с509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	1.0452			
		Накладные расходы				63%	7 264	
		Сметная прибыль				40%	4 612	
		Всего с НР и СП					23 419	
	
25.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода		0.78	39 373.30	30 711	
		Начисления: Н3= 1.6875, Н4= 1.6875, Н5= 1.5525	
25. 1.	З1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	95.634	74.59452	175.660	13 103	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084375	0.0658125	242.520	16	
25. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.050625	0.0394875	512.01	20	
			(1)			242.52	10	
25. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.03375	0.026325	571.96	15	
			(1)			242.52	6	
25. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03375	0.026325	589.67	16	
			(1)			201.79	5	
25. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	3.12	171.26	534	
25. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0020748	67 398.31	140	
25. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99.8	77.844	216.60	16 861	
25. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	1.2246	17.90	22	
		Накладные расходы				98%	12 857	
		Сметная прибыль				56%	7 347	
		Всего с НР и СП					50 914	
	
26.	Е20-02-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка аэратора	1 дефлектор		7	556.41	3 895	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
26. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	3.60985	25.26895	151.080	3 818	
26. 2.	Х03-0305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.825	5.775	4.44	26	
26. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.0875	589.67	52	
			(1)			201.79	18	
		Накладные расходы				98%	3 742	
		Сметная прибыль				56%	2 138	
		Всего с НР и СП					9 775	
	
27.	С5.	Аэратор	шт.		7	1 300.00	9 100	
	
28.	С6.	Освидетельствование вентканалов	шт.		1	8 474.58	8 475	
	
	козырьки	
29.	Е46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия		0.48	2 080.99	999	
29. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	14.38	6.9024	138.200	954	
29. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	2.9856	15.06	45	
		Накладные расходы				84%	801	
		Сметная прибыль				48%	458	
		Всего с НР и СП					2 258	
	
30.	Е12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		0.48	4 847.42	2 327	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
30. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	3.22	1.5456	154.880	239	
30. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.024	589.67	14	
			(1)			201.79	5	
30. 3.	с113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0.045	0.0216	95 982.70	2 073	
		Накладные расходы				92%	220	
		Сметная прибыль				44%	105	
		Всего с НР и СП					2 652	
	
31.	Е12-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли		0.48	41 379.73	19 862	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
31. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	16.514	7.92672	166.590	1 321	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.12	242.520	29	
31. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.1875	0.09	512.01	46	
			(1)			242.52	22	
31. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0625	0.03	571.96	17	
			(1)			242.52	7	
31. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5.75	2.76	8.67	24	
31. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1125	0.054	589.67	32	
			(1)			201.79	11	
31. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	29.94	14.3712	20.96	301	
31. 8.	с101-9121-1	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭКП или аналог	м2	114	54.72	174.09	9 526	
31. 9.	с101-9121-2	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭПП или аналог	м2	116	55.68	154.37	8 595	
		Накладные расходы				92%	1 242	
		Сметная прибыль				44%	594	
		Всего с НР и СП					21 698	
	
32.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.049	56 680.73	2 777	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
32. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	129.6625	6.3534625	151.080	960	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.01225	242.520	3	
32. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.25	0.01225	512.01	6	
			(1)			242.52	3	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0875	0.0042875	589.67	3	
			(1)			201.79	1	
32. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.004	0.000196	49 008.47	10	
32. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.012	0.000588	35 148.34	21	
32. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.782	0.038318	46 411.65	1 778	
		Накладные расходы				92%	886	
		Сметная прибыль				44%	424	
		Всего с НР и СП					4 087	
	
	выход на кровлю	
33.	Е15-01-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки		0.32	70 790.86	22 653	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.23625	
33. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	142.1811125	45.497956	162.660	7 401	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3625	0.116	242.520	28	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.3625	0.116	571.96	66	
			(1)			242.52	28	
33. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	41.2125	13.188	10.63	140	
33. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	14.375	4.6	7.54	35	
33. 6.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5.425	1.736	4.88	8	
33. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	0.16	589.67	94	
			(1)			201.79	32	
33. 8.	С101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	4000	1280	0.35	448	
33. 9.	С101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>	п.м	12	3.84	89.48	344	
33. 10.	С101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	55	17.6	60.36	1 062	
33. 11.	С101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	42	13.44	84.50	1 136	
33. 12.	С101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	400	128	38.80	4 966	
33. 13.	С101-3400	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	шт.	1000	320	5.63	1 802	
33. 14.	С201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	400	128	40.24	5 151	
		Накладные расходы				80%	5 943	
		Сметная прибыль				37%	2 749	
		Всего с НР и СП					31 345	
	
34.	С4.	Профнастил с полимерным покрытием Полиэстер С10 0,5мм	м2		33.6	270.56	9 091	
		Объем: 32*1.05						
	
35.	Т01-01-01-041; 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		81.5	373.23	30 418	
35. 1.	З1-1010;	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	0.5777	47.08255	127.370	5 997	
35. 2.	Х40-0051;	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.29	23.635	627.30	14 826	
			(1)			201.79	4 769	
		в т.ч. Накладные расходы				100%	5 997	
		в т.ч. Сметная прибыль				60%	3 598	
	
36.	Т03-21-01-010; 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза		81.5	79.82	6 505	

						1 191 939	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 108 867	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 852	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 19, 22, 29; %=92 - по стр. 2-7, 10, 11, 13, 30-32; %=71 - по стр. 8, 12, 15, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21, 33; %=90 - по стр. 23)					219 588	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19, 22, 29; %=44 - по стр. 2-7, 10, 11, 13, 30-32; %=52 - по стр. 8, 12, 15, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21, 33; %=43 - по стр. 23)					114 644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 443 099	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					46 149	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 24; %=98 - по стр. 25, 26)					23 862	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 24; %=56 - по стр. 25, 26)					14 097	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					84 108	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 923	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35)					5 997	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35)					3 598	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 923	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 564 130	
	справочно						
	Материалы					852 547	
	Оплата труда рабочих					273 982	
	Эксплуатация машин					55 813	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					12 888	
	Сметная заработная плата					286 870	
	Накладные расходы					243 450	
	Сметная прибыль					128 741	
	Непредвиденные расходы				2	31 283	
	Всего с учетом непредвиденных расходов					1 595 413	
	НДС				18	287 174	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС					1 882 587	
	Индекс дифлятора				5	94 129	
	Всего у учетом индекса дифлятора					1 976 716	
Составил:	Инженер сметчик                                                                                        Майдокин Н.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер                                                                                       Ермаков А.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Сдал: Директор ООО «Компания Тест-М»                                                                                Маторкин С.А.      
                                            (должность, подпись, Ф.И.О)
     М.П.

Принял:____________________________________________________________________________________________________________
                                            (должность, подпись, Ф.И.О)