СОГЛАСОВАНО:      
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
_______________________А.А. Матренин
«______»__________________2016 г.
	                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания собственников помещений МКД
по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
протокол № ________________________________________	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт фасада МКД № 26 по пр. Ленина, г.о. Саранск, Республика Мордовия 	
Сметная стоимость:	4 075.140	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	831.520	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		14.7704	9 780.22	144 458	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
1. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	57.52875	849.722649	152.980	129 991	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.100625	1.4862715	589.67	876	
			(1)			201.79	300	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.1329336	3 862.28	513	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.516964	16 915.81	8 745	
1. 5.	С203-0514	Щиты настила	м2	3.4	50.21936	86.27	4 332	
		Накладные расходы				93%	120 892	
		Сметная прибыль				54%	70 195	
		Всего с НР и СП					335 545	
	
2.	Е62-9-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		2.2321	16 283.34	36 346	
2. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	94.185	210.2303385	152.980	32 161	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.115	0.2566915	242.520	62	
2. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.115	0.2566915	287.50	74	
			(1)			242.52	62	
2. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.069	0.1540149	589.67	91	
			(1)			201.79	31	
2. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0163	0.03638323	68 079.52	2 477	
2. 6.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0046	0.01026766	57 697.97	592	
2. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	2.45531	105.40	259	
2. 8.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.08437338	8 111.15	684	
2. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.401778	17.21	7	
2. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.00535704	178.25	1	
		Накладные расходы				68%	21 912	
		Сметная прибыль				40%	12 889	
		Всего с НР и СП					71 147	
	
3.	Е15-04-030-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.069	4 060.58	280	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
3. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	16.147725	1.114193025	156.920	175	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.000991875	242.520		
3. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.000991875	287.50		
			(1)			242.52		
3. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.002975625	589.67	2	
			(1)			201.79	1	
3. 5.	С101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273	0.0018837	48 259.04	91	
3. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0069	17.21		
3. 7.	С101-1825	Олифа натуральная	кг	3.2	0.2208	55.60	12	
		Накладные расходы				80%	140	
		Сметная прибыль				37%	65	
		Всего с НР и СП					485	
	
4.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2		0.1734	31 031.01	5 381	
4. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	198.674	34.4500716	143.310	4 937	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.901	1.5434334	242.520	374	
4. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.901	1.5434334	287.50	444	
			(1)			242.52	374	
		Накладные расходы				84%	4 461	
		Сметная прибыль				48%	2 549	
		Всего с НР и СП					12 392	
	
5.	Е10-01-034-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0.1734	469 297.75	81 376	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
5. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	225.816875	39.156646125	154.880	6 065	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.53	0.438702	242.520	106	
5. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.53	0.438702	287.50	126	
			(1)			242.52	106	
5. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	14.101875	2.445265125	10.63	26	
5. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	21.735	3.768849	6.31	24	
5. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.131875	0.889867125	589.67	525	
			(1)			201.79	180	
5. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	347	60.1698	11.72	705	
5. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	12.3114	40.81	502	
5. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	15.9528	212.19	3 385	
5. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	214	37.1076	12.50	464	
5. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30.6	5.30604	16.27	86	
5. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	138.72	1.03	143	
5. 13.	С203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	100	17.34	3 998.00	69 325	
		Накладные расходы				90%	5 554	
		Сметная прибыль				43%	2 654	
		Всего с НР и СП					89 583	
	
6.	Е56-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов		2.16	7 838.30	16 931	
6. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	53.0265	114.53724	142.020	16 267	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.0695	2.31012	242.520	560	
6. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.0695	2.31012	287.50	664	
			(1)			242.52	560	
6. 4.	с509-9900	Строительный мусор	т	3.42	7.3872			
		Накладные расходы				70%	11 779	
		Сметная прибыль				50%	8 414	
		Всего с НР и СП					37 123	
	
7.	Е09-04-010-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	10 м2 витража		21.6	8 657.61	187 004	
		Объем: 144+72						
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
7. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	35.89265	775.28124	162.660	126 107	
7. 2.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.0925	23.598	9.71	229	
7. 3.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.5075	75.762	36.85	2 792	
7. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	5.045625	108.9855	10.63	1 159	
7. 5.	Х33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2.15625	46.575	7.76	361	
7. 6.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.780625	81.6615	6.31	515	
7. 7.	С101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.0094	0.20304	35 091.74	7 125	
7. 8.	С101-2739	Электроды диаметром 4 мм Э46	кг	0.9413	20.33208	75.99	1 545	
7. 9.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	2.77	59.832	12.50	748	
7. 10.	С101-2801	Дюбель-гвоздь LYT 6*40 LKSP	шт.	16	345.6	2.48	857	
7. 11.	С101-2802	Саморезы JP81- 4,8х19	шт.	39	842.4	1.35	1 137	
7. 12.	С101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0.0161	0.34776	34 750.21	12 085	
7. 13.	С101-2804	Заклепки тяговые DA 3,2х16	шт.	16	345.6	0.62	214	
7. 14.	С101-2805	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м2	1.19	25.704	64.14	1 649	
7. 15.	С101-2880	Болты анкерные М 28х60	шт.	5	108	16.21	1 751	
7. 16.	С101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	кг	0.07	1.512	30.45	46	
7. 17.	С101-4165	Грунт-эмаль "Спецназ", серый	кг	0.15	3.24	41.03	133	
7. 18.	С101-8074	Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	0.34	7.344	116.28	854	
7. 19.	С101-8075	Герметик силиконовый (Penoseal серого цвета, 310 мл)	л	0.43	9.288	140.62	1 306	
7. 20.	С103-1043	Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3	т	0.0127	0.27432	30 148.97	8 270	
7. 21.	С201-1307	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60	шт.	2	43.2	30.58	1 321	
7. 22.	С201-1308	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40	шт.	3	64.8	24.97	1 618	
7. 23.	С201-1309	Кронштейны перильные (КП)	шт.	7	151.2	23.51	3 555	
7. 24.	С201-1310	Профиль боковой НЧП-2976	п.м	2.8	60.48	95.32	5 765	
7. 25.	С201-1311	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	п.м	7.22	155.952	11.61	1 811	
7. 26.	С201-1312	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)	п.м	2.8	60.48	27.24	1 647	
7. 27.	С201-1313	ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина)	шт.	6	129.6	5.07	657	
7. 28.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.0024	0.05184	33 698.52	1 747	
		Накладные расходы				69%	87 014	
		Сметная прибыль				58%	73 142	
		Всего с НР и СП					347 160	
	
8.	С002.	Витражи балконные на основе алюминиевых профилей	м2		216	3 813.56	823 729	
	
9.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (балконные козырьки)	100 м2 кровли		0.132	9 939.93	1 312	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
9. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	50.955925	6.7261821	152.980	1 029	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.135625	0.1499025	242.520	36	
9. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.71875	0.094875	512.01	49	
			(1)			242.52	23	
9. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.416875	0.0550275	573.87	32	
			(1)			242.52	13	
9. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.464375	0.4572975	7.61	3	
9. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.575	0.0759	589.67	45	
			(1)			201.79	15	
9. 7.	С101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	645	85.14	1.03	88	
9. 8.	С101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	81	10.692	1.28	14	
9. 9.	С101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	2.112	25.25	53	
		Накладные расходы				92%	980	
		Сметная прибыль				44%	469	
		Всего с НР и СП					2 760	
	
10.	С100.	Профнастил с полимерным покрытие Полиэсмтер С21 0,5мм	м2		14.256	317.96	4 533	
		Объем: 13.2*1.08						
	
11.	С01.	Проектные работы	шт.		1	20 000.00	20 000	
	
12.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м		1.48	7 659.27	11 336	
12. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	47.6215	70.47982	151.080	10 648	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.092	0.13616	242.520	33	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.092	0.13616	287.72	39	
			(1)			242.52	33	
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.046	0.06808	655.03	45	
			(1)			201.79	14	
12. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.006	0.00888	35 148.34	312	
12. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00592	49 279.66	292	
12. 7.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.33152			
		Накладные расходы				71%	7 584	
		Сметная прибыль				52%	5 554	
		Всего с НР и СП					24 474	
	
13.	С01-1	Отлив с полимерным покрытием	м		148	101.70	15 052	
	
	стены	
14.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		9.4185	3 626.78	34 159	
14. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	247.1696955	138.200	34 159	
		Накладные расходы				84%	28 694	
		Сметная прибыль				48%	16 396	
		Всего с НР и СП					79 249	
	
15.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		9.4185	3 830.66	36 079	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
15. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	81.586578937	170.430	13 905	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.1353909375	242.520	33	
15. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.1353909375	287.50	39	
			(1)			242.52	33	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.1353909375	589.67	80	
			(1)			201.79	27	
15. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.94185	17.21	16	
15. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.282555	78 000.00	22 039	
		Накладные расходы				80%	11 150	
		Сметная прибыль				37%	5 157	
		Всего с НР и СП					52 386	
	
16.	Е15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		9.4185	45 910.67	432 410	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
16. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	171.858875	1618.6528142	162.660	263 290	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.07	19.496295	235.511	4 592	
16. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.20125	1.895473125	480.17	910	
			(1)			170.43	323	
16. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.86875	17.600821875	287.50	5 060	
			(1)			242.52	4 269	
16. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.02354625	58 042.37	1 367	
16. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	1017.198	85.14	86 604	
16. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.1224405	4 074.19	499	
16. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	113.022	37.68	4 259	
16. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	29.19735	2 411.83	70 419	
16. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.094185	17.90	2	
		Накладные расходы				80%	214 306	
		Сметная прибыль				37%	99 116	
		Всего с НР и СП					745 832	
	
17.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		9.4185	4 884.35	46 003	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
17. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	149.34703534	168.530	25 169	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.1353909375	242.520	33	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.1353909375	287.50	39	
			(1)			242.52	33	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.4061728125	589.67	240	
			(1)			201.79	82	
17. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	41.4414	105.40	4 368	
17. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	1.412775	17.21	24	
17. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.94185	17 161.00	16 163	
		Накладные расходы				80%	20 162	
		Сметная прибыль				37%	9 325	
		Всего с НР и СП					75 489	
	
18.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		9.4185	3 318.39	31 254	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
18. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	161.18020328	164.570	26 525	
18. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.9477365625	4.68	4	
18. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.812345625	589.67	479	
			(1)			201.79	164	
18. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.094185	17.21	2	
18. 5.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	122.4405	34.66	4 244	
		Накладные расходы				80%	21 220	
		Сметная прибыль				37%	9 814	
		Всего с НР и СП					62 288	
	
19.	С101-3469-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (номера коллеров по каталогу "Tikkurila Symphony X-391)	т		0.304	130 000.00	39 520	
		Объем: 8*0.038						
	
20.	С101-3469-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (номера коллеров по каталогу "Tikkurila Symphony J-454 )	т		0.053903	130 000.00	7 007	
		Объем: 1.4185*0.038						
	
	откосы	
21.	Е46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.9242	5 346.41	4 941	
21. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	38.686	35.7536012	138.200	4 941	
		Накладные расходы				84%	4 150	
		Сметная прибыль				48%	2 372	
		Всего с НР и СП					11 463	
	
22.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.9242	3 830.66	3 540	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
22. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	8.005766975	170.430	1 364	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.013285375	242.520	3	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.013285375	287.50	4	
			(1)			242.52	3	
22. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.013285375	589.67	8	
			(1)			201.79	3	
22. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.09242	17.21	2	
22. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.027726	78 000.00	2 163	
		Накладные расходы				80%	1 094	
		Сметная прибыль				37%	506	
		Всего с НР и СП					5 139	
	
23.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.9242	55 875.81	51 640	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
23. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	269.86935	249.41325327	164.570	41 046	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.96125	2.73678725	242.520	664	
23. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.96125	2.73678725	287.50	787	
			(1)			242.52	664	
23. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.09242	2 411.83	223	
23. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	3.97406	2 411.83	9 585	
		Накладные расходы				80%	33 368	
		Сметная прибыль				37%	15 433	
		Всего с НР и СП					100 441	
	
24.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.9242	4 884.35	4 514	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
24. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	14.654831455	168.530	2 470	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.013285375	242.520	3	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.013285375	287.50	4	
			(1)			242.52	3	
24. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.039856125	589.67	24	
			(1)			201.79	8	
24. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	4.06648	105.40	429	
24. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.13863	17.21	2	
24. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.09242	17 161.00	1 586	
		Накладные расходы				80%	1 978	
		Сметная прибыль				37%	915	
		Всего с НР и СП					7 407	
	
25.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.9242	3 318.39	3 067	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
25. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	15.81597323	164.570	2 603	
25. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.092997625	4.68		
25. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.07971225	589.67	47	
			(1)			201.79	16	
25. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.009242	17.21		
25. 5.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	12.0146	34.66	416	
		Накладные расходы				80%	2 082	
		Сметная прибыль				37%	963	
		Всего с НР и СП					6 113	
	
26.	С101-3469 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная (белый)	т		0.0351196	100 000.00	3 512	
		Объем: (0.9242)*0.038						
	
	балконные плиты	
27.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0.525	3 305.74	1 736	
27. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	23.92	12.558	138.200	1 736	
		Накладные расходы				68%	1 180	
		Сметная прибыль				40%	694	
		Всего с НР и СП					3 611	
	
28.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.525	4 884.35	2 564	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
28. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	8.324806875	168.530	1 403	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.007546875	242.520	2	
28. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.007546875	287.50	2	
			(1)			242.52	2	
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.022640625	589.67	13	
			(1)			201.79	5	
28. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	2.31	105.40	243	
28. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.07875	17.21	1	
28. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.0525	17 161.00	901	
		Накладные расходы				80%	1 124	
		Сметная прибыль				37%	520	
		Всего с НР и СП					4 208	
	
29.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.525	3 318.39	1 742	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
29. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	8.98440375	164.570	1 479	
29. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.052828125	4.68		
29. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.04528125	589.67	27	
			(1)			201.79	9	
29. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00525	17.21		
29. 5.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	6.825	34.66	237	
		Накладные расходы				80%	1 183	
		Сметная прибыль				37%	547	
		Всего с НР и СП					3 472	
	
30.	С101-3469 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (белый)	т		0.01995	100 000.00	1 995	
		Объем: (0.525)*0.038						
	
	карниз под кровлей	
31.	Е46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.2994	5 346.41	1 601	
31. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	38.686	11.5825884	138.200	1 601	
		Накладные расходы				84%	1 345	
		Сметная прибыль				48%	768	
		Всего с НР и СП					3 714	
	
32.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		0.2994	2 347.02	703	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
32. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	10.71225	3.20724765	170.430	547	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.004303875	242.520	1	
32. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.004303875	287.50	1	
			(1)			242.52	1	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.004303875	589.67	3	
			(1)			201.79	1	
32. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02994	17.21	1	
32. 6.	с101-9732	Грунтовка	т	0.013	0.0038922	39 000.00	152	
		Накладные расходы				80%	438	
		Сметная прибыль				37%	203	
		Всего с НР и СП					1 344	
	
33.	Е15-02-036-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.2994	120 118.39	35 963	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
33. 1.	З1-1045	Рабочий строитель среднего разряда 4,5	чел.-ч	469.24945	140.49328533	183.430	25 771	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.528125	1.355720625	233.137	316	
33. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.589375	0.176458875	480.17	85	
			(1)			170.43	30	
33. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.93875	1.17926175	287.50	339	
			(1)			242.52	286	
33. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.0007485	58 042.37	43	
33. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	32.3352	85.14	2 753	
33. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.009	0.0026946	4 074.19	11	
33. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	3.5928	37.68	135	
33. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	1.55688	2 411.83	3 755	
33. 10.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	3.1	0.92814	3 308.86	3 071	
33. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.03	0.008982	17.90		
		Накладные расходы				80%	20 870	
		Сметная прибыль				37%	9 652	
		Всего с НР и СП					66 485	
	
34.	Е15-04-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.2994	5 898.02	1 766	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
34. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.82125	6.53328225	168.530	1 101	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.004303875	242.520	1	
34. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.004303875	287.50	1	
			(1)			242.52	1	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0575	0.0172155	589.67	10	
			(1)			201.79	3	
34. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	1.31736	105.40	139	
34. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.04491	17.21	1	
34. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.02994	17 161.00	514	
		Накладные расходы				80%	882	
		Сметная прибыль				37%	408	
		Всего с НР и СП					3 055	
	
35.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.2994	7 118.39	2 131	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
35. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	5.12367711	164.570	843	
35. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.030127125	4.68		
35. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.02582325	589.67	15	
			(1)			201.79	5	
35. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002994	17.21		
35. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0113772	100 000.00	1 138	
35. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	3.8922	34.66	135	
		Накладные расходы				80%	674	
		Сметная прибыль				37%	312	
		Всего с НР и СП					3 117	
	
	карниз декоративный	
36.	Е46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.24605	5 346.41	1 315	
36. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	38.686	9.5186903	138.200	1 315	
		Накладные расходы				84%	1 105	
		Сметная прибыль				48%	631	
		Всего с НР и СП					3 051	
	
37.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		0.24605	2 347.02	577	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
37. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	10.71225	2.6357491125	170.430	449	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0035369688	242.520	1	
37. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0035369688	287.50	1	
			(1)			242.52	1	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.0035369688	589.67	2	
			(1)			201.79	1	
37. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.024605	17.21		
37. 6.	с101-9732	Грунтовка	т	0.013	0.00319865	39 000.00	125	
		Накладные расходы				80%	360	
		Сметная прибыль				37%	167	
		Всего с НР и СП					1 104	
	
38.	Е15-02-036-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.24605	120 118.39	29 555	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
38. 1.	З1-1045	Рабочий строитель среднего разряда 4,5	чел.-ч	469.24945	115.45882717	183.430	21 179	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.528125	1.1141451563	233.137	260	
38. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.589375	0.1450157188	480.17	70	
			(1)			170.43	25	
38. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.93875	0.9691294375	287.50	279	
			(1)			242.52	235	
38. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.000615125	58 042.37	36	
38. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	26.5734	85.14	2 262	
38. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.009	0.00221445	4 074.19	9	
38. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	2.9526	37.68	111	
38. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	1.27946	2 411.83	3 086	
38. 10.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	3.1	0.762755	3 308.86	2 524	
38. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.03	0.0073815	17.90		
		Накладные расходы				80%	17 151	
		Сметная прибыль				37%	7 932	
		Всего с НР и СП					54 639	
	
39.	Е15-04-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.24605	5 898.02	1 451	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
39. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.82125	5.3691185625	168.530	905	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0035369688	242.520	1	
39. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0035369688	287.50	1	
			(1)			242.52	1	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0575	0.014147875	589.67	8	
			(1)			201.79	3	
39. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	1.08262	105.40	114	
39. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0369075	17.21	1	
39. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.024605	17 161.00	422	
		Накладные расходы				80%	725	
		Сметная прибыль				37%	335	
		Всего с НР и СП					2 511	
	
40.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.24605	7 118.39	1 751	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
40. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	4.2106905575	164.570	693	
40. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.0247587813	4.68		
40. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.0212218125	589.67	13	
			(1)			201.79	4	
40. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0024605	17.21		
40. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0093499	100 000.00	935	
40. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	3.19865	34.66	111	
		Накладные расходы				80%	554	
		Сметная прибыль				37%	256	
		Всего с НР и СП					2 562	
	
	цоколь	
41.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0.4686	3 626.78	1 700	
41. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	12.2974698	138.200	1 700	
		Накладные расходы				84%	1 428	
		Сметная прибыль				48%	816	
		Всего с НР и СП					3 944	
	
42.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.4686	3 830.66	1 795	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
42. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	4.059188925	170.430	692	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.006736125	242.520	2	
42. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.006736125	287.50	2	
			(1)			242.52	2	
42. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.006736125	589.67	4	
			(1)			201.79	1	
42. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04686	17.21	1	
42. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.014058	78 000.00	1 097	
		Накладные расходы				80%	555	
		Сметная прибыль				37%	257	
		Всего с НР и СП					2 607	
	
43.	Е15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.4686	45 910.67	21 514	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
43. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	171.858875	80.533068825	162.660	13 100	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.07	0.970002	235.511	228	
43. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.20125	0.09430575	480.17	45	
			(1)			170.43	16	
43. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.86875	0.87569625	287.50	252	
			(1)			242.52	212	
43. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.0011715	58 042.37	68	
43. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	50.6088	85.14	4 309	
43. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.0060918	4 074.19	25	
43. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	5.6232	37.68	212	
43. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	1.45266	2 411.83	3 504	
43. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.004686	17.90		
		Накладные расходы				80%	10 662	
		Сметная прибыль				37%	4 931	
		Всего с НР и СП					37 108	
	
44.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.4686	4 884.35	2 289	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
44. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	7.430484765	168.530	1 252	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.006736125	242.520	2	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.006736125	287.50	2	
			(1)			242.52	2	
44. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.020208375	589.67	12	
			(1)			201.79	4	
44. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	2.06184	105.40	217	
44. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.07029	17.21	1	
44. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.04686	17 161.00	804	
		Накладные расходы				80%	1 003	
		Сметная прибыль				37%	464	
		Всего с НР и СП					3 756	
	
45.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.4686	3 318.39	1 555	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
45. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	8.01922209	164.570	1 320	
45. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.047152875	4.68		
45. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.04041675	589.67	24	
			(1)			201.79	8	
45. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.004686	17.21		
45. 5.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	6.0918	34.66	211	
		Накладные расходы				80%	1 056	
		Сметная прибыль				37%	488	
		Всего с НР и СП					3 099	
	
46.	С101-3469-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (номера коллеров по каталогу "Tikkurila Symphony S-496 )	т		0.0178068	150 000.00	2 671	
		Объем: 0.4686*0.038						
	
	тамбурные двери	
47.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.042	19 684.08	827	
47. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	119.4965	5.018853	143.310	719	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.901	0.373842	242.520	91	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.901	0.373842	287.50	107	
			(1)			242.52	91	
		Накладные расходы				84%	680	
		Сметная прибыль				48%	389	
		Всего с НР и СП					1 896	
	
48.	Е10-01-047-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.042	491 919.65	20 661	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
48. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	265.8225	11.164545	156.920	1 752	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.509375	0.06339375	242.520	15	
48. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.509375	0.06339375	287.50	18	
			(1)			242.52	15	
48. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	30.058125	1.26244125	10.63	13	
48. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	46.301875	1.94467875	6.31	12	
48. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.131875	0.21553875	589.67	127	
			(1)			201.79	43	
48. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	402	16.884	11.72	198	
48. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.806	40.81	74	
48. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123.5	5.187	212.19	1 101	
48. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	293	12.306	12.50	154	
48. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	2.7384	16.27	45	
48. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	33.6	1.03	35	
48. 13.	С203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	100	4.2	4 079.16	17 132	
		Накладные расходы				90%	1 590	
		Сметная прибыль				43%	760	
		Всего с НР и СП					23 011	
	
49.	Т01-01-01-041; 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		20	449.38	8 987	
49. 1.	З1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	0.664355	13.2871	127.370	1 692	
49. 2.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.3335	6.67	687.76	4 587	
			(1)			201.79	1 346	
		в т.ч. Накладные расходы				100%	1 692	
		в т.ч. Сметная прибыль				60%	1 015	
	
50.	Т03-21-01-025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза		20	139.33	2 787	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 195 020	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 996 242	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2, 27; %=80 - по стр. 3, 15-18, 22-25, 28, 29, 32-35, 37-40, 42-45; %=84 - по стр. 4, 14, 21, 31, 36, 41, 47; %=90 - по стр. 5, 48; %=70 - по стр. 6; %=92 - по стр. 9; %=71 - по стр. 12)					576 072	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 27; %=37 - по стр. 3, 15-18, 22-25, 28, 29, 32-35, 37-40, 42-45; %=48 - по стр. 4, 14, 21, 31, 36, 41, 47; %=43 - по стр. 5, 48; %=50 - по стр. 6; %=44 - по стр. 9; %=52 - по стр. 12)					293 317	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 865 631	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					187 004	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 7)					87 014	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 7)					73 142	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					347 160	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 774	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)					1 692	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)					1 015	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 774	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 224 565	
	справочно						
	Материалы					1 343 506	
	Оплата труда рабочих					824 101	
	Эксплуатация машин					24 706	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					7 419	
	Сметная заработная плата					831 520	
	Накладные расходы					663 086	
	Сметная прибыль					366 459	
	Непредвиденные расходы				2	64 491	
	Всего с учетом непредвиденных расходов					3 289 056	
	НДС				18	592 030	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС					3 881 086	
	Индекс дифлятора				5	194 054	
	Всего у учетом индекса дифлятора					4 075 140	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)