СОГЛАСОВАНО:      
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
_______________________А.А. Матренин
«______»__________________2016 г.
	                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания собственников помещений МКД
по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
протокол № ________________________________________	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт фасада МКД № 28 по пр. Ленина, г.о. Саранск, Республика Мордовия 	
Сметная стоимость:	4 329.006	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	918.793	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		14.4211	9 780.22	141 041	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
1. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	57.52875	829.62785663	152.980	126 916	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.100625	1.4511231875	589.67	856	
			(1)			201.79	293	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.1297899	3 862.28	501	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.5047385	16 915.81	8 538	
1. 5.	С203-0514	Щиты настила	м2	3.4	49.03174	86.27	4 230	
		Накладные расходы				93%	118 032	
		Сметная прибыль				54%	68 535	
		Всего с НР и СП					327 608	
	
2.	Е62-9-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		1.7984	16 283.34	29 284	
2. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	94.185	169.382304	152.980	25 912	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.115	0.206816	242.520	50	
2. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.115	0.206816	287.50	59	
			(1)			242.52	50	
2. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.069	0.1240896	589.67	73	
			(1)			201.79	25	
2. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0163	0.02931392	68 079.52	1 996	
2. 6.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0046	0.00827264	57 697.97	477	
2. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	1.97824	105.40	209	
2. 8.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.06797952	8 111.15	551	
2. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.323712	17.21	6	
2. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.00431616	178.25	1	
		Накладные расходы				68%	17 654	
		Сметная прибыль				40%	10 385	
		Всего с НР и СП					57 323	
	
3.	Е15-04-030-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.069	4 060.58	280	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
3. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	16.147725	1.114193025	156.920	175	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.000991875	242.520		
3. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.000991875	287.50		
			(1)			242.52		
3. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.002975625	589.67	2	
			(1)			201.79	1	
3. 5.	С101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273	0.0018837	48 259.04	91	
3. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0069	17.21		
3. 7.	С101-1825	Олифа натуральная	кг	3.2	0.2208	55.60	12	
		Накладные расходы				80%	140	
		Сметная прибыль				37%	65	
		Всего с НР и СП					485	
	
4.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2		0.0272	31 031.01	844	
4. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	198.674	5.4039328	143.310	774	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.901	0.2421072	242.520	59	
4. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.901	0.2421072	287.50	70	
			(1)			242.52	59	
		Накладные расходы				84%	700	
		Сметная прибыль				48%	400	
		Всего с НР и СП					1 944	
	
5.	Е10-01-034-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0.0272	469 297.75	12 765	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
5. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	225.816875	6.142219	154.880	951	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.53	0.068816	242.520	17	
5. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.53	0.068816	287.50	20	
			(1)			242.52	17	
5. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	14.101875	0.383571	10.63	4	
5. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	21.735	0.591192	6.31	4	
5. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.131875	0.139587	589.67	82	
			(1)			201.79	28	
5. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	347	9.4384	11.72	111	
5. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.9312	40.81	79	
5. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	2.5024	212.19	531	
5. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	214	5.8208	12.50	73	
5. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30.6	0.83232	16.27	14	
5. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	21.76	1.03	22	
5. 13.	С203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	100	2.72	3 998.00	10 875	
		Накладные расходы				90%	871	
		Сметная прибыль				43%	416	
		Всего с НР и СП					14 052	
	
6.	Е56-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов		2.16	7 838.30	16 931	
6. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	53.0265	114.53724	142.020	16 267	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.0695	2.31012	242.520	560	
6. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.0695	2.31012	287.50	664	
			(1)			242.52	560	
6. 4.	с509-9900	Строительный мусор	т	3.42	7.3872			
		Накладные расходы				70%	11 779	
		Сметная прибыль				50%	8 414	
		Всего с НР и СП					37 123	
	
7.	Е09-04-010-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	10 м2 витража		21.6	8 657.61	187 004	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
7. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	35.89265	775.28124	162.660	126 107	
7. 2.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.0925	23.598	9.71	229	
7. 3.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.5075	75.762	36.85	2 792	
7. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	5.045625	108.9855	10.63	1 159	
7. 5.	Х33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2.15625	46.575	7.76	361	
7. 6.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.780625	81.6615	6.31	515	
7. 7.	С101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.0094	0.20304	35 091.74	7 125	
7. 8.	С101-2739	Электроды диаметром 4 мм Э46	кг	0.9413	20.33208	75.99	1 545	
7. 9.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	2.77	59.832	12.50	748	
7. 10.	С101-2801	Дюбель-гвоздь LYT 6*40 LKSP	шт.	16	345.6	2.48	857	
7. 11.	С101-2802	Саморезы JP81- 4,8х19	шт.	39	842.4	1.35	1 137	
7. 12.	С101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0.0161	0.34776	34 750.21	12 085	
7. 13.	С101-2804	Заклепки тяговые DA 3,2х16	шт.	16	345.6	0.62	214	
7. 14.	С101-2805	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м2	1.19	25.704	64.14	1 649	
7. 15.	С101-2880	Болты анкерные М 28х60	шт.	5	108	16.21	1 751	
7. 16.	С101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	кг	0.07	1.512	30.45	46	
7. 17.	С101-4165	Грунт-эмаль "Спецназ", серый	кг	0.15	3.24	41.03	133	
7. 18.	С101-8074	Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	0.34	7.344	116.28	854	
7. 19.	С101-8075	Герметик силиконовый (Penoseal серого цвета, 310 мл)	л	0.43	9.288	140.62	1 306	
7. 20.	С103-1043	Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3	т	0.0127	0.27432	30 148.97	8 270	
7. 21.	С201-1307	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60	шт.	2	43.2	30.58	1 321	
7. 22.	С201-1308	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40	шт.	3	64.8	24.97	1 618	
7. 23.	С201-1309	Кронштейны перильные (КП)	шт.	7	151.2	23.51	3 555	
7. 24.	С201-1310	Профиль боковой НЧП-2976	п.м	2.8	60.48	95.32	5 765	
7. 25.	С201-1311	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	п.м	7.22	155.952	11.61	1 811	
7. 26.	С201-1312	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)	п.м	2.8	60.48	27.24	1 647	
7. 27.	С201-1313	ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина)	шт.	6	129.6	5.07	657	
7. 28.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.0024	0.05184	33 698.52	1 747	
		Накладные расходы				69%	87 014	
		Сметная прибыль				58%	73 142	
		Всего с НР и СП					347 160	
	
8.	С002.	Витражи балконные на основе алюминиевых профилей	м2		216	3 813.56	823 729	
	
9.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (балконные козырьки)	100 м2 кровли		0.132	9 939.93	1 312	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
9. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	50.955925	6.7261821	152.980	1 029	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.135625	0.1499025	242.520	36	
9. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.71875	0.094875	512.01	49	
			(1)			242.52	23	
9. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.416875	0.0550275	573.87	32	
			(1)			242.52	13	
9. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.464375	0.4572975	7.61	3	
9. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.575	0.0759	589.67	45	
			(1)			201.79	15	
9. 7.	С101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	645	85.14	1.03	88	
9. 8.	С101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	81	10.692	1.28	14	
9. 9.	С101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	2.112	25.25	53	
		Накладные расходы				92%	980	
		Сметная прибыль				44%	469	
		Всего с НР и СП					2 760	
	
10.	С100.	Профнастил с полимерным покрытие Полиэсмтер С21 0,5мм	м2		14.256	317.80	4 531	
		Объем: 13.2*1.08						
	
11.	С01.	Проектные работы	шт.		1	20 000.00	20 000	
	
12.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м		0.8733	7 659.27	6 689	
12. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	47.6215	41.58785595	151.080	6 283	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.092	0.0803436	242.520	19	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.092	0.0803436	287.72	23	
			(1)			242.52	19	
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.046	0.0401718	655.03	26	
			(1)			201.79	8	
12. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.006	0.0052398	35 148.34	184	
12. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0034932	49 279.66	172	
12. 7.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.1956192			
		Накладные расходы				71%	4 474	
		Сметная прибыль				52%	3 277	
		Всего с НР и СП					14 440	
	
13.	С01-1	Отлив с полимерным покрытием	м		87.33	101.70	8 881	
	
	стены	
14.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		10.8948	3 626.78	39 513	
14. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	285.9122364	138.200	39 513	
		Накладные расходы				84%	33 191	
		Сметная прибыль				48%	18 966	
		Всего с НР и СП					91 670	
	
15.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		10.8948	3 830.66	41 734	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
15. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	94.37484315	170.430	16 084	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.15661275	242.520	38	
15. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.15661275	287.50	45	
			(1)			242.52	38	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.15661275	589.67	92	
			(1)			201.79	32	
15. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	1.08948	17.21	19	
15. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.326844	78 000.00	25 494	
		Накладные расходы				80%	12 898	
		Сметная прибыль				37%	5 965	
		Всего с НР и СП					60 597	
	
16.	Е15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		10.8948	45 910.67	500 188	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
16. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	171.858875	1872.3680714	162.660	304 559	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.07	22.552236	235.511	5 311	
16. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.20125	2.1925785	480.17	1 053	
			(1)			170.43	374	
16. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.86875	20.3596575	287.50	5 853	
			(1)			242.52	4 938	
16. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.027237	58 042.37	1 581	
16. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	1176.6384	85.14	100 179	
16. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.1416324	4 074.19	577	
16. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	130.7376	37.68	4 926	
16. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	33.77388	2 411.83	81 457	
16. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.108948	17.90	2	
		Накладные расходы				80%	247 896	
		Сметная прибыль				37%	114 652	
		Всего с НР и СП					862 736	
	
17.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		10.8948	4 884.35	53 214	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
17. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	172.75639227	168.530	29 115	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.15661275	242.520	38	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.15661275	287.50	45	
			(1)			242.52	38	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.46983825	589.67	277	
			(1)			201.79	95	
17. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	47.93712	105.40	5 053	
17. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	1.63422	17.21	28	
17. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	1.08948	17 161.00	18 697	
		Накладные расходы				80%	23 322	
		Сметная прибыль				37%	10 787	
		Всего с НР и СП					87 323	
	
18.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		10.8948	3 318.39	36 153	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
18. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	186.44434662	164.570	30 683	
18. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	1.09628925	4.68	5	
18. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.9396765	589.67	554	
			(1)			201.79	190	
18. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.108948	17.21	2	
18. 5.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	141.6324	34.66	4 909	
		Накладные расходы				80%	24 546	
		Сметная прибыль				37%	11 353	
		Всего с НР и СП					72 052	
	
19.	С101-3469-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (номера коллеров по каталогу "Tikkurila Symphony H-393)	т		0.3680224	130 000.00	47 843	
		Объем: 9.6848*0.038						
	
20.	С101-3469-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (номера коллеров по каталогу "Tikkurila Symphony L-393 )	т		0.04598	130 000.00	5 977	
		Объем: 1.21*0.038						
	
	откосы	
21.	Е46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.8044	5 346.41	4 301	
21. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	38.686	31.1190184	138.200	4 301	
		Накладные расходы				84%	3 613	
		Сметная прибыль				48%	2 064	
		Всего с НР и СП					9 978	
	
22.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.8044	3 830.66	3 081	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
22. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	6.96801445	170.430	1 188	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.01156325	242.520	3	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.01156325	287.50	3	
			(1)			242.52	3	
22. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.01156325	589.67	7	
			(1)			201.79	2	
22. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.08044	17.21	1	
22. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.024132	78 000.00	1 882	
		Накладные расходы				80%	953	
		Сметная прибыль				37%	441	
		Всего с НР и СП					4 474	
	
23.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.8044	55 875.81	44 947	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
23. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	269.86935	217.08290514	164.570	35 725	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.96125	2.3820295	242.520	578	
23. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.96125	2.3820295	287.50	685	
			(1)			242.52	578	
23. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.08044	2 411.83	194	
23. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	3.45892	2 411.83	8 342	
		Накладные расходы				80%	29 042	
		Сметная прибыль				37%	13 432	
		Всего с НР и СП					87 422	
	
24.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.8044	4 884.35	3 929	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
24. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	12.75518981	168.530	2 150	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.01156325	242.520	3	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.01156325	287.50	3	
			(1)			242.52	3	
24. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.03468975	589.67	20	
			(1)			201.79	7	
24. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	3.53936	105.40	373	
24. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.12066	17.21	2	
24. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.08044	17 161.00	1 380	
		Накладные расходы				80%	1 722	
		Сметная прибыль				37%	797	
		Всего с НР и СП					6 448	
	
25.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.8044	3 318.39	2 669	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
25. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	13.76581786	164.570	2 265	
25. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.08094275	4.68		
25. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.0693795	589.67	41	
			(1)			201.79	14	
25. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.008044	17.21		
25. 5.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	10.4572	34.66	362	
		Накладные расходы				80%	1 812	
		Сметная прибыль				37%	838	
		Всего с НР и СП					5 319	
	
26.	С101-3469 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная (белый)	т		0.0305672	100 000.00	3 057	
		Объем: (0.8044)*0.038						
	
	балконные плиты	
27.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0.468	3 305.74	1 547	
27. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	23.92	11.19456	138.200	1 547	
		Накладные расходы				68%	1 052	
		Сметная прибыль				40%	619	
		Всего с НР и СП					3 218	
	
28.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.468	4 884.35	2 286	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
28. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	7.4209707	168.530	1 251	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0067275	242.520	2	
28. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0067275	287.50	2	
			(1)			242.52	2	
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.0201825	589.67	12	
			(1)			201.79	4	
28. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	2.0592	105.40	217	
28. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0702	17.21	1	
28. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.0468	17 161.00	803	
		Накладные расходы				80%	1 002	
		Сметная прибыль				37%	464	
		Всего с НР и СП					3 752	
	
29.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.468	3 318.39	1 553	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
29. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	8.0089542	164.570	1 318	
29. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.0470925	4.68		
29. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.040365	589.67	24	
			(1)			201.79	8	
29. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00468	17.21		
29. 5.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	6.084	34.66	211	
		Накладные расходы				80%	1 054	
		Сметная прибыль				37%	488	
		Всего с НР и СП					3 095	
	
30.	С101-3469 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (белый)	т		0.017784	100 000.00	1 778	
		Объем: (0.468)*0.038						
	
	карниз	
31.	Е46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.81184	5 346.41	4 340	
31. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	38.686	31.40684224	138.200	4 340	
		Накладные расходы				84%	3 646	
		Сметная прибыль				48%	2 083	
		Всего с НР и СП					10 069	
	
32.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		0.81184	2 347.02	1 905	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
32. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	10.71225	8.69663304	170.430	1 482	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0116702	242.520	3	
32. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0116702	287.50	3	
			(1)			242.52	3	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.0116702	589.67	7	
			(1)			201.79	2	
32. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.081184	17.21	1	
32. 6.	с101-9732	Грунтовка	т	0.013	0.01055392	39 000.00	412	
		Накладные расходы				80%	1 188	
		Сметная прибыль				37%	549	
		Всего с НР и СП					3 642	
	
33.	Е15-02-036-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.81184	120 118.39	97 517	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
33. 1.	З1-1045	Рабочий строитель среднего разряда 4,5	чел.-ч	469.24945	380.95547349	183.430	69 879	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.528125	3.676113	233.137	857	
33. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.589375	0.4784782	480.17	230	
			(1)			170.43	82	
33. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.93875	3.1976348	287.50	919	
			(1)			242.52	775	
33. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.0020296	58 042.37	118	
33. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	87.67872	85.14	7 465	
33. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.009	0.00730656	4 074.19	30	
33. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	9.74208	37.68	367	
33. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	4.221568	2 411.83	10 182	
33. 10.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	3.1	2.516704	3 308.86	8 327	
33. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.03	0.0243552	17.90		
		Накладные расходы				80%	56 589	
		Сметная прибыль				37%	26 172	
		Всего с НР и СП					180 278	
	
34.	Е15-04-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.81184	5 898.02	4 788	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
34. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.82125	17.7153636	168.530	2 986	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0116702	242.520	3	
34. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0116702	287.50	3	
			(1)			242.52	3	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0575	0.0466808	589.67	28	
			(1)			201.79	9	
34. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	3.572096	105.40	376	
34. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.121776	17.21	2	
34. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.081184	17 161.00	1 393	
		Накладные расходы				80%	2 391	
		Сметная прибыль				37%	1 106	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
35.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.81184	7 118.39	5 779	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
35. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	13.893139696	164.570	2 286	
35. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.0816914	4.68		
35. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.0700212	589.67	41	
			(1)			201.79	14	
35. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0081184	17.21		
35. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.03084992	100 000.00	3 085	
35. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	10.55392	34.66	366	
		Накладные расходы				80%	1 829	
		Сметная прибыль				37%	846	
		Всего с НР и СП					8 454	
	
	декоративный карниз	
36.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0.25135	3 626.78	912	
36. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	6.59617805	138.200	912	
		Накладные расходы				84%	766	
		Сметная прибыль				48%	438	
		Всего с НР и СП					2 116	
	
37.	Е46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.25135	5 346.41	1 344	
37. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	38.686	9.7237261	138.200	1 344	
		Накладные расходы				84%	1 129	
		Сметная прибыль				48%	645	
		Всего с НР и СП					3 118	
	
38.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		0.25135	2 347.02	590	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
38. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	10.71225	2.6925240375	170.430	459	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0036131563	242.520	1	
38. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0036131563	287.50	1	
			(1)			242.52	1	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.0036131563	589.67	2	
			(1)			201.79	1	
38. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.025135	17.21		
38. 6.	с101-9732	Грунтовка	т	0.013	0.00326755	39 000.00	127	
		Накладные расходы				80%	368	
		Сметная прибыль				37%	170	
		Всего с НР и СП					1 128	
	
39.	Е15-02-036-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.25135	120 118.39	30 192	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
39. 1.	З1-1045	Рабочий строитель среднего разряда 4,5	чел.-ч	469.24945	117.94584926	183.430	21 635	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.528125	1.1381442188	233.137	265	
39. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.589375	0.1481394062	480.17	71	
			(1)			170.43	25	
39. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.93875	0.9900048125	287.50	285	
			(1)			242.52	240	
39. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.000628375	58 042.37	36	
39. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	27.1458	85.14	2 311	
39. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.009	0.00226215	4 074.19	9	
39. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	3.0162	37.68	114	
39. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	1.30702	2 411.83	3 152	
39. 10.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	3.1	0.779185	3 308.86	2 578	
39. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.03	0.0075405	17.90		
		Накладные расходы				80%	17 520	
		Сметная прибыль				37%	8 103	
		Всего с НР и СП					55 815	
	
40.	Е15-04-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.25135	5 898.02	1 482	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
40. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.82125	5.4847711875	168.530	924	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0036131563	242.520	1	
40. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0036131563	287.50	1	
			(1)			242.52	1	
40. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0575	0.014452625	589.67	9	
			(1)			201.79	3	
40. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	1.10594	105.40	117	
40. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0377025	17.21	1	
40. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.025135	17 161.00	431	
		Накладные расходы				80%	740	
		Сметная прибыль				37%	342	
		Всего с НР и СП					2 564	
	
41.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.25135	7 118.39	1 789	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
41. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	4.3013902525	164.570	708	
41. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.0252920938	4.68		
41. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.0216789375	589.67	13	
			(1)			201.79	4	
41. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0025135	17.21		
41. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0095513	100 000.00	955	
41. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	3.26755	34.66	113	
		Накладные расходы				80%	566	
		Сметная прибыль				37%	262	
		Всего с НР и СП					2 617	
	
	наличник	
42.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0.041	3 626.78	149	
42. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	1.075963	138.200	149	
		Накладные расходы				84%	125	
		Сметная прибыль				48%	72	
		Всего с НР и СП					346	
	
43.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		0.041	2 347.02	96	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
43. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	10.71225	0.43920225	170.430	75	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.000589375	242.520		
43. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.000589375	287.50		
			(1)			242.52		
43. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.000589375	589.67		
			(1)			201.79		
43. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0041	17.21		
43. 6.	с101-9732	Грунтовка	т	0.013	0.000533	39 000.00	21	
		Накладные расходы				80%	60	
		Сметная прибыль				37%	28	
		Всего с НР и СП					184	
	
44.	Е15-02-036-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.041	120 118.39	4 925	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
44. 1.	З1-1045	Рабочий строитель среднего разряда 4,5	чел.-ч	469.24945	19.23922745	183.430	3 529	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.528125	0.185653125	233.137	43	
44. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.589375	0.024164375	480.17	12	
			(1)			170.43	4	
44. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.93875	0.16148875	287.50	46	
			(1)			242.52	39	
44. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.0001025	58 042.37	6	
44. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	4.428	85.14	377	
44. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.009	0.000369	4 074.19	2	
44. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.492	37.68	19	
44. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	0.2132	2 411.83	514	
44. 10.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	3.1	0.1271	3 308.86	421	
44. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.03	0.00123	17.90		
		Накладные расходы				80%	2 858	
		Сметная прибыль				37%	1 322	
		Всего с НР и СП					9 104	
	
45.	Е15-04-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.041	5 898.02	242	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
45. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.82125	0.89467125	168.530	151	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.000589375	242.520		
45. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.000589375	287.50		
			(1)			242.52		
45. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0575	0.0023575	589.67	1	
			(1)			201.79		
45. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.1804	105.40	19	
45. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.00615	17.21		
45. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.0041	17 161.00	70	
		Накладные расходы				80%	121	
		Сметная прибыль				37%	56	
		Всего с НР и СП					419	
	
46.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.041	7 118.39	292	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
46. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	0.70163915	164.570	115	
46. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.004125625	4.68		
46. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.00353625	589.67	2	
			(1)			201.79	1	
46. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00041	17.21		
46. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.001558	100 000.00	156	
46. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	0.533	34.66	18	
		Накладные расходы				80%	92	
		Сметная прибыль				37%	43	
		Всего с НР и СП					427	
	
	цоколь	
47.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0.2735	3 626.78	992	
47. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	7.1774605	138.200	992	
		Накладные расходы				84%	833	
		Сметная прибыль				48%	476	
		Всего с НР и СП					2 301	
	
48.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.2735	3 830.66	1 048	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
48. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	2.3691595625	170.430	404	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0039315625	242.520	1	
48. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0039315625	287.50	1	
			(1)			242.52	1	
48. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.0039315625	589.67	2	
			(1)			201.79	1	
48. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02735	17.21		
48. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.008205	78 000.00	640	
		Накладные расходы				80%	324	
		Сметная прибыль				37%	150	
		Всего с НР и СП					1 522	
	
49.	Е15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.2735	45 910.67	12 557	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
49. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	171.858875	47.003402313	162.660	7 646	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.07	0.566145	235.511	133	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.20125	0.055041875	480.17	26	
			(1)			170.43	9	
49. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.86875	0.511103125	287.50	147	
			(1)			242.52	124	
49. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.00068375	58 042.37	40	
49. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	29.538	85.14	2 515	
49. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.0035555	4 074.19	14	
49. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	3.282	37.68	124	
49. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	0.84785	2 411.83	2 045	
49. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.002735	17.90		
		Накладные расходы				80%	6 223	
		Сметная прибыль				37%	2 878	
		Всего с НР и СП					21 658	
	
50.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.2735	4 884.35	1 336	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
50. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	4.3368279625	168.530	731	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0039315625	242.520	1	
50. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0039315625	287.50	1	
			(1)			242.52	1	
50. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.0117946875	589.67	7	
			(1)			201.79	2	
50. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	1.2034	105.40	127	
50. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.041025	17.21	1	
50. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.02735	17 161.00	469	
		Накладные расходы				80%	586	
		Сметная прибыль				37%	271	
		Всего с НР и СП					2 192	
	
51.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.2735	3 318.39	908	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
51. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	4.680446525	164.570	770	
51. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.0275209375	4.68		
51. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.023589375	589.67	14	
			(1)			201.79	5	
51. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002735	17.21		
51. 5.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	3.5555	34.66	123	
		Накладные расходы				80%	616	
		Сметная прибыль				37%	285	
		Всего с НР и СП					1 809	
	
52.	С101-3469-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (номера коллеров по каталогу "Tikkurila Symphony S-496 )	т		0.010393	150 000.00	1 559	
		Объем: 0.2735*0.038						
	
	тамбурные двери	
53.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.084	19 684.08	1 653	
53. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	119.4965	10.037706	143.310	1 439	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.901	0.747684	242.520	181	
53. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.901	0.747684	287.50	215	
			(1)			242.52	181	
		Накладные расходы				84%	1 361	
		Сметная прибыль				48%	778	
		Всего с НР и СП					3 791	
	
54.	Е10-01-047-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.084	491 919.65	41 321	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
54. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	265.8225	22.32909	156.920	3 504	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.509375	0.1267875	242.520	31	
54. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.509375	0.1267875	287.50	36	
			(1)			242.52	31	
54. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	30.058125	2.5248825	10.63	27	
54. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	46.301875	3.8893575	6.31	25	
54. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.131875	0.4310775	589.67	254	
			(1)			201.79	87	
54. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	402	33.768	11.72	396	
54. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	43	3.612	40.81	147	
54. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123.5	10.374	212.19	2 201	
54. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	293	24.612	12.50	308	
54. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	5.4768	16.27	89	
54. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	67.2	1.03	69	
54. 13.	С203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	100	8.4	4 079.16	34 265	
		Накладные расходы				90%	3 182	
		Сметная прибыль				43%	1 520	
		Всего с НР и СП					46 023	
	
55.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка кирпичных стен	1 м3		2	2 097.85	4 196	
55. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	9.476	18.952	156.920	2 974	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.3225	2.645	170.430	451	
55. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	1.3225	2.645	455.91	1 206	
			(1)			170.43	451	
55. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2.645	5.29	3.00	16	
		Накладные расходы				84%	2 877	
		Сметная прибыль				48%	1 644	
		Всего с НР и СП					8 717	
	
56.	Е46-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3		2	6 163.94	12 328	
56. 1.	З1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	16.8245	33.649	144.690	4 869	
56. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.368	0.736	15.16	11	
56. 3.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.24	0.48	2 223.58	1 067	
56. 4.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.8	7 975.91	6 381	
		Накладные расходы				84%	4 090	
		Сметная прибыль				48%	2 337	
		Всего с НР и СП					18 755	
	
57.	Т01-01-01-041; 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		20	449.38	8 987	
57. 1.	З1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	0.664355	13.2871	127.370	1 692	
57. 2.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.3335	6.67	687.76	4 587	
			(1)			201.79	1 346	
		в т.ч. Накладные расходы				100%	1 692	
		в т.ч. Сметная прибыль				60%	1 015	
	
58.	Т03-21-01-025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза		20	139.33	2 787	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 293 075	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 094 297	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2, 27; %=80 - по стр. 3, 15-18, 22-25, 28, 29, 32-35, 38-41, 43-46, 48-51; %=84 - по стр. 4, 14, 21, 31, 36, 37, 42, 47, 53, 55, 56; %=90 - по стр. 5, 54; %=70 - по стр. 6; %=92 - по стр. 9; %=71 - по стр. 12)					646 813	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 27; %=37 - по стр. 3, 15-18, 22-25, 28, 29, 32-35, 38-41, 43-46, 48-51; %=48 - по стр. 4, 14, 21, 31, 36, 37, 42, 47, 53, 55, 56; %=43 - по стр. 5, 54; %=50 - по стр. 6; %=44 - по стр. 9; %=52 - по стр. 12)					325 399	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 066 509	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					187 004	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 7)					87 014	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 7)					73 142	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					347 160	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 774	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57)					1 692	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57)					1 015	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 774	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 425 443	
	справочно						
	Материалы					1 353 430	
	Оплата труда рабочих					910 108	
	Эксплуатация машин					26 829	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					8 685	
	Сметная заработная плата					918 793	
	Накладные расходы					733 827	
	Сметная прибыль					398 541	
	Непредвиденные расходы				2	68 509	
	Всего с учетом непредвиденных расходов					3 493 952	
	НДС				18	628 911	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС					4 122 863	
	Индекс дифлятора				5	206 143	
	Всего у учетом индекса дифлятора					4 329 006	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)