СОГЛАСОВАНО:      
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
_______________________А.А. Матренин
«______»__________________2017 г.
	                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания собственников помещений МКД
по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
протокол № ________________________________________	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 1 по ул. А. Лусс, п. Ромоданово, Ромодановский район, Республика Мордовия 	
Сметная стоимость:	384.180	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	57.648	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Демонтаж	
1.	Ц08-03-527-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Демонаж ВРУ	1 шт.		1	213.01	213	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2	
1. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.006	0.006	242.520	1	
1. 2.	з1-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	1.071	1.071	178.200	191	
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.006	0.006	625.12	4	
			(1)			242.52	1	
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.039	0.039	37.60	1	
1. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.012	0.012	7.61		
1. 6.	х35-0451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.06	0.06	3.31		
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.006	0.006	655.03	4	
			(1)			201.79	1	
		Накладные расходы				81%	156	
		Сметная прибыль				52%	100	
		Всего с НР и СП					468	
	
2.	Ц08-03-599-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Демонтж щитков этажных	1 шт.		6	104.24	625	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2	
2. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.018	242.520	4	
2. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.534	3.204	175.660	563	
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.003	0.018	625.12	11	
			(1)			242.52	4	
2. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.054	0.324	6.33	2	
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.003	0.018	655.03	12	
			(1)			201.79	4	
		Накладные расходы				81%	459	
		Сметная прибыль				52%	295	
		Всего с НР и СП					1 379	
	
3.	Е67-4-3 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.09	882.06	79	
3. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0027	242.520	1	
3. 2.	з1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	6.32	0.5688	138.200	79	
3. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0027	287.72	1	
			(1)			242.52	1	
		Накладные расходы				72%	58	
		Сметная прибыль				52%	42	
		Всего с НР и СП					178	
	
4.	Е67-3-1 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж кабеля	100 м		1.68	1 335.13	2 243	
4. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0168	242.520	4	
4. 2.	з1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9.64	16.1952	138.200	2 238	
4. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0168	287.72	5	
			(1)			242.52	4	
		Накладные расходы				72%	1 614	
		Сметная прибыль				52%	1 166	
		Всего с НР и СП					5 023	
	
5.	Е67-2-5 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб		0.51	2 485.58	1 268	
5. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0357	242.520	9	
5. 2.	з1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	16.84	8.5884	144.690	1 243	
5. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.0357	287.72	10	
			(1)			242.52	9	
5. 4.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.7548	2.75	2	
5. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.29	0.1479	58.33	9	
5. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.0204	196.80	4	
		Накладные расходы				72%	901	
		Сметная прибыль				52%	651	
		Всего с НР и СП					2 820	
	
6.	Е46-03-011-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд		0.63	6 654.90	4 193	
6. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.92	3.7296	170.430	636	
6. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	24.2	15.246	162.660	2 480	
6. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	5.92	3.7296	453.21	1 690	
			(1)			170.43	636	
6. 4.	х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	11.84	7.4592	3.00	22	
		Накладные расходы				84%	2 617	
		Сметная прибыль				48%	1 496	
		Всего с НР и СП					8 306	
	
7.	Е46-03-010-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий		0.08	6 118.28	489	
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.8	0.464	170.430	79	
7. 2.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.5	1.64	168.530	276	
7. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	5.8	0.464	453.21	210	
			(1)			170.43	79	
7. 4.	х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	11.6	0.928	3.00	3	
		Накладные расходы				84%	298	
		Сметная прибыль				48%	170	
		Всего с НР и СП					958	
	
8.	Е46-03-010-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий		0.01	32 684.21	327	
8. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30.57	0.3057	170.430	52	
8. 2.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	110.64	1.1064	168.530	186	
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	30.57	0.3057	453.21	139	
			(1)			170.43	52	
8. 4.	х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	61.14	0.6114	3.00	2	
		Накладные расходы				84%	200	
		Сметная прибыль				48%	114	
		Всего с НР и СП					641	
	
	Узел учета электроэнергии трехфазный	
9.	Ц08-03-527-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1 шт.		1	1 086.32	1 086	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
9. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	242.520	6	
9. 2.	з1-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	4.284	4.284	178.200	763	
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.024	0.024	625.12	15	
			(1)			242.52	6	
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	37.60	6	
9. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.048	0.048	7.61		
9. 6.	х35-0451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.24	3.31	1	
9. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	655.03	16	
			(1)			201.79	5	
9. 8.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.011	0.011	57.45	1	
9. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	54.96	4	
9. 10.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.011	0.011	34.30		
9. 11.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.508	0.508	66.80	34	
9. 12.	с101-2143	Краска	кг	0.042	0.042	42.37	2	
9. 13.	с101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	740.12	1	
9. 14.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.03	0.03	68.57	2	
9. 15.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	146.66	2	
9. 16.	с201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.003	50 398.53	151	
9. 17.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	742.00	74	
9. 18.	с509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	98.12	1	
		Накладные расходы				81%	623	
		Сметная прибыль				52%	400	
		Всего с НР и СП					2 109	
	
10.	С1.	ВРУ 1-28-60 УХЛ4	шт.		1	22 856.32	22 856	
	
11.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.		1	166.92	167	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	242.520	3	
11. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	175.660	148	
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	625.12	8	
			(1)			242.52	3	
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	655.03	8	
			(1)			201.79	2	
11. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	51 525.42	2	
		Накладные расходы				81%	122	
		Сметная прибыль				52%	79	
		Всего с НР и СП					368	
	
12.	С2.	Счетчик элекроэнергии ПСЧ-4 ТМ05МК.24.01	шт.		1	15 762.00	15 762	
	
13.	Ц08-03-599-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 	1 шт.		3	569.35	1 708	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
13. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.036	242.520	9	
13. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.136	6.408	175.660	1 126	
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.036	625.12	23	
			(1)			242.52	9	
13. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.216	0.648	6.33	4	
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.036	655.03	24	
			(1)			201.79	7	
13. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.1	0.3	42.37	13	
13. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.048	68.57	3	
13. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	0.12	146.66	18	
13. 9.	с507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.372	86.23	32	
13. 10.	с509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.04	0.12	1 876.52	225	
13. 11.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	742.00	223	
		Накладные расходы				81%	919	
		Сметная прибыль				52%	590	
		Всего с НР и СП					3 218	
	
14.	С6.	Щит ЩЭ.3 УХЛЗ	шт.		3	5 323.73	15 971	
	
15.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		30	241.36	7 241	
		Объем: 9*3+3						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
15. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	40.32	175.660	7 083	
15. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.6	66.80	40	
		Накладные расходы				81%	5 737	
		Сметная прибыль				52%	3 683	
		Всего с НР и СП					16 661	
	
16.	С7.	Вводной выключатель: автомат ВА-101-2/25 С	шт.		9	122.03	1 098	
	
17.	С8.	Фидерные выключатели: автомат ВА-101-1/16 С	шт.		9	56.88	512	
	
18.	С9.	Выключатель автоматический дифференциальный  20А ДИФ-102-20-30мА-2Р	шт.		9	525.25	4 727	
	
19.	С10.	Питающая сеть TN-S с аппаратом отключения стояка на40А трехполюсный ВА-101-3/40 С	шт.		3	899.76	2 699	
	
20.	Ц08-03-599-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 	1 шт.		3	569.35	1 708	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
20. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.036	242.520	9	
20. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.136	6.408	175.660	1 126	
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.036	625.12	23	
			(1)			242.52	9	
20. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.216	0.648	6.33	4	
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.036	655.03	24	
			(1)			201.79	7	
20. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.1	0.3	42.37	13	
20. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.048	68.57	3	
20. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	0.12	146.66	18	
20. 9.	с507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.372	86.23	32	
20. 10.	с509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.04	0.12	1 876.52	225	
20. 11.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	742.00	223	
		Накладные расходы				81%	919	
		Сметная прибыль				52%	590	
		Всего с НР и СП					3 218	
	
21.	С6.	Щит ЩЭ.3 УХЛЗ	шт.		3	5 323.73	15 971	
	
22.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		27	241.36	6 517	
		Объем: 9*3						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
22. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	36.288	175.660	6 374	
22. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.54	66.80	36	
		Накладные расходы				81%	5 163	
		Сметная прибыль				52%	3 314	
		Всего с НР и СП					14 994	
	
23.	С7.	Вводной выключатель: автомат ВА-101-2/25 С	шт.		9	122.03	1 098	
	
24.	С8.	Фидерные выключатели: автомат ВА-101-1/16 С	шт.		9	56.88	512	
	
25.	С9.	Выключатель автоматический дифференциальный  20А ДИФ-102-20-30мА-2Р	шт.		9	525.25	4 727	
	
26.	Ц08-03-599-09 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.		1	691.57	692	
		Начисления: Н17= 2	
26. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	242.520	2	
26. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.56	2.56	175.660	450	
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.01	0.01	625.12	6	
			(1)			242.52	2	
26. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.41	0.41	6.33	3	
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	655.03	7	
			(1)			201.79	2	
26. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.1	0.1	42.37	4	
26. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.016	68.57	1	
26. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	0.041	146.66	6	
26. 9.	с507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.124	86.23	11	
26. 10.	с509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.041	0.041	1 876.52	77	
26. 11.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	742.00	74	
26. 12.	с509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.021	0.021	2 110.00	44	
		Накладные расходы				81%	366	
		Сметная прибыль				52%	235	
		Всего с НР и СП					1 293	
	
27.	С509-1793 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Блок управления освещением (ЩУР 1/12 IP31)	шт.		1	1 312.87	1 313	
	
28.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.		1	166.92	167	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
28. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	242.520	3	
28. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	175.660	148	
28. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	625.12	8	
			(1)			242.52	3	
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	655.03	8	
			(1)			201.79	2	
28. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	51 525.42	2	
		Накладные расходы				81%	122	
		Сметная прибыль				52%	79	
		Всего с НР и СП					368	
	
29.	С40.	Электрический счетчик активной энергии, класс точности ; 3х220В "Меркурий 230А-01"	шт.		1	5 538.75	5 539	
	
30.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		4	241.36	965	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
30. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	5.376	175.660	944	
30. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.08	66.80	5	
		Накладные расходы				81%	765	
		Сметная прибыль				52%	491	
		Всего с НР и СП					2 221	
	
31.	С7.	Вводной выключатель: автомат ВА-101-2/25 С	шт.		1	122.03	122	
	
32.	С8.	Фидерные выключатели: автомат ВА-101-1/10 С	шт.		3	56.88	171	
	
33.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.06	17 533.69	1 052	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
33. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.06336	242.520	15	
33. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	5.08608	175.660	893	
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.056	0.06336	625.12	40	
			(1)			242.52	15	
33. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	19.656	1.17936	7.61	9	
33. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.044	0.06264	655.03	41	
			(1)			201.79	13	
33. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0001836	51 525.42	9	
33. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0186	68.57	1	
33. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2448	146.66	36	
33. 9.	с509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0612	121.88	7	
		Накладные расходы				81%	735	
		Сметная прибыль				52%	472	
		Всего с НР и СП					2 260	
	
34.	С12.	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP23. c фотоакусическим выключателем, с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-024	шт.		6	1 071.00	6 426	
	
35.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.06	17 533.69	1 052	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
35. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.06336	242.520	15	
35. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	5.08608	175.660	893	
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.056	0.06336	625.12	40	
			(1)			242.52	15	
35. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	19.656	1.17936	7.61	9	
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.044	0.06264	655.03	41	
			(1)			201.79	13	
35. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0001836	51 525.42	9	
35. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0186	68.57	1	
35. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2448	146.66	36	
35. 9.	с509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0612	121.88	7	
		Накладные расходы				81%	735	
		Сметная прибыль				52%	472	
		Всего с НР и СП					2 260	
	
36.	С13.	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP54. c фотоакусическим выключателем, с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-124	шт.		6	1 471.00	8 826	
	
37.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.03	17 533.69	526	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
37. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.03168	242.520	8	
37. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	2.54304	175.660	447	
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.056	0.03168	625.12	20	
			(1)			242.52	8	
37. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	19.656	0.58968	7.61	4	
37. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.044	0.03132	655.03	21	
			(1)			201.79	6	
37. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0000918	51 525.42	5	
37. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0093	68.57	1	
37. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.1224	146.66	18	
37. 9.	с509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0306	121.88	4	
		Накладные расходы				81%	369	
		Сметная прибыль				52%	237	
		Всего с НР и СП					1 131	
	
38.	С13-1	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP54. с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-124	 шт		3	1 025.32	3 076	
	
39.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.03	5 784.37	174	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
39. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00108	242.520		
39. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	0.92736	175.660	163	
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.036	0.00108	625.12	1	
			(1)			242.52		
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00072	655.03		
			(1)			201.79		
39. 5.	с405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.00315	0.0000945	3 308.86		
39. 6.	с509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00306	2 110.00	6	
		Накладные расходы				81%	132	
		Сметная прибыль				52%	85	
		Всего с НР и СП					391	
	
40.	С31.	Выключатель скрытой установки одноклавишный, 10А, 220Вт, IP20 ВС10-001b	шт.		3	152.00	456	
	
41.	С14.	Коробка ответвтельная для скрытой установки У192 УХЛ2	шт.		6	29.30	176	
	
42.	Ц10-06-037-10 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм	1 шт.		3	428.31	1 285	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
42. 1.	з1-2030	Рабочий монтажник среднего разряда 3	чел.-ч	2.616	7.848	151.080	1 186	
42. 2.	х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.504	1.512	4.71	7	
42. 3.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.00004	0.00012	78 348.50	9	
42. 4.	с113-0211	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная	т	0.00011	0.00033	190 813.60	63	
		Накладные расходы				85%	1 008	
		Сметная прибыль				52%	617	
		Всего с НР и СП					2 910	
	
43.	С15.	Ящик протяжной IP54, К654 У2	шт.		3	830.81	2 492	
	
44.	Ц08-02-410-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм	100 м		1.425	3 531.26	5 032	
		Объем: 38+16.5+88						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
44. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.1881	242.520	46	
44. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	18.336	26.1288	166.590	4 353	
44. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.132	0.1881	625.12	118	
			(1)			242.52	46	
44. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.996	1.4193	6.33	9	
44. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.132	0.1881	655.03	123	
			(1)			201.79	38	
44. 6.	с113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.4	0.57	72.75	41	
44. 7.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.021	0.029925	3 267.17	98	
44. 8.	с509-0067	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.7125	67.48	48	
44. 9.	с509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.0456	2 110.00	96	
44. 10.	с509-0809	Заглушки	10 шт.	1	1.425	51.50	73	
		Накладные расходы				81%	3 563	
		Сметная прибыль				52%	2 287	
		Всего с НР и СП					10 883	
	
45.	С16.	Труба ПВХ-ЭП 60х2,0	м		38	69.20	2 630	
	
46.	С16-1	Труба ПВХ-ЭП 50х2,2	м		16.5	48.97	808	
	
47.	С16-1	Труба ПВХ-ЭП 32х1.8	м		88	47.13	4 147	
	
48.	Ц08-02-412-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м		0.545	3 728.28	2 032	
		Объем: 38+16.5						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
48. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.1308	242.520	32	
48. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	17.28	9.4176	166.590	1 569	
48. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.24	0.1308	625.12	82	
			(1)			242.52	32	
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.24	0.1308	655.03	86	
			(1)			201.79	26	
48. 5.	с101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00137	0.00074665	2 516.15	2	
48. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.02	0.0109	42.37		
48. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.218	68.57	15	
48. 8.	с509-0781	Втулки В69	1000 шт.	0.0122	0.006649	5 932.20	39	
48. 9.	с509-1660	Гильза кабельная медная ГМ 120	100 шт.	0.05	0.02725	7 806.00	213	
		Накладные расходы				81%	1 297	
		Сметная прибыль				52%	833	
		Всего с НР и СП					4 161	
	
49.	С19.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.5х16 мм2	м		38	361.86	13 751	
	
50.	С19-1	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.5х10 мм2	м		16.5	258.95	4 273	
	
53.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м		2.47	2 932.08	7 242	
		Объем: 90+151+6						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
53. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2964	242.520	72	
53. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.688	36.27936	166.590	6 044	
53. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.12	0.2964	625.12	185	
			(1)			242.52	72	
53. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	6.40224	37.60	241	
53. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.312	8.18064	6.33	52	
53. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	0.2964	655.03	194	
			(1)			201.79	60	
53. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	4.693	54.96	258	
53. 8.	с101-2143	Краска	кг	0.4	0.988	42.37	42	
53. 9.	с101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.13585	727.93	99	
53. 10.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.3952	68.57	27	
		Накладные расходы				81%	4 954	
		Сметная прибыль				52%	3 180	
		Всего с НР и СП					15 376	
	
54.	С20.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.3х2,5 мм2	м		90	52.30	4 707	
	
55.	С21.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.3х1,5 мм2	м		151	49.04	7 405	
	
56.	С21-1	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.2х1,5 мм2	м		6	29.49	177	
	
57.	Е16-02-002-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (проход пластмассовых труб через перекрытие)	100 м трубопровода		0.03	46 673.12	1 400	
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38, Н17= 2	
57. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0126	242.520	3	
57. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	84.249	2.52747	162.660	411	
57. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.27	0.0081	512.01	4	
			(1)			242.52	2	
57. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.15	0.0045	573.87	3	
			(1)			242.52	1	
57. 5.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.09	0.1827	2.75	1	
57. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.71	0.0513	655.03	34	
			(1)			201.79	10	
57. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000051	321 000.00	16	
57. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.0504	58.33	3	
57. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00003	37 829.09	1	
57. 10.	с103-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	3	307.05	921	
57. 11.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.007	0.00021	3 267.17	1	
		Накладные расходы				98%	406	
		Сметная прибыль				56%	232	
		Всего с НР и СП					2 038	
	
58.	Е16-02-002-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (проход пластмассовых труб через перекрытие)	100 м трубопровода		0.03	32 180.58	965	
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38, Н17= 2	
58. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.315	0.00945	242.520	2	
58. 2.	з1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	65.7294	1.971882	170.430	336	
58. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.21	0.0063	512.01	3	
			(1)			242.52	2	
58. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.105	0.00315	573.87	2	
			(1)			242.52	1	
58. 5.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.955	0.08865	2.75		
58. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.305	0.03915	655.03	26	
			(1)			201.79	8	
58. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00038	0.0000114	321 000.00	4	
58. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.646	0.01938	58.33	1	
58. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00054	0.0000162	67 937.90	1	
58. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.00062	0.0000186	57 697.97	1	
58. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000012	37 829.09		
58. 12.	с103-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	100	3	195.38	586	
		Накладные расходы				98%	331	
		Сметная прибыль				56%	189	
		Всего с НР и СП					1 486	
	
59.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м		3.6	2 932.08	10 555	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
59. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.432	242.520	105	
59. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.688	52.8768	166.590	8 809	
59. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.12	0.432	625.12	270	
			(1)			242.52	105	
59. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	9.3312	37.60	351	
59. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.312	11.9232	6.33	75	
59. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	0.432	655.03	283	
			(1)			201.79	87	
59. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	6.84	54.96	376	
59. 8.	с101-2143	Краска	кг	0.4	1.44	42.37	61	
59. 9.	с101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.198	727.93	144	
59. 10.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.576	68.57	39	
		Накладные расходы				81%	7 220	
		Сметная прибыль				52%	4 635	
		Всего с НР и СП					22 411	
	
61.	С23.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочкеВВГнг(А)-LS-0.66 сеч1х4 мм2	м		180	25.37	4 567	
	
62.	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.18	4 046.33	728	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
62. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.04752	242.520	12	
62. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	19.92	3.5856	166.590	597	
62. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.264	0.04752	625.12	30	
			(1)			242.52	12	
62. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.756	0.67608	37.60	25	
62. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.264	0.04752	655.03	31	
			(1)			201.79	10	
62. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.162	54.96	9	
62. 7.	с113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.000666	38 891.05	26	
		Накладные расходы				81%	493	
		Сметная прибыль				52%	317	
		Всего с НР и СП					1 538	
	
63.	С101-2548 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь полосовая 40х4 мм	т		0.01008	43 283.22	436	
	
64.	С101-2548 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь полосовая 40х5 мм	т		0.0157	43 283.22	680	
	
65.	Ц08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	2 659.01	798	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
65. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.0684	242.520	17	
65. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	12.84	3.852	166.590	642	
65. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.228	0.0684	625.12	43	
			(1)			242.52	17	
65. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.1	0.63	37.60	24	
65. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0684	655.03	45	
			(1)			201.79	14	
65. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	54.96	11	
65. 7.	с113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0006	38 891.05	23	
		Накладные расходы				81%	534	
		Сметная прибыль				52%	343	
		Всего с НР и СП					1 674	
	
66.	С101-2542 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь угловая 50х50 мм	т		0.01764	37 355.72	659	
	
67.	С24.	Переходная муфта для соединения кабеля с СИП 4СПт сип-25/20	шт.		1	302.00	302	
	
68.	С25.	Концевая муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией в броне 4ПКВНтп(Б)-В-35-50	шт.		1	302.00	302	
	
69.	Е46-03-017-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки		0.21	14 514.52	3 048	
69. 1.	з1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	60.8	12.768	143.310	1 830	
69. 2.	х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.0483	4.71		
69. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4	0.084	655.03	55	
			(1)			201.79	17	
69. 4.	с101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.001995	31 727.25	63	
69. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.001239	50 018.86	62	
69. 6.	с102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0441	3 007.46	133	
69. 7.	с102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0378	5 008.93	189	
69. 8.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.04	0.2184	3 267.17	714	
69. 9.	с405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.001029	2 114.12	2	
69. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.002877	19.13		
		Накладные расходы				84%	1 537	
		Сметная прибыль				48%	878	
		Всего с НР и СП					5 464	
	
70.	Ц101-11-010-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м	1 измерение		1	896.73	897	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
70. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	1.944	1.944	228.900	445	
70. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1.944	1.944	224.820	437	
		Накладные расходы				55%	485	
		Сметная прибыль				32%	282	
		Всего с НР и СП					1 664	
	
71.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек		0.01	3 586.93	36	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
71. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	7.776	0.07776	228.900	18	
71. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	7.776	0.07776	224.820	17	
		Накладные расходы				55%	19	
		Сметная прибыль				32%	11	
		Всего с НР и СП					66	
	
72.	Ц20-01-044-12 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Измеритель сопротивления изоляции	1 шт.		1	2 093.53	2 094	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
72. 1.	з1-2041	Рабочий монтажник среднего разряда 4,1	чел.-ч	9.612	9.612	172.980	1 663	
72. 2.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.002	0.002	262.65	1	
72. 3.	с101-9104	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0.04	0.04	146.00	6	
72. 4.	с111-0110	Бирки маркировочные БМ полистироловые	100 шт.	0.01	0.01	175.74	2	
72. 5.	с509-0112	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	100 шт.	0.01	0.01	161.00	2	
72. 6.	с509-2648	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2)	100 шт.	0.02	0.02	1 611.00	32	
72. 7.	с509-2649	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2)	100 шт.	0.2	0.2	1 781.00	356	
72. 8.	с509-2651	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 шт.	0.12	0.12	39.30	5	
72. 9.	с509-2652	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	10 шт.	0.001	0.001	262.70		
		Накладные расходы				78%	1 297	
		Сметная прибыль				40%	665	
		Всего с НР и СП					4 056	
	
73.	Ц101-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник		1	337.66	338	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
73. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	0.732	0.732	228.900	168	
73. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	0.732	0.732	224.820	165	
		Накладные расходы				55%	183	
		Сметная прибыль				32%	106	
		Всего с НР и СП					627	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					228 316	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					58 562	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 313	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 44, 48, 53, 59, 62, 65; %=72 - по стр. 3-5; %=85 - по стр. 42; %=78 - по стр. 72)					40 263	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 48, 53, 59, 62, 65; %=40 - по стр. 72)					25 857	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					124 682	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					166 118	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 775	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6-8, 69)					4 653	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-8, 69)					2 659	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					173 430	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 365	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 57, 58)					737	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 57, 58)					421	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 523	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 271	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 70, 71, 73)					687	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 70, 71, 73)					400	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 358	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					303 993	
	справочно						
	Материалы					166 886	
	Оплата труда рабочих					56 503	
	Эксплуатация машин					4 926	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					1 145	
	Сметная заработная плата					57 648	
	Накладные расходы					46 340	
	Сметная прибыль					29 337	
	Непредвиденные расходы				2	6 080	
	Всего с учетом непредвиденных расходов					310 073	
	НДС				18	55 813	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС					365 886	
	Индекс дефлятор				5	18 294	
	Всего с учетом индекса дефлятора					384 180	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)