СОГЛАСОВАНО:      
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
_______________________А.А. Матренин
«______»__________________2017 г.
	                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания собственников помещений МКД
по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
протокол № ________________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 19 по ул. Рабочая, п. Теньгушево, Теньгушевский район, Республика Мордовия 	
Сметная стоимость:	146.626	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	24.306	тыс. руб.
	
Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Демонтаж	
1.	Ц08-03-527-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Демонтж ВРУ	1 шт.		1	213.01	213	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2	
1. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.006	0.006	242.520	1	
1. 2.	з1-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	1.071	1.071	178.200	191	
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.006	0.006	625.12	4	
			(1)			242.52	1	
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.039	0.039	37.60	1	
1. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.012	0.012	7.61		
1. 6.	х35-0451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.06	0.06	3.31		
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.006	0.006	655.03	4	
			(1)			201.79	1	
		Накладные расходы				81%	156	
		Сметная прибыль				52%	100	
		Всего с НР и СП					468	
	
2.	Ц08-03-599-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Демонтж щитков этажных	1 шт.		2	104.24	208	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2	
2. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.006	242.520	1	
2. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.534	1.068	175.660	188	
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.003	0.006	625.12	4	
			(1)			242.52	1	
2. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.054	0.108	6.33	1	
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.003	0.006	655.03	4	
			(1)			201.79	1	
		Накладные расходы				81%	153	
		Сметная прибыль				52%	98	
		Всего с НР и СП					459	
	
3.	Е67-4-3 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.04	882.06	35	
3. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0012	242.520		
3. 2.	з1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	6.32	0.2528	138.200	35	
3. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0012	287.72		
			(1)			242.52		
		Накладные расходы				72%	25	
		Сметная прибыль				52%	18	
		Всего с НР и СП					78	
	
4.	Е67-3-1 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж кабеля	100 м		1.03	1 335.13	1 375	
4. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0103	242.520	2	
4. 2.	з1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9.64	9.9292	138.200	1 372	
4. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0103	287.72	3	
			(1)			242.52	2	
		Накладные расходы				72%	989	
		Сметная прибыль				52%	714	
		Всего с НР и СП					3 079	
	
5.	Е67-2-5 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб		0.03	2 485.58	75	
5. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0021	242.520	1	
5. 2.	з1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	16.84	0.5052	144.690	73	
5. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.0021	287.72	1	
			(1)			242.52	1	
5. 4.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.0444	2.75		
5. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.29	0.0087	58.33	1	
5. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.0012	196.80		
		Накладные расходы				72%	53	
		Сметная прибыль				52%	38	
		Всего с НР и СП					167	
	
6.	Е46-03-011-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд		0.47	6 654.90	3 128	
6. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.92	2.7824	170.430	474	
6. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	24.2	11.374	162.660	1 850	
6. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	5.92	2.7824	453.21	1 261	
			(1)			170.43	474	
6. 4.	х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	11.84	5.5648	3.00	17	
		Накладные расходы				84%	1 952	
		Сметная прибыль				48%	1 116	
		Всего с НР и СП					6 196	
	
	Узел учета электроэнергии трехфазный	
7.	Ц08-03-527-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1 шт.		1	1 086.32	1 086	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	242.520	6	
7. 2.	з1-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	4.284	4.284	178.200	763	
7. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.024	0.024	625.12	15	
			(1)			242.52	6	
7. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	37.60	6	
7. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.048	0.048	7.61		
7. 6.	х35-0451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.24	3.31	1	
7. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	655.03	16	
			(1)			201.79	5	
7. 8.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.011	0.011	57.45	1	
7. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	54.96	4	
7. 10.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.011	0.011	34.30		
7. 11.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.508	0.508	66.80	34	
7. 12.	с101-2143	Краска	кг	0.042	0.042	42.37	2	
7. 13.	с101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	740.12	1	
7. 14.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.03	0.03	68.57	2	
7. 15.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	146.66	2	
7. 16.	с201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.003	50 398.53	151	
7. 17.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	742.00	74	
7. 18.	с509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	98.12	1	
		Накладные расходы				81%	623	
		Сметная прибыль				52%	400	
		Всего с НР и СП					2 109	
	
8.	С1-1	Корпус металлический ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54	шт.		1	2 069.68	2 070	
	
9.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.		1	166.92	167	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
9. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	242.520	3	
9. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	175.660	148	
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	625.12	8	
			(1)			242.52	3	
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	655.03	8	
			(1)			201.79	2	
9. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	51 525.42	2	
		Накладные расходы				81%	122	
		Сметная прибыль				52%	79	
		Всего с НР и СП					368	
	
10.	С2.	Счетчик элекроэнергии ПСЧ-4 ТМ05МК.24.01	шт.		1	15 762.00	15 762	
	
11.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		2	241.36	483	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
11. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	2.688	175.660	472	
11. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.04	66.80	3	
		Накладные расходы				81%	382	
		Сметная прибыль				52%	245	
		Всего с НР и СП					1 111	
	
12.	С3.	Вводной выключатель 4Р, 50А ВА-201-4/50 С	шт.		1	863.60	864	
	
13.	С3-1	Устройство защитного отключения 4Р, 63А, 300 мА  УЗО-03-4/63 А	шт.		1	2 366.53	2 367	
	
14.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		3	241.36	724	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
14. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	4.032	175.660	708	
14. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.06	66.80	4	
		Накладные расходы				81%	573	
		Сметная прибыль				52%	368	
		Всего с НР и СП					1 666	
	
15.	С4.	Датчик превшения напряжения ДПН-260	шт.		3	830.51	2 492	
	
16.	Е46-03-008-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10 м2 ниш		0.24	6 966.10	1 672	
		Объем: 1*1.2*2						
16. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.97	1.4328	170.430	244	
16. 2.	з1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	26.6	6.384	158.820	1 014	
16. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	5.97	1.4328	453.21	649	
			(1)			170.43	244	
16. 4.	х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	11.94	2.8656	3.00	9	
		Накладные расходы				84%	1 057	
		Сметная прибыль				48%	604	
		Всего с НР и СП					3 333	
	
17.	Ц08-03-599-01 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (для слаботочных устройств)	1 шт.		2	569.35	1 139	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
17. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.024	242.520	6	
17. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.136	4.272	175.660	750	
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.012	0.024	625.12	15	
			(1)			242.52	6	
17. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.216	0.432	6.33	3	
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	655.03	16	
			(1)			201.79	5	
17. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.1	0.2	42.37	8	
17. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.032	68.57	2	
17. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	0.08	146.66	12	
17. 9.	с507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.248	86.23	21	
17. 10.	с509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.04	0.08	1 876.52	150	
17. 11.	с509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	742.00	148	
		Накладные расходы				81%	612	
		Сметная прибыль				52%	393	
		Всего с НР и СП					2 144	
	
18.	С6.	Щит ЩЭ.4 УХЛЗ	шт.		2	5 323.73	10 647	
	
19.	Ц08-03-575-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прибор или аппарат	1 шт.		12	241.36	2 896	
		Объем: 2+8+2						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
19. 1.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.344	16.128	175.660	2 833	
19. 2.	с101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.24	66.80	16	
		Накладные расходы				81%	2 295	
		Сметная прибыль				52%	1 473	
		Всего с НР и СП					6 664	
	
20.	С7-1	Автоматический выключатель на вводе 3ф, Ip=40A, ВА-101-3/40 С	шт.		2	183.06	366	
	
21.	С7-2	Автоматический выключатель 1ф, Ip=20A, ВА-101-1/20 С	шт.		8	56.88	455	
	
22.	С7-3	Автоматический выключатель 1ф, Ip=10A, ВА-101-1/10 С	шт.		2	56.88	114	
	
23.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.03	17 533.69	526	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
23. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.03168	242.520	8	
23. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	2.54304	175.660	447	
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.056	0.03168	625.12	20	
			(1)			242.52	8	
23. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	19.656	0.58968	7.61	4	
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.044	0.03132	655.03	21	
			(1)			201.79	6	
23. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0000918	51 525.42	5	
23. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0093	68.57	1	
23. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.1224	146.66	18	
23. 9.	с509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0306	121.88	4	
		Накладные расходы				81%	369	
		Сметная прибыль				52%	237	
		Всего с НР и СП					1 131	
	
24.	С12.	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP23. c фотоакусическим выключателем, с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-024	шт.		3	1 071.00	3 213	
	
25.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.03	17 533.69	526	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
25. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.03168	242.520	8	
25. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	2.54304	175.660	447	
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.056	0.03168	625.12	20	
			(1)			242.52	8	
25. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	19.656	0.58968	7.61	4	
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.044	0.03132	655.03	21	
			(1)			201.79	6	
25. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0000918	51 525.42	5	
25. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0093	68.57	1	
25. 8.	с101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.1224	146.66	18	
25. 9.	с509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0306	121.88	4	
		Накладные расходы				81%	369	
		Сметная прибыль				52%	237	
		Всего с НР и СП					1 131	
	
26.	С13.	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP54. c фотоакусическим выключателем, с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-124	шт.		1	1 471.00	1 471	
	
27.	С13-1	Светильник-плафон с LED модулем на 11Вт, 220 В, IP54. с прозрачным рассеивателем из ПК ДБО54-11-124	 шт		2	1 027.32	2 055	
	
28.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	5 784.37	58	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
28. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00036	242.520		
28. 2.	з1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	0.30912	175.660	54	
28. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	625.12		
			(1)			242.52		
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	655.03		
			(1)			201.79		
28. 5.	с405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.00315	0.0000315	3 308.86		
28. 6.	с509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	2 110.00	2	
		Накладные расходы				81%	44	
		Сметная прибыль				52%	28	
		Всего с НР и СП					130	
	
29.	С31.	Выключатель скрытой установки одноклавишный, 10А, 220Вт, IP20 ВС10-001b	шт.		1	97.65	98	
	
30.	С14.	Коробка ответвтельная для скрытой установки У192 УХЛ2	шт.		5	29.30	147	
	
31.	Ц08-02-410-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм	100 м		0.09	3 531.26	318	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
31. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.01188	242.520	3	
31. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	18.336	1.65024	166.590	275	
31. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.132	0.01188	625.12	7	
			(1)			242.52	3	
31. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.996	0.08964	6.33	1	
31. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.132	0.01188	655.03	8	
			(1)			201.79	2	
31. 6.	с113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.4	0.036	72.75	3	
31. 7.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.021	0.00189	3 267.17	6	
31. 8.	с509-0067	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.045	67.48	3	
31. 9.	с509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.00288	2 110.00	6	
31. 10.	с509-0809	Заглушки	10 шт.	1	0.09	51.50	5	
		Накладные расходы				81%	225	
		Сметная прибыль				52%	145	
		Всего с НР и СП					688	
	
32.	С16.	Труба ПВХ-ЭП 40х2,2	м		9	44.64	402	
	
33.	Ц08-02-412-05 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м		0.09	2 819.04	254	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
33. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.01188	242.520	3	
33. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.016	1.26144	166.590	210	
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.132	0.01188	625.12	7	
			(1)			242.52	3	
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.132	0.01188	655.03	8	
			(1)			201.79	2	
33. 5.	с101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00126	0.0001134	2 516.15		
33. 6.	с101-2143	Краска	кг	0.02	0.0018	42.37		
33. 7.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.036	68.57	2	
33. 8.	с509-0780	Втулки В54	1000 шт.	0.0122	0.001098	8 305.08	9	
33. 9.	с509-1658	Гильза кабельная медная ГМ 70	100 шт.	0.05	0.0045	2 869.00	13	
		Накладные расходы				81%	173	
		Сметная прибыль				52%	111	
		Всего с НР и СП					537	
	
34.	С19.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.5х10 мм2	м		9	253.38	2 280	
	
35.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м		0.88	2 932.08	2 580	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
35. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1056	242.520	26	
35. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.688	12.92544	166.590	2 153	
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.12	0.1056	625.12	66	
			(1)			242.52	26	
35. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	2.28096	37.60	86	
35. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.312	2.91456	6.33	18	
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	0.1056	655.03	69	
			(1)			201.79	21	
35. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	1.672	54.96	92	
35. 8.	с101-2143	Краска	кг	0.4	0.352	42.37	15	
35. 9.	с101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.0484	727.93	35	
35. 10.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.1408	68.57	10	
		Накладные расходы				81%	1 765	
		Сметная прибыль				52%	1 133	
		Всего с НР и СП					5 478	
	
36.	С20.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.3х2,5 мм2	м		24	52.30	1 255	
	
37.	С21.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ВВГнг(А)-LS-0.66 сеч.3х1,5 мм2	м		64	49.04	3 139	
	
38.	Е16-02-002-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (проход пластмассовых труб через перекрытие)	100 м трубопровода		0.02	48 556.26	971	
		Начисления: Н3= 1.6875, Н4= 1.6875, Н5= 1.5525, Н17= 2	
38. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4725	0.00945	242.520	2	
38. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	94.780125	1.8956025	162.660	308	
38. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.30375	0.006075	512.01	3	
			(1)			242.52	1	
38. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.16875	0.003375	573.87	2	
			(1)			242.52	1	
38. 5.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.85125	0.137025	2.75		
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.92375	0.038475	655.03	25	
			(1)			201.79	8	
38. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0017	0.000034	321 000.00	11	
38. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.68	0.0336	58.33	2	
38. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00002	37 829.09	1	
38. 10.	с103-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	100	2	307.05	614	
38. 11.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.007	0.00014	3 267.17		
		Накладные расходы				98%	304	
		Сметная прибыль				56%	174	
		Всего с НР и СП					1 448	
	
39.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м		0.94	2 932.08	2 756	
		Объем: 10+84						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
39. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1128	242.520	27	
39. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.688	13.80672	166.590	2 300	
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.12	0.1128	625.12	71	
			(1)			242.52	27	
39. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	2.43648	37.60	92	
39. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.312	3.11328	6.33	20	
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	0.1128	655.03	74	
			(1)			201.79	23	
39. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	1.786	54.96	98	
39. 8.	с101-2143	Краска	кг	0.4	0.376	42.37	16	
39. 9.	с101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.0517	727.93	38	
39. 10.	с101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.1504	68.57	10	
		Накладные расходы				81%	1 885	
		Сметная прибыль				52%	1 210	
		Всего с НР и СП					5 851	
	
40.	С22.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочкеВВГнг(А)-LS-0.66 сеч1х6 мм2	м		10	37.42	374	
	
41.	С23.	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочкеВВГнг(А)-LS-0.66 сеч1х4 мм2	м		84	25.32	2 127	
	
42.	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.16	4 046.33	647	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
42. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.04224	242.520	10	
42. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	19.92	3.1872	166.590	531	
42. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.264	0.04224	625.12	26	
			(1)			242.52	10	
42. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.756	0.60096	37.60	23	
42. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.264	0.04224	655.03	28	
			(1)			201.79	9	
42. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.144	54.96	8	
42. 7.	с113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.000592	38 891.05	23	
		Накладные расходы				81%	438	
		Сметная прибыль				52%	281	
		Всего с НР и СП					1 367	
	
43.	С101-2548 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь полосовая 40х4 мм	т		0.00882	43 283.22	382	
	
44.	С101-2548 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь полосовая 40х5 мм	т		0.0157	43 283.22	680	
	
45.	Ц08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	2 659.01	798	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
45. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.0684	242.520	17	
45. 2.	з1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	12.84	3.852	166.590	642	
45. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.228	0.0684	625.12	43	
			(1)			242.52	17	
45. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.1	0.63	37.60	24	
45. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0684	655.03	45	
			(1)			201.79	14	
45. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	54.96	11	
45. 7.	с113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0006	38 891.05	23	
		Накладные расходы				81%	534	
		Сметная прибыль				52%	343	
		Всего с НР и СП					1 674	
	
46.	С101-2542 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Сталь угловая 50х50 мм	т		0.03393	37 355.72	1 267	
	
47.	Е46-03-017-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки		0.32	14 514.52	4 645	
47. 1.	з1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	60.8	19.456	143.310	2 788	
47. 2.	х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.0736	4.71		
47. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4	0.128	655.03	84	
			(1)			201.79	26	
47. 4.	с101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00304	31 727.25	96	
47. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.001888	50 018.86	94	
47. 6.	с102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0672	3 007.46	202	
47. 7.	с102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0576	5 008.93	289	
47. 8.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.04	0.3328	3 267.17	1 087	
47. 9.	с405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.001568	2 114.12	3	
47. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.004384	19.13		
		Накладные расходы				84%	2 342	
		Сметная прибыль				48%	1 338	
		Всего с НР и СП					8 325	
	
48.	Ц101-11-010-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м	1 измерение		1	882.03	882	
		Начисления: Н5= 1.2	
48. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	1.944	1.944	228.900	445	
48. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1.944	1.944	224.820	437	
		Накладные расходы				55%	485	
		Сметная прибыль				32%	282	
		Всего с НР и СП					1 649	
	
49.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек		0.01	3 528.13	35	
		Начисления: Н5= 1.2	
49. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	7.776	0.07776	228.900	18	
49. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	7.776	0.07776	224.820	17	
		Накладные расходы				55%	19	
		Сметная прибыль				32%	11	
		Всего с НР и СП					65	
	
50.	Ц20-01-044-12 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Измеритель сопротивления изоляции	1 шт.		1	2 093.53	2 094	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
50. 1.	з1-2041	Рабочий монтажник среднего разряда 4,1	чел.-ч	9.612	9.612	172.980	1 663	
50. 2.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.002	0.002	262.65	1	
50. 3.	с101-9104	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0.04	0.04	146.00	6	
50. 4.	с111-0110	Бирки маркировочные БМ полистироловые	100 шт.	0.01	0.01	175.74	2	
50. 5.	с509-0112	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	100 шт.	0.01	0.01	161.00	2	
50. 6.	с509-2648	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2)	100 шт.	0.02	0.02	1 611.00	32	
50. 7.	с509-2649	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2)	100 шт.	0.2	0.2	1 781.00	356	
50. 8.	с509-2651	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 шт.	0.12	0.12	39.30	5	
50. 9.	с509-2652	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	10 шт.	0.001	0.001	262.70		
		Накладные расходы				78%	1 297	
		Сметная прибыль				40%	665	
		Всего с НР и СП					4 056	
	
51.	Ц101-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник		1	332.12	332	
		Начисления: Н5= 1.2	
51. 1.	з0-3306	Электромонтажник-наладчик 6 разряда	чел.-ч	0.732	0.732	228.900	168	
51. 2.	з2-0023	Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	0.732	0.732	224.820	165	
		Накладные расходы				55%	183	
		Сметная прибыль				32%	106	
		Всего с НР и СП					621	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					84 650	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 958	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 23, 25, 28, 31, 33, 35, 39, 42, 45; %=72 - по стр. 3-5; %=78 - по стр. 50)					13 082	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 23, 25, 28, 31, 33, 35, 39, 42, 45; %=40 - по стр. 50)					8 316	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					40 356	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					63 472	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 329	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6, 16, 47)					5 351	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6, 16, 47)					3 058	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					71 881	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					971	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 38)					304	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 38)					174	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 449	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					1 249	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 48, 49, 51)					687	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 48, 49, 51)					400	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 336	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					116 022	
	справочно						
	Материалы					58 222	
	Оплата труда рабочих					23 464	
	Эксплуатация машин					2 962	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					842	
	Сметная заработная плата					24 306	
	Накладные расходы					19 424	
	Сметная прибыль					11 948	
	Непредвиденные расходы				2	2 320	
	Всего с учетом непредвиденных расходов					118 342	
	НДС				18	21 302	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС					139 644	
	Индекс дефлятор				5	6 982	
	Всего с учетом индекса дефлятора					146 626	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)