СОГЛАСОВАНО:      
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
_______________________А.А. Матренин
«______»__________________2017 г.
	                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания собственников помещений МКД
по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
протокол № ________________________________________	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 22, корп. 4, по ул. Крупской, г.о. Саранск, Республика Мордовия	
Сметная стоимость:	657.106	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.594	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	93.068	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия		2.7612	2 081.61	5 748	
1. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	14.38	39.706056	138.200	5 487	
1. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	17.174664	15.16	260	
		Накладные расходы				84%	4 609	
		Сметная прибыль				48%	2 634	
		Всего с НР и СП					12 991	
	
2.	Е12-01-017-01	Разборка  выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки		2.4583	4 360.00	10 718	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.848	
2. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	23.08256	56.743857248	152.980	8 681	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.552	3.8152816	195.699	747	
2. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.544	1.3373152	512.01	685	
			(1)			242.52	324	
2. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.008	2.4779664	486.14	1 205	
			(1)			170.43	422	
2. 5.	Х10-1208	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1.888	4.6412704	31.92	148	
		Накладные расходы				92%	8 674	
		Сметная прибыль				44%	4 148	
		Всего с НР и СП					23 540	
	
3.	Е12-01-017-02	Разборка  выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки		61.4575	141.60	8 702	
		Объем: 245.83*25						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.848	
3. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	0.848	52.11596	152.980	7 973	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	1.47498	194.460	287	
3. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.008	0.49166	512.01	252	
			(1)			242.52	119	
3. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016	0.98332	486.14	478	
			(1)			170.43	168	
		Накладные расходы				92%	7 599	
		Сметная прибыль				44%	3 634	
		Всего с НР и СП					19 936	
	
4.	Е12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя		1.2	2 200.97	2 641	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.219	
4. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	3.70576	4.446912	138.200	615	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.425	0.51	195.874	100	
4. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.15	0.18	512.01	92	
			(1)			242.52	44	
4. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.275	0.33	486.14	160	
			(1)			170.43	56	
4. 5.	С406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	1.236	1 435.29	1 774	
		Накладные расходы				92%	658	
		Сметная прибыль				44%	315	
		Всего с НР и СП					3 613	
	
5.	Е12-01-017-03	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки		2.4583	16 414.68	40 352	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.219	
5. 1.	З1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	19.79656	48.665883448	158.820	7 729	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.575	3.8718225	195.604	757	
5. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.55	1.352065	512.01	692	
			(1)			242.52	328	
5. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.025	2.5197575	486.14	1 225	
			(1)			170.43	429	
5. 5.	с410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	3.43	8.431969	3 641.60	30 706	
		Накладные расходы				92%	7 807	
		Сметная прибыль				44%	3 734	
		Всего с НР и СП					51 893	
	
6.	Е12-01-017-04	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03	100 м2 стяжки		61.4575	1 129.80	69 435	
		Объем: 245.83*25						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.219	
6. 1.	З1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.29214	79.41169405	158.820	12 612	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.175	10.7550625	201.326	2 165	
6. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.075	4.6093125	512.01	2 360	
			(1)			242.52	1 118	
6. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.1	6.14575	486.14	2 988	
			(1)			170.43	1 047	
6. 5.	с410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	0.23	14.135225	3 641.60	51 475	
		Накладные расходы				92%	13 595	
		Сметная прибыль				44%	6 502	
		Всего с НР и СП					89 532	
	
7.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		0.65	4 883.88	3 175	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.219	
7. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	3.4132	2.21858	154.880	344	
7. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0325	720.39	23	
			(1)			201.79	7	
7. 3.	с113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0.045	0.02925	95 982.70	2 807	
		Накладные расходы				92%	316	
		Сметная прибыль				44%	151	
		Всего с НР и СП					3 643	
	
8.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м		1.09	7 094.39	7 733	
		Начисления: Н5= 1.06	
8. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	43.8946	47.845114	151.080	7 228	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0872	242.520	21	
8. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0872	287.72	25	
			(1)			242.52	21	
8. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0436	720.39	31	
			(1)			201.79	9	
8. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.006	0.00654	35 148.34	230	
8. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00436	50 018.86	218	
8. 7.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.24416			
		Накладные расходы				71%	5 147	
		Сметная прибыль				52%	3 769	
		Всего с НР и СП					16 649	
	
9.	С1.	Рейка краевая алюминевая	м		109	70.33	7 666	
	
10.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий		1.09	50 420.23	54 958	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.219	
10. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	43.2745	47.169205	162.660	7 673	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8875	0.967375	242.520	235	
10. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.7625	0.831125	512.01	426	
			(1)			242.52	202	
10. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.125	0.13625	577.12	79	
			(1)			242.52	33	
10. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	6.575	7.16675	8.67	62	
10. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1875	0.204375	720.39	147	
			(1)			201.79	41	
10. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	32.49	35.4141	20.96	742	
10. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.51	0.5559	2 917.38	1 622	
10. 9.	с101-9121-1	Техноэласт  ПРЕМИУМ  ЭКПП  или аналог	1 м2	84	91.56	174.09	15 940	
10. 10.	с101-9121-2	Техноэласт  ПРЕМИУМ  ЭПП или аналог	1 м2	168	183.12	154.37	28 268	
		Накладные расходы				92%	7 275	
		Сметная прибыль				44%	3 480	
		Всего с НР и СП					65 713	
	
11.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли		2.761	41 559.82	114 747	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.219	
11. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	17.50484	48.33086324	166.590	8 051	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.69025	242.520	167	
11. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.1875	0.5176875	512.01	265	
			(1)			242.52	126	
11. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0625	0.1725625	577.12	100	
			(1)			242.52	42	
11. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5.75	15.87575	8.67	138	
11. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1125	0.3106125	720.39	224	
			(1)			201.79	63	
11. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	29.94	82.66434	20.96	1 733	
11. 8.	с101-9121-1	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭКП или аналог	м2	114	314.754	174.09	54 796	
11. 9.	с101-9121-2	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭПП или аналог	м2	116	320.276	154.37	49 441	
		Накладные расходы				92%	7 561	
		Сметная прибыль				44%	3 616	
		Всего с НР и СП					125 923	
	
12.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м		0.646	33 176.62	21 432	
		Начисления: Н5= 1.06	
12. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	74.465	48.10439	151.080	7 268	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.11628	242.520	28	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.11628	287.72	33	
			(1)			242.52	28	
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	0.04522	720.39	33	
			(1)			201.79	9	
12. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.012	0.007752	35 148.34	272	
12. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.002584	50 018.86	129	
12. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.412	0.266152	51 462.08	13 697	
12. 8.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.492	0.317832			
		Накладные расходы				71%	5 180	
		Сметная прибыль				52%	3 794	
		Всего с НР и СП					30 406	
	
13.	С5.	Т-образное крепление	шт		240	110.16	26 438	
	
14.	Е65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.		4	463.81	1 855	
14. 1.	З1-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	3.15	12.6	147.240	1 855	
		Накладные расходы				88%	1 632	
		Сметная прибыль				48%	890	
		Всего с НР и СП					4 378	
	
15.	С2.	Труба  ПВХ  ф.110 мм	м		4	186.00	744	
	
16.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( люки)	100 м2		0.01	17 118.29	171	
16. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	1.0391	143.310	149	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.0774	242.520	19	
16. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.0774	287.72	22	
			(1)			242.52	19	
		Накладные расходы				84%	141	
		Сметная прибыль				48%	81	
		Всего с НР и СП					393	
	
17.	Е10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов		0.01	134 630.64	1 346	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
17. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	164.082	1.64082	149.780	246	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.65	0.1365	242.520	33	
17. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	12.1125	0.121125	512.01	62	
			(1)			242.52	29	
17. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1.5375	0.015375	577.12	9	
			(1)			242.52	4	
17. 5.	Х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	3.575	0.03575	138.23	5	
17. 6.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	3.1625	0.031625	10.76		
17. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.3	0.023	720.39	17	
			(1)			201.79	5	
17. 8.	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.00333	0.0000333	51 458.89	2	
17. 9.	С101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0016	0.000016	40 847.46	1	
17. 10.	С101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0375	0.000375	2 600.01	1	
17. 11.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	173	1.73	37.68	65	
17. 12.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	142	1.42	11.72	17	
17. 13.	С203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	м2	100	1	917.67	918	
17. 14.	С402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.167	0.00167	2 460.07	4	
17. 15.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.0258	0.000258	3 308.86	1	
		Накладные расходы				90%	251	
		Сметная прибыль				43%	120	
		Всего с НР и СП					1 717	
	
	козырьки	
18.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия		0.03	2 081.61	62	
18. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	14.38	0.4314	138.200	60	
18. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	0.1866	15.16	3	
		Накладные расходы				84%	50	
		Сметная прибыль				48%	29	
		Всего с НР и СП					141	
	
19.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		0.03	4 853.95	146	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
19. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	3.22	0.0966	154.880	15	
19. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0015	720.39	1	
			(1)			201.79		
19. 3.	с113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0.045	0.00135	95 982.70	130	
		Накладные расходы				92%	14	
		Сметная прибыль				44%	7	
		Всего с НР и СП					166	
	
20.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли		0.03	41 394.76	1 242	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
20. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	16.514	0.49542	166.590	83	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.0075	242.520	2	
20. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.1875	0.005625	512.01	3	
			(1)			242.52	1	
20. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0625	0.001875	577.12	1	
			(1)			242.52		
20. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5.75	0.1725	8.67	1	
20. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1125	0.003375	720.39	2	
			(1)			201.79	1	
20. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	29.94	0.8982	20.96	19	
20. 8.	с101-9121-1	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭКП или аналог	1 м2	114	3.42	174.09	595	
20. 9.	с101-9121-2	Техноэласт ПРЕМИУМ ЭПП или аналог	1 м2	116	3.48	154.37	537	
		Накладные расходы				92%	78	
		Сметная прибыль				44%	37	
		Всего с НР и СП					1 358	
	
21.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.025	60 651.41	1 516	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
21. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	129.6625	3.2415625	151.080	490	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.00625	242.520	2	
21. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.25	0.00625	512.01	3	
			(1)			242.52	2	
21. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0875	0.0021875	720.39	2	
			(1)			201.79		
21. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.004	0.0001	51 458.89	5	
21. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.012	0.0003	35 148.34	11	
21. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.782	0.01955	51 462.08	1 006	
		Накладные расходы				92%	453	
		Сметная прибыль				44%	216	
		Всего с НР и СП					2 185	
	
	ливневка	
22.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.35	12 868.30	4 504	
22. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	29.855	149.780	4 472	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.112	242.520	27	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.112	287.72	32	
			(1)			242.52	27	
22. 4.	с509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.469			
		Накладные расходы				63%	2 834	
		Сметная прибыль				40%	1 800	
		Всего с НР и СП					9 138	
	
23.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода		0.35	35 006.43	12 252	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
23. 1.	З1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	70.84	24.794	175.660	4 355	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0625	0.021875	242.520	5	
23. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.0375	0.013125	512.01	7	
			(1)			242.52	3	
23. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.025	0.00875	577.12	5	
			(1)			242.52	2	
23. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.025	0.00875	720.39	6	
			(1)			201.79	2	
23. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.4	171.26	240	
23. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.00266	0.000931	67 398.31	63	
23. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99.8	34.93	216.60	7 566	
23. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	0.5495	19.13	11	
		Накладные расходы				98%	4 273	
		Сметная прибыль				56%	2 442	
		Всего с НР и СП					18 966	
	
24.	С3.	Защитная решетка	шт		1	340.00	340	
	
25.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.01	40 134.01	401	
		Начисления: Н5= 1.06	
25. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	56.286	0.56286	151.080	85	
25. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0008	720.39	1	
			(1)			201.79		
25. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000004	31 727.25		
25. 4.	С301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	100	1	315.60	316	
		Накладные расходы				71%	60	
		Сметная прибыль				52%	44	
		Всего с НР и СП					506	
	
26.	Е20-02-012-01	Установка аэратора	1 дефлектор		2	519.99	1 040	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
26. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	3.358	6.716	151.080	1 015	
26. 2.	Х03-0305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.825	1.65	4.44	7	
26. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.025	720.39	18	
			(1)			201.79	5	
		Накладные расходы				98%	995	
		Сметная прибыль				56%	568	
		Всего с НР и СП					2 603	
	
27.	С4.	Аэратор	шт		2	1 262.40	2 525	
	
28.	С6.	Освидетельствование каналов	шт		1	8 474.58	8 475	
	
29.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		27	408.30	11 024	
29. 1.	З1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	0.5777	15.5979	127.370	1 987	
29. 2.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.29	7.83	748.22	5 859	
			(1)			201.79	1 580	
		в т.ч. Накладные расходы				100%	1 987	
		в т.ч. Сметная прибыль				60%	1 192	
	
30.	Т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза		27	124.02	3 349	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					424 737	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					390 713	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16, 18; %=92 - по стр. 2-7, 10, 11, 19-21; %=71 - по стр. 8, 12, 25; %=90 - по стр. 17)					69 469	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 18; %=44 - по стр. 2-7, 10, 11, 19-21; %=52 - по стр. 8, 12, 25; %=43 - по стр. 17)					36 311	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					496 493	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					19 651	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 14; %=63 - по стр. 22; %=98 - по стр. 23, 26)					9 734	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 14; %=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 23, 26)					5 700	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					35 085	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 373	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29)					1 987	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29)					1 192	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 373	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					545 951	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					79 203	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					42 011	
	Непредвиденные затраты				2	10 919	
	Итого с непредвиденными затратами					556 870	
	НДС				18	100 237	
	ВСЕГО с НДС					657 106	

Сдал:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.		
		
Принял:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.