СОГЛАСОВАНО:      
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
_______________________А.А. Матренин
«______»__________________2017 г.
	                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания собственников помещений МКД
по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
протокол № ________________________________________	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада МКД № 22, корп. 4, по ул. Крупской, г.о. Саранск, Республика Мордовия	
Сметная стоимость:	4 214.219	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.708	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	586.104	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
	торцы	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		6.48	9 804.91	63 536	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
1. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	57.52875	372.7863	153.050	57 055	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.100625	0.65205	795.06	518	
			(1)			201.88	132	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.05832	3 862.28	225	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.2268	16 915.81	3 837	
1. 5.	С203-0514	Щиты настила	м2	3.4	22.032	86.27	1 901	
		Накладные расходы				93%	53 061	
		Сметная прибыль				54%	30 810	
		Всего с НР и СП					147 407	
	
2.	Е26-01-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	100 м2 поверхности		6.05	6 118.87	37 019	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
2. 1.	З1-1026	Рабочий строитель среднего разряда 2,6	чел.-ч	21.23935	128.4980675	146.030	18 765	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.043125	0.26090625	242.640	63	
2. 3.	Х02-0128	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	маш.-ч	0.043125	0.26090625	495.46	129	
			(1)			242.64	63	
2. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	1.2075	7.305375	10.85	79	
2. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.071875	0.43484375	795.06	346	
			(1)			201.88	88	
2. 6.	С113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	17	102.85	22.37	2 301	
2. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.02	0.121	19.13	2	
2. 8.	с101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	10 шт.	50	302.5	50.90	15 397	
		Накладные расходы				77%	14 498	
		Сметная прибыль				48%	9 037	
		Всего с НР и СП					60 554	
	
3.	С104-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3		30.25	2 277.13	68 883	
		Объем: 605*0.05						
	
5.	Е15-01-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	100 м2 поверхности облицовки		6.05	94 697.20	572 918	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
5. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	202.73925	1226.5724625	164.650	201 955	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.416875	2.52209375	242.640	612	
5. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.416875	2.52209375	589.76	1 487	
			(1)			242.64	612	
5. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	57.485625	347.78803125	10.85	3 774	
5. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	16.53125	100.0140625	7.66	766	
5. 6.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6.23875	37.7444375	5.05	191	
5. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.575	3.47875	795.06	2 766	
			(1)			201.88	702	
5. 8.	С101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	4000	24200	0.42	10 164	
5. 9.	С101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>	п.м	12	72.6	89.48	6 496	
5. 10.	С101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	55	332.75	61.69	20 527	
5. 11.	С101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	42	254.1	84.50	21 471	
5. 12.	С101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	400	2420	38.80	93 896	
5. 13.	С101-2502	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	п.м	70	423.5	33.60	14 230	
5. 14.	С101-3400	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	шт.	1000	6050	5.63	34 062	
5. 15.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	120	726	13.78	10 004	
5. 16.	с201-0793-1	Профиль Г-образный 60/40 оцинкованный 1,2 мм	м	400	2420	62.45	151 129	
		Накладные расходы				80%	162 054	
		Сметная прибыль				37%	74 950	
		Всего с НР и СП					809 921	
	
6.	С1-2	Плита Латонит 1,2*1,5*8	м2		635.25	364.41	231 491	
		Объем: 605*1.05						
	
7.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		6.05	8 277.48	50 079	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
7. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	103.5345575	164.650	17 047	
7. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.60878125	4.74	3	
7. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.5218125	795.06	415	
			(1)			201.88	105	
7. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0605	17.21	1	
7. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.2299	130 000.00	29 887	
7. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	78.65	34.66	2 726	
		Накладные расходы				80%	13 638	
		Сметная прибыль				37%	6 307	
		Всего с НР и СП					70 024	
	
	окна	
12.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2		0.36	33 651.28	12 114	
12. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	216.821	78.05556	143.380	11 192	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.901	3.20436	242.640	778	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.901	3.20436	288.00	923	
			(1)			242.64	778	
		Накладные расходы				84%	10 055	
		Сметная прибыль				48%	5 746	
		Всего с НР и СП					27 914	
	
14.	Е10-01-034-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов		0.36	457 670.45	164 761	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
14. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	192.7147	69.377292	154.960	10 751	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94875	0.34155	242.640	83	
14. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.94875	0.34155	288.00	98	
			(1)			242.64	83	
14. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	17.925625	6.453225	10.85	70	
14. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	27.62875	9.94635	6.35	63	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.131875	1.847475	795.06	1 469	
			(1)			201.88	373	
14. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	244	87.84	11.72	1 029	
14. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	56	20.16	40.81	823	
14. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	69	24.84	212.19	5 271	
14. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	156	56.16	12.50	702	
14. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	38.9	14.004	16.27	228	
14. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	288	1.03	297	
14. 13.	С203-0993	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	100	36	3 998.91	143 961	
		Накладные расходы				90%	9 751	
		Сметная прибыль				43%	4 659	
		Всего с НР и СП					179 170	
	
15.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0.235	46 845.74	11 009	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
15. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	28.023775	6.585587125	151.150	995	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0575	0.0135125	242.640	3	
15. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0575	0.0135125	288.00	4	
			(1)			242.64	3	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.215625	0.050671875	795.06	40	
			(1)			201.88	10	
15. 5.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	13.301	212.19	2 822	
15. 6.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	94	1.03	97	
15. 7.	с101-9138	Доски подоконные ПВХ	м	100	23.5	300.00	7 050	
		Накладные расходы				90%	898	
		Сметная прибыль				43%	429	
		Всего с НР и СП					12 336	
	
16.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м		0.235	17 151.59	4 031	
16. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	47.6215	11.1910525	151.150	1 692	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.092	0.02162	242.640	5	
16. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.092	0.02162	288.00	6	
			(1)			242.64	5	
16. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.046	0.01081	795.06	9	
			(1)			201.88	2	
16. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.006	0.00141	36 905.76	52	
16. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00094	50 018.86	47	
16. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.184	0.04324	51 462.08	2 225	
16. 8.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.05264			
		Накладные расходы				71%	1 205	
		Сметная прибыль				52%	882	
		Всего с НР и СП					6 118	
	
17.	Е15-01-050-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки		0.16	57 283.87	9 165	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
17. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	220.156575	35.225052	162.740	5 733	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.115	0.0184	242.640	4	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.115	0.0184	288.00	5	
			(1)			242.64	4	
17. 4.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.37375	0.0598	5.05		
17. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.71875	0.115	795.06	91	
			(1)			201.88	23	
17. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.032	17.21	1	
17. 7.	С101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0.105	0.0168	185 762.80	3 121	
17. 8.	С101-2434	Клей ПВА	кг	30	4.8	35.37	170	
17. 9.	С101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	т	0.0089	0.001424	31 404.04	45	
		Накладные расходы				80%	4 590	
		Сметная прибыль				37%	2 123	
		Всего с НР и СП					15 877	
	
	фасад шуба	
18.	Е62-41-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек	100 м2 расчищенной поверхности		6.54	5 835.26	38 163	
18. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	42.205	276.0207	138.260	38 163	
		Накладные расходы				68%	25 951	
		Сметная прибыль				40%	15 265	
		Всего с НР и СП					79 379	
	
19.	Е15-04-019-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с люлек вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		6.54	17 751.07	116 092	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
19. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	22.13865	144.786771	164.650	23 839	
19. 2.	Х03-1910	Люлька	маш.-ч	12.031875	78.6884625	107.83	8 485	
19. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.564075	795.06	448	
			(1)			201.88	114	
19. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0654	17.21	1	
19. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.09	0.5886	130 000.00	76 518	
19. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	30	196.2	34.66	6 800	
		Накладные расходы				80%	19 071	
		Сметная прибыль				37%	8 820	
		Всего с НР и СП					143 984	
	
21.	Е53-21-31 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков		4.66	21 781.31	101 501	
21. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	59.547	277.48902	168.610	46 787	
21. 2.	Х03-1910	Люлька	маш.-ч	55.315	257.7679	107.83	27 795	
21. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	2.323	10.82518	7.66	83	
21. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1495	0.69667	795.06	554	
			(1)			201.88	141	
21. 5.	С101-1749	Латекс СКС-65 ГП	т	0.00076	0.0035416	22 496.25	80	
21. 6.	С101-8023	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	42.375	197.4675	85.02	16 789	
21. 7.	с101-4259	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм	м	101	470.66	20.00	9 413	
		Накладные расходы				73%	34 155	
		Сметная прибыль				56%	26 201	
		Всего с НР и СП					161 856	
	
22.	С101-2388 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		23	212.19	4 880	
	
25.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		1.75	3 404.64	5 958	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
25. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	27.74935625	168.610	4 679	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.02515625	242.640	6	
25. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.02515625	288.00	7	
			(1)			242.64	6	
25. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.07546875	795.06	60	
			(1)			201.88	15	
25. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	7.7	105.40	812	
25. 6.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.05075	7 802.15	396	
25. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.2625	17.21	5	
		Накладные расходы				80%	3 748	
		Сметная прибыль				37%	1 733	
		Всего с НР и СП					11 439	
	
26.	Е15-04-019-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с люлек вручную по подготовленной поверхности (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности		1.75	10 401.85	18 203	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
26. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	22.13865	38.7426375	164.650	6 379	
26. 2.	Х03-1910	Люлька	маш.-ч	12.031875	21.05578125	107.83	2 270	
26. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.1509375	795.06	120	
			(1)			201.88	30	
26. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0175	17.21		
26. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0665	130 000.00	8 645	
26. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	22.75	34.66	789	
		Накладные расходы				80%	5 103	
		Сметная прибыль				37%	2 360	
		Всего с НР и СП					25 666	
	
28.	Е62-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.74	11 988.70	8 872	
28. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	66.079	48.89846	153.050	7 484	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.115	0.0851	242.640	21	
28. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.115	0.0851	288.00	25	
			(1)			242.64	21	
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.069	0.05106	795.06	41	
			(1)			201.88	10	
28. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0164	0.012136	68 079.52	826	
28. 6.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0034	0.002516	57 697.97	145	
28. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.592	105.40	62	
28. 8.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0455	0.03367	8 516.71	287	
28. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.1184	17.21	2	
28. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000296	178.25		
		Накладные расходы				68%	5 103	
		Сметная прибыль				40%	3 002	
		Всего с НР и СП					16 977	
	
29.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.042	19 696.90	827	
29. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	119.4965	5.018853	143.380	720	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.901	0.373842	242.640	91	
29. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.901	0.373842	288.00	108	
			(1)			242.64	91	
		Накладные расходы				84%	681	
		Сметная прибыль				48%	389	
		Всего с НР и СП					1 898	
	
30.	Е10-01-047-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов		0.042	460 427.33	19 338	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
30. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	165.193475	6.93812595	154.960	1 075	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.7475	0.031395	242.640	8	
30. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.7475	0.031395	288.00	9	
			(1)			242.64	8	
30. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	14.331875	0.60193875	10.85	7	
30. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	22.08	0.92736	6.35	6	
30. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.131875	0.21553875	795.06	171	
			(1)			201.88	44	
30. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	218	9.156	11.72	107	
30. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	40	1.68	40.81	69	
30. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	70.3	2.9526	212.19	627	
30. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	151	6.342	12.50	79	
30. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	31.1	1.3062	16.27	21	
30. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	33.6	1.03	35	
30. 13.	С203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	100	4.2	4 079.16	17 132	
		Накладные расходы				90%	975	
		Сметная прибыль				43%	466	
		Всего с НР и СП					20 778	
	
	цоколь	
31.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.88	10 994.08	9 675	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3325	
31. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.24255	15.173444	164.650	2 498	
31. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.08855	4.74		
31. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.0759	795.06	60	
			(1)			201.88	15	
31. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0088	17.21		
31. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.057	0.05016	130 000.00	6 521	
31. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	19.5	17.16	34.66	595	
		Накладные расходы				80%	1 998	
		Сметная прибыль				37%	924	
		Всего с НР и СП					12 598	
	
35.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		3	430.39	1 292	
35. 1.	З1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	0.5777	1.7331	127.430	221	
35. 2.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.29	0.87	824.07	717	
			(1)			201.88	176	
		в т.ч. Накладные расходы				100%	221	
		в т.ч. Сметная прибыль				60%	133	
	
36.	Т03-21-01-025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза		3	124.60	374	
	
40.	Е56-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов		1.836	7 842.55	14 399	
40. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	53.0265	97.356654	142.090	13 833	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.0695	1.963602	242.640	476	
40. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.0695	1.963602	288.00	566	
			(1)			242.64	476	
40. 4.	с509-9900	Строительный мусор	т	3.42	6.27912			
		Накладные расходы				70%	10 016	
		Сметная прибыль				50%	7 155	
		Всего с НР и СП					31 570	
	
41.	Е10-01-034-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		3.672	329 124.49	1 208 545	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
41. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	197.2641	724.3537752	154.960	112 246	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94875	3.48381	242.640	845	
41. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.94875	3.48381	288.00	1 003	
			(1)			242.64	845	
41. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	18.989375	69.728985	10.85	757	
41. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	29.253125	107.417475	6.35	682	
41. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.131875	18.844245	795.06	14 982	
			(1)			201.88	3 804	
41. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	253	929.016	11.72	10 888	
41. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	59	216.648	40.81	8 841	
41. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	260.712	212.19	55 320	
41. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	159	583.848	12.50	7 298	
41. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41.2	151.2864	16.27	2 461	
41. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	2937.6	1.03	3 026	
41. 13.	С203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	100	367.2	2 698.91	991 040	
		Накладные расходы				90%	101 782	
		Сметная прибыль				43%	48 629	
		Всего с НР и СП					1 358 956	

						2 773 125	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 771 459	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					73 763	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=77 - по стр. 2; %=80 - по стр. 5, 7, 17, 19, 25, 26, 31; %=84 - по стр. 12, 29; %=90 - по стр. 14, 15, 30, 41; %=71 - по стр. 16; %=68 - по стр. 18, 28; %=73 - по стр. 21; %=70 - по стр. 40)					478 332	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 12, 29; %=37 - по стр. 5, 7, 17, 19, 25, 26, 31; %=43 - по стр. 14, 15, 30, 41; %=52 - по стр. 16; %=40 - по стр. 18, 28; %=56 - по стр. 21; %=50 - по стр. 40)					249 888	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 499 679	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 666	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35)					221	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35)					133	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 666	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 501 345	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					478 332	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					249 888	
	Непредвиденные затраты				2	70 027	
	Итого с непредвиденными затратами					3 571 372	
	НДС				18	642 847	
	ВСЕГО с НДС					4 214 219	

Сдал:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.		
		
Принял:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.