СОГЛАСОВАНО:      
Директор НО «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
_______________________А.А. Матренин
«______»__________________2017 г.
	                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания собственников помещений МКД
по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
протокол № ________________________________________	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада МКД № 11, по ул. Советская, г.о. Саранск, Республика Мордовия	
Сметная стоимость:	1 318.438	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.130	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	339.698	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
1.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		7.03	9 804.91	68 929	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
1. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	57.52875	404.4271125	153.050	61 898	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.100625	0.70739375	795.06	562	
			(1)			201.88	143	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.06327	3 862.28	244	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.24605	16 915.81	4 162	
1. 5.	С203-0514	Щиты настила	м2	3.4	23.902	86.27	2 062	
		Накладные расходы				93%	57 565	
		Сметная прибыль				54%	33 425	
		Всего с НР и СП					159 919	
	
2.	Е62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.79	16 319.50	12 892	
2. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	94.185	74.40615	153.050	11 388	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.115	0.09085	242.640	22	
2. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.115	0.09085	288.00	26	
			(1)			242.64	22	
2. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.069	0.05451	795.06	43	
			(1)			201.88	11	
2. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0163	0.012877	68 079.52	877	
2. 6.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0046	0.003634	57 697.97	210	
2. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.869	105.40	92	
2. 8.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.029862	8 516.71	254	
2. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.1422	17.21	2	
2. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.001896	178.25		
		Накладные расходы				68%	7 759	
		Сметная прибыль				40%	4 564	
		Всего с НР и СП					25 215	
	
14.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м		0.7917	7 682.57	6 082	
14. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	47.6215	37.70194155	151.150	5 699	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.092	0.0728364	242.640	18	
14. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.092	0.0728364	288.00	21	
			(1)			242.64	18	
14. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.046	0.0364182	795.06	29	
			(1)			201.88	7	
14. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.006	0.0047502	36 905.76	175	
14. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0031668	50 018.86	158	
14. 7.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.1773408			
		Накладные расходы				71%	4 059	
		Сметная прибыль				52%	2 973	
		Всего с НР и СП					13 114	
	
15.	С01-1	Отлив с полимерным покрытием	м		79.17	101.70	8 052	
	
	стены	
16.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		4.565	3 628.36	16 563	
16. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	119.799295	138.260	16 563	
		Накладные расходы				84%	13 913	
		Сметная прибыль				48%	7 950	
		Всего с НР и СП					38 426	
	
17.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		4.565	3 834.31	17 504	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
17. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	39.543741875	170.510	6 743	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.065621875	242.640	16	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.065621875	288.00	19	
			(1)			242.64	16	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.065621875	795.06	52	
			(1)			201.88	13	
17. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.4565	17.21	8	
17. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.13695	78 000.00	10 682	
		Накладные расходы				80%	5 407	
		Сметная прибыль				37%	2 501	
		Всего с НР и СП					25 412	
	
18.	Е15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		4.565	49 132.21	224 289	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
18. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	171.858875	784.53576438	162.740	127 675	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.07	9.44955	235.627	2 227	
18. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.20125	0.91870625	487.99	448	
			(1)			170.51	157	
18. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.86875	8.53084375	288.00	2 457	
			(1)			242.64	2 070	
18. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.0114125	68 572.56	783	
18. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	493.02	113.19	55 805	
18. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.059345	4 074.19	242	
18. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	54.78	37.68	2 064	
18. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	14.1515	2 460.07	34 814	
18. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.04565	19.13	1	
		Накладные расходы				80%	103 922	
		Сметная прибыль				37%	48 064	
		Всего с НР и СП					376 274	
	
19.	Е15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		4.565	4 894.48	22 343	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
19. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	72.386177875	168.610	12 205	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.065621875	242.640	16	
19. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.065621875	288.00	19	
			(1)			242.64	16	
19. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.196865625	795.06	157	
			(1)			201.88	40	
19. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	20.086	105.40	2 117	
19. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.68475	17.21	12	
19. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.4565	17 161.00	7 834	
		Накладные расходы				80%	9 777	
		Сметная прибыль				37%	4 522	
		Всего с НР и СП					36 642	
	
20.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		4.565	8 277.48	37 787	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
20. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	78.12152975	164.650	12 863	
20. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.459353125	4.74	2	
20. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.39373125	795.06	313	
			(1)			201.88	79	
20. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.04565	17.21	1	
20. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.17347	130 000.00	22 551	
20. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	59.345	34.66	2 057	
		Накладные расходы				80%	10 290	
		Сметная прибыль				37%	4 759	
		Всего с НР и СП					52 837	
	
	откосы	
21.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.37	5 348.73	1 979	
21. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	38.686	14.31382	138.260	1 979	
		Накладные расходы				84%	1 662	
		Сметная прибыль				48%	950	
		Всего с НР и СП					4 591	
	
22.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.37	3 834.31	1 419	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
22. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	3.20507875	170.510	546	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.00531875	242.640	1	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.00531875	288.00	2	
			(1)			242.64	1	
22. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.00531875	795.06	4	
			(1)			201.88	1	
22. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.037	17.21	1	
22. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.0111	78 000.00	866	
		Накладные расходы				80%	438	
		Сметная прибыль				37%	202	
		Всего с НР и СП					2 059	
	
23.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.37	56 111.14	20 761	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
23. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	269.86935	99.8516595	164.650	16 441	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.96125	1.0956625	242.640	266	
23. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.96125	1.0956625	288.00	316	
			(1)			242.64	266	
23. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.037	2 460.07	91	
23. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	1.591	2 460.07	3 914	
		Накладные расходы				80%	13 366	
		Сметная прибыль				37%	6 182	
		Всего с НР и СП					40 308	
	
24.	Е15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.37	4 894.48	1 811	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
24. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	5.86700675	168.610	989	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.00531875	242.640	1	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.00531875	288.00	2	
			(1)			242.64	1	
24. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.01595625	795.06	13	
			(1)			201.88	3	
24. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	1.628	105.40	172	
24. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0555	17.21	1	
24. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.037	17 161.00	635	
		Накладные расходы				80%	792	
		Сметная прибыль				37%	366	
		Всего с НР и СП					2 969	
	
25.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.37	8 277.48	3 063	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
25. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	6.3318655	164.650	1 043	
25. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.03723125	4.74		
25. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.0319125	795.06	25	
			(1)			201.88	6	
25. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0037	17.21		
25. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.01406	130 000.00	1 828	
25. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	4.81	34.66	167	
		Накладные расходы				80%	834	
		Сметная прибыль				37%	386	
		Всего с НР и СП					4 283	
	
	карниз	
26.	Е15-01-061-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя (экраны балконов)	100 м2 поверхности облицовки		0.96	154 565.00	148 382	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
26. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	152.100725	146.016696	162.740	23 763	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.416875	0.4002	242.640	97	
26. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.416875	0.4002	589.76	236	
			(1)			242.64	97	
26. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	47.394375	45.4986	10.85	494	
26. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	16.53125	15.87	7.66	122	
26. 6.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6.23875	5.9892	5.05	30	
26. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.575	0.552	795.06	439	
			(1)			201.88	111	
26. 8.	С101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	4000	3840	0.42	1 613	
26. 9.	С101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>	п.м	12	11.52	89.48	1 031	
26. 10.	С101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	55	52.8	61.69	3 257	
26. 11.	С101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	42	40.32	84.50	3 407	
26. 12.	С101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	400	384	38.80	14 899	
26. 13.	С101-3400	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	шт.	1000	960	5.63	5 405	
26. 14.	С201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	400	384	47.23	18 136	
26. 15.	С201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием <Полиэстер>	м2	116	111.36	678.44	75 551	
		Накладные расходы				80%	19 088	
		Сметная прибыль				37%	8 828	
		Всего с НР и СП					176 298	
	
	цоколь	
27.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0.8797	3 628.36	3 192	
27. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	23.0859671	138.260	3 192	
		Накладные расходы				84%	2 681	
		Сметная прибыль				48%	1 532	
		Всего с НР и СП					7 405	
	
28.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.8797	3 834.31	3 373	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
28. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8.662375	7.6202912875	170.510	1 299	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0126456875	242.640	3	
28. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0126456875	288.00	4	
			(1)			242.64	3	
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.014375	0.0126456875	795.06	10	
			(1)			201.88	3	
28. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.08797	17.21	2	
28. 6.	с101-1	Грунтовка Бетон-Контакт	т	0.03	0.026391	78 000.00	2 058	
		Накладные расходы				80%	1 042	
		Сметная прибыль				37%	482	
		Всего с НР и СП					4 896	
	
29.	Е15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.8797	49 132.21	43 222	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
29. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	171.858875	151.18425234	162.740	24 604	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.07	1.820979	235.627	429	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.20125	0.177039625	487.99	86	
			(1)			170.51	30	
29. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.86875	1.643939375	288.00	473	
			(1)			242.64	399	
29. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.00219925	68 572.56	151	
29. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	95.0076	113.19	10 754	
29. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.0114361	4 074.19	47	
29. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	10.5564	37.68	398	
29. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	2.72707	2 460.07	6 709	
29. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.008797	19.13		
		Накладные расходы				80%	20 026	
		Сметная прибыль				37%	9 262	
		Всего с НР и СП					72 511	
	
30.	Е15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.8797	4 894.48	4 306	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
30. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	15.856775	13.949204968	168.610	2 352	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.014375	0.0126456875	242.640	3	
30. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014375	0.0126456875	288.00	4	
			(1)			242.64	3	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043125	0.0379370625	795.06	30	
			(1)			201.88	8	
30. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	3.87068	105.40	408	
30. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.131955	17.21	2	
30. 7.	с101-001	Шпатлевка "Старатели"	т	0.1	0.08797	17 161.00	1 510	
		Накладные расходы				80%	1 884	
		Сметная прибыль				37%	871	
		Всего с НР и СП					7 061	
	
31.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.8797	8 277.48	7 282	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
31. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	17.11315	15.054438055	164.650	2 479	
31. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.100625	0.0885198125	4.74		
31. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08625	0.075874125	795.06	60	
			(1)			201.88	15	
31. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.008797	17.21		
31. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0334286	130 000.00	4 346	
31. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	11.4361	34.66	396	
		Накладные расходы				80%	1 983	
		Сметная прибыль				37%	917	
		Всего с НР и СП					10 182	
	
	тамбурные двери	
32.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.04	19 696.90	788	
32. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	119.4965	4.77986	143.380	685	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.901	0.35604	242.640	86	
32. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.901	0.35604	288.00	103	
			(1)			242.64	86	
		Накладные расходы				84%	648	
		Сметная прибыль				48%	370	
		Всего с НР и СП					1 806	
	
33.	Е10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.04	493 004.17	19 720	
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
33. 1.	З1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	265.8225	10.6329	157.000	1 669	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.509375	0.060375	242.640	15	
33. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.509375	0.060375	288.00	17	
			(1)			242.64	15	
33. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	30.058125	1.202325	10.85	13	
33. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	46.301875	1.852075	6.35	12	
33. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.131875	0.205275	795.06	163	
			(1)			201.88	41	
33. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	402	16.08	11.72	188	
33. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.72	40.81	70	
33. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123.5	4.94	212.19	1 048	
33. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	293	11.72	12.50	147	
33. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	2.608	16.27	42	
33. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	32	1.03	33	
33. 13.	С203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	100	4	4 079.16	16 317	
		Накладные расходы				90%	1 516	
		Сметная прибыль				43%	724	
		Всего с НР и СП					21 960	
	
34.	Т01-01-01-041;	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		5	494.95	2 474	
34. 1.	З1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	0.664355	3.321775	127.430	423	
34. 2.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.3335	1.6675	824.07	1 374	
			(1)			201.88	337	
		в т.ч. Накладные расходы				100%	423	
		в т.ч. Сметная прибыль				60%	254	
	
35.	Т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза		5	143.29	716	

						676 929	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					673 739	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=71 - по стр. 14; %=84 - по стр. 16, 21, 27, 32; %=80 - по стр. 17-20, 22-26, 28-31; %=90 - по стр. 33)					278 652	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2; %=52 - по стр. 14; %=48 - по стр. 16, 21, 27, 32; %=37 - по стр. 17-20, 22-26, 28-31; %=43 - по стр. 33)					139 831	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 092 222	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 190	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 34)					423	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 34)					254	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 190	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 095 412	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					278 652	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					139 831	
	Непредвиденные затраты				2	21 908	
	Итого с непредвиденными затратами					1 117 320	
	НДС				18	201 118	
	ВСЕГО с НДС					1 318 438	

Сдал:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.		
		
Принял:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.