**Разъяснение положений документации об электронном аукционе**

От оператора электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 27.04.2017 в 16:32 поступил запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе №397/А/АВР/Фс от «22» февраля 2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (ремонт (замена и (или) восстановление) аварийных строительных конструкций или элементов таких конструкций, фасада), реестровый номер процедуры FKR22021700002.

Предмет запроса:

«Просим разъяснить положения документации:

1) В Таблица №1 (Требования к значениям показателей (характеристикам) материалов, удовлетворяющие потребностям заказчика или показатели эквивалентности материала, используемого при выполнении работ) установлены требования к материалу под номером 9 – Эмаль. Данный материал должен соответствовать требованиям ГОСТ 6465-76.

По характеристике «Цвет покрытия эмали» установлено, что: «должен находиться в пределах допускаемых отклонений установленных образцами цвета «Картотеки» **или** находиться в пределах допускаемых отклонений установленных контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке».

Просим разъяснить, чем каким пунктом инструкции руководствоваться при заполнении данной характеристики? Нужно выбрать одно значение в соответствие с пунктом инструкции, в котором говорится, что необходимо указать: «одно из конкретных значений показателя, установленных настоящей документацией (например, использовано слово: «… или … »?

Или в данном случае необходимо руководствоваться ГОСТом и указать: «находиться в пределах допускаемых отклонений установленных образцами цвета «Картотеки» **или** находиться в пределах допускаемых отклонений установленных контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке», так как оба варианта допустимы в соответствие с таблицей 1 ГОСТ 6465-76?

2) Характеристики материала «Эмаль», такие как Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, Массовая доля нелетучих веществ, %, Укрывистость высушенной пленки, г/м2, Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, часов, Твердость покрытия по маятниковому прибору, Типа М-3, условные единицы, Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, зависят от используемого цвета эмали в соответствие с ГОСТ 6465-76.

Просим указать используемый цвет эмали, так как эта информация не содержится в документации к аукциону и без нее не возможно правильно указать требуемые характеристики.

3) Просим уточнить, необходимо ли указывать обозначение или наименование изготовителя материалов, кроме кирпича? Если да, то просим вставить конкретный выдержку из инструкции, где сказано об этом. »

Наименование заинтересованного лица, подавшего запрос: Некоммерческое партнерство "Федерация аварийно-спасательных организаций"

Рассмотрев пункты 1) – 3) запроса, заказчик -Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», сообщает следующее: при указании сведений о конкретных показателях материалов, используемых для выполнения работ, участнику необходимо руководствоваться инструкцией по заполнению формы (п.4.3 раздела IV документации об электронном аукционе).

Советник генерального директора

Некоммерческой организации

«Фонд – региональный оператор

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах» В. П. Таттар